Explanation of menu メニューの説明- XEiJ - STUDIO KAMADA

### Table of contents 目次

1. File menu ファイルメニュー
   1. Common icons 共通のアイコン
   2. FDD menu FDD メニュー
   3. SASI menu SASI メニュー
   4. SCSI menu SCSI メニュー
   5. HFS menu HFS メニュー
   6. Quit 終了
2. MPU menu MPU メニュー
   1. Reset リセット
   2. Hold down OPT.1 and reset OPT.1 を押しながらリセット
   3. Interrupt インタラプト
   4. Change the model and reset menu 機種を変更してリセットメニュー
   5. 10MHz
   6. 16.7MHz
   7. 25MHz
   8. 33.3MHz
   9. 50MHz
   10. 66.7MHz
   11. 75MHz
   12. 100MHz
   13. Arbitrary frequency 任意の周波数
   14. Arbitrary load factor 任意の負荷率
   15. Coprocessor and on-chip FPU menu コプロセッサとオンチップFPUメニュー
   16. FE function instruction FE ファンクション命令
   17. Reject FLOATn.X FLOATn.X を組み込まない
   18. Cut FC2 pin FC2 ピンをカットする
   19. Wait cycles ウェイトサイクル
3. Display menu 画面メニュー
   1. Full screen radio button 全画面表示ラジオボタン
   2. Maximized radio button 最大化ラジオボタン
   3. Fit in window radio button ウインドウに合わせるラジオボタン
   4. Fixed scale radio button 固定倍率ラジオボタン
   5. Rotation menu 回転メニュー
   6. Aspect ratio menu アスペクト比メニュー
   7. Interpolation algorithm menu 補間アルゴリズムメニュー
   8. Scanline effect menu 走査線エフェクトメニュー
   9. Use canvas checkbox キャンバスを使うチェックボックス
   10. Stereoscopic viewing check box 立体視チェックボックス
   11. Stereoscopic settings menu 立体視設定メニュー
   12. Start recording button 録画開始ボタン
   13. GIF animation recording settings menu GIFアニメーション録画設定メニュー
   14. Modification menu 改造メニュー
   15. Sprite pattern viewer button スプライトパターンビュアボタン
   16. Palette viewer button パレットビュアボタン
   17. Screen mode test button 表示モードテストボタン
4. Sound menu 音声メニュー
   1. Play 音声出力
   2. Volume 音量
   3. Sound interpolation menu 音声補間メニュー
   4. Sound monitor 音声モニタ
   5. OPM output OPM 出力
   6. PCM output PCM 出力
   7. PCM interpolation menu PCM 補間メニュー
   8. PCM source oscillator frequency menu PCM 原発振周波数メニュー
5. Input menu 入力メニュー
   1. Paste 貼り付け
   2. Pipe settings menu パイプ設定メニュー
   3. Text screen copy テキスト画面コピー
   4. Text screen copy setting menu テキスト画面コピー設定メニュー
   5. No keyboard radio button キーボードなしラジオボタン
   6. Standard keyboard radio button 標準キーボードラジオボタン
   7. Compact keyboard radio button コンパクトキーボードラジオボタン
   8. Hide keyboard in full screen checkbox 全画面表示のときキーボードを隠すチェックボックス
   9. Key assignments キー割り当て
   10. F11/F12 and button function assignments F11/F12 およびボタン機能割り当て
   11. Repeat delay menu リピート開始メニュー
   12. Repeat interval menu リピート間隔メニュー
   13. Z keyboard menu Zキーボードメニュー
   14. Seamless mouse checkbox シームレスマウスチェックボックス
   15. Follow scroll checkbox スクロールに追従するチェックボックス
   16. Ctrl-key + left-button = right-button Ctrl キー＋左ボタン＝右ボタン
   17. Edge acceleration 縁部加速
   18. Mouse cursor speed マウスカーソルの速度
   19. Use host's pixel units ホストの画素単位を使う
   20. Text copy checkbox テキストコピーチェックボックス
   21. Joystick port ジョイスティックポート
6. Config menu 設定メニュー
   1. RS-232C and terminal RS-232Cとターミナル
   2. Debug menu デバッグメニュー
   3. Boot device menu 起動デバイスメニュー
   4. Main memory menu メインメモリメニュー
   5. High memory on X68030/Xellent30 menu X68030/Xellent30のハイメモリメニュー
   6. High memory on 060turbo menu 060turboのハイメモリメニュー
   7. Xellent30 menu Xellent30メニュー
   8. RTC menu RTC メニュー
   9. SRAM menu SRAM メニュー
   10. Configuration file menu 設定ファイルメニュー
   11. Printer プリンタ
   12. Create ROM file menu ROMファイルの作成メニュー
   13. Miscellaneous menu その他メニュー
   14. Java runtime environment information Java 実行環境の情報
   15. Version information バージョン情報
   16. License menu 使用許諾条件メニュー
7. Language menu 言語メニュー
   1. Font size menu フォントサイズメニュー
   2. Color menu 色メニュー

## 1. File menu ファイルメニュー

### 1.1. Common icons 共通のアイコン

icon アイコン | current state 現在の状態 | behavior when the icon is clicked アイコンがクリックされたときの動作
--- | --- | ---
- | Unit 0-15 is not connected ユニット 0-15 は未接続 | Connect the unit 0-15 ユニット 0-15 を接続する
- | Unit 0-15 is connected ユニット 0-15 は接続済み | Disconnect the unit 0-15 ユニット 0-15 を切り離す
| Hard disk mode ハードディスクモード |
| Switch to the CD-ROM mode CD-ROM モードに移行する
| CD-ROM mode CD-ROM モード |
| Switch to the hard disk mode ハードディスクモードに移行する
| Ejection is not allowed イジェクトできない |
| Ejection is allowed イジェクトできる | Eject イジェクトする
| Insertion is not allowed 挿入できない |
| Insertion is allowed 挿入できる | Insert 挿入する
| Read-only 書き込めない |
| Allow write-access 書き込みを許可する
| Write-access is allowed 書き込める | Prevent write-access 書き込みを禁止する

### 1.2. FDD menu FDD メニュー

Operate floppy disk drives. Unit 0 and 1 are not disconnectable. Unit 2 and 3 are connectable. フロッピーディスクドライブを操作します。ユニット 0 と 1 は切り離せません。ユニット 2 と 3 を追加できます。

Floppy disk image files are read entirely when they are inserted and they are written entirely when they are ejected or XEiJ is closed. They are not updated midway through. フロッピーディスクのイメージファイルは挿入するときに丸ごと読み込まれ、イジェクトまたは終了するときに丸ごと書き出されます。操作中は更新されません。

There are eight types of floppy disk image files that can be read and written: 2HD (1232KB), 2HC (1200KB), 2DD (640KB), 2DD (720KB), 2HQ (1440KB), 2DD (800KB), 2HDE (1440KB), 2HS (1440KB). The type is identified by file size or extension. FORMAT.X can be used to change the type of inserted floppy disk. It is not possible to change the size or number of sectors only for some tracks. 読み書きできるフロッピーディスクのイメージファイルの種類は 2HD (1232KB)、2HC (1200KB)、2DD (640KB)、2DD (720KB)、2HQ (1440KB)、2DD (800KB)、2HDE(1440KB)、2HS (1440KB) の 8 種類です。 ファイルサイズまたは拡張子で種類を判別します。FORMAT.X を使うと挿入されているフロッピーディスクの種類を変更できます。 一部のトラックに限ってセクタの大きさや数を変えることはできません。

There are five media types of DIM files that can be read/written: 2HD (1232KB), 2HS (1440KB), 2HC (1200KB), 2HDE (1440KB), and 2HQ (1440KB). Overtracking is not supported. Files containing unexpected tracks will not be accepted because there is a risk of destroying that part of the file. 読み書きできる DIM ファイルのメディアタイプは 2HD (1232KB)、2HS (1440KB)、2HC (1200KB)、2HDE (1440KB)、2HQ (1440KB) の 5 種類です。 オーバートラックには対応していません。 予期しないトラックを含むファイルはその部分を破壊するおそれがあるので受け付けません。

#### 1.2.1 Open floppy disk image files フロッピーディスクのイメージファイルを開く

Click icon to open a file chooser. アイコンをクリックしてファイルチューザーを開きます。

- File list…Select floppy disk image files that you are going to insert into units. You can select multiple files at a time. ファイル一覧 … ユニットに挿入するフロッピーディスクのイメージファイルを選択します。一度に複数のファイルを選択できます。
- File name…Input floppy disk image file names that you are going to insert into units. You can input multiple file names separated by commas. You can also select file names that you recently selected. ファイル名 … ユニットに挿入するフロッピーディスクのイメージファイル名を入力します。コンマで区切って複数のファイル名を入力できます。最近選択したファイル名を選択することもできます。
- Read-only…Floppy disks are read-only. You can not write to disks until you eject them. 書き込み禁止 … フロッピーディスクを書き込み禁止にします。イジェクトするまで書き込めません。
- Reboot from it…Insert floppy disks into units, switch temporarily the boot device to floppy disks and push the reset button. ここから再起動 … ユニットにフロッピーディスクを挿入して起動デバイスを一時的にフロッピーディスクに切り替えてリセットボタンを押します。
- Open…Insert floppy disk image files into units. When you select multiple image files, they are inserted into vacant units in turn. 開く … ユニットにフロッピーディスクのイメージファイルを挿入します。イメージファイルを複数指定すると空いているユニットに順番に挿入されます。

#### 1.2.2 Create new floppy disk image files フロッピーディスクのイメージファイルの新規作成

- 2HD (1232KB)…Format floppy disks in 2HD mode (1024 * 8 * 2 * 77 = 1261568 bytes) (FORMAT.X B:) 2HD (1232KB)… フロッピーディスクを 2HD モード (1024 * 8 * 2 * 77 = 1261568 バイト) でフォーマットします。(FORMAT.X B:)
- 2HC (1200KB)…Format floppy disks in 2HC mode (512 * 15 * 2 * 80 = 1228800 bytes) (FORMAT.X /5 B:) 2HC (1200KB)… フロッピーディスクを 2HC モード (512 * 15 * 2 * 80 = 1228800 バイト) でフォーマットします。(FORMAT.X /5 B:)
- 2DD (640KB)…Format floppy disks in 2DD (640KB) mode (512 * 8 * 2 * 80 = 655360 bytes) (FORMAT.X /8 B:) 2DD (640KB)… フロッピーディスクを 2DD (640KB) モード (512 * 8 * 2 * 80 = 655360 バイト) でフォーマットします。(FORMAT.X /8 B:)
- 2DD (720KB)…Format floppy disks in 2DD (720KB) mode (512 * 9 * 2 * 80 = 737280 bytes) (FORMAT.X /9 B:) 2DD (720KB)… フロッピーディスクを 2DD (720KB) モード (512 * 9 * 2 * 80 = 737280 バイト) でフォーマットします。(FORMAT.X /9 B:)
- 2HQ (1440KB)…Format floppy disks in 2HQ mode (512 * 18 * 2 * 80 = 1474560 bytes) (FORMAT.X /4 B:) 2HQ (1440KB)… フロッピーディスクを 2HQ モード (512 * 18 * 2 * 80 = 1474560 バイト) でフォーマットします。(FORMAT.X /4 B:)
- 2DD (800KB)…Format floppy disks in 2DD (800KB) mode (512 * 10 * 2 * 80 = 819200 bytes) (9SCFMT.X /R0) 2DD (800KB)… フロッピーディスクを 2DD (800KB) モード (512 * 10 * 2 * 80 = 819200 バイト) でフォーマットします。(9SCFMT.X /R0)
- 2HDE (1440KB)…Format floppy disks in 2HDE mode (1024 * 9 * 2 * 80 = 1474560 bytes) (9SCFMT.X /E0) 2HDE (1440KB)… フロッピーディスクを 2HDE モード (1024 * 9 * 2 * 80 = 1474560 バイト) でフォーマットします。(9SCFMT.X /E0)
- 2HS (1440KB)…Format floppy disks in 2HS mode (1024 * 9 * 2 * 80 = 1474560 bytes) (9SCFMT.X /S0) 2HS (1440KB)… フロッピーディスクを 2HS モード (1024 * 9 * 2 * 80 = 1474560 バイト) でフォーマットします。(9SCFMT.X /S0)
- x86-safe x86 セーフ
  - ON…The first three bytes of IPL in 2HQ mode are $EB,$FE,$90. (FORMAT.X /4 B:) ON…2HQ モードのとき IPL の先頭 3 バイトが $EB,$FE,$90 になります。(FORMAT.X /4 B:)
  - OFF…The first three bytes of IPL in 2HQ mode are $60,$3C,$90. (FORMAT.X /4 /I B:) OFF…2HQ モードのとき IPL の先頭 3 バイトが $60,$3C,$90 になります。(FORMAT.X /4 /I B:)
- HUMAN.SYS…Copy HUMAN.SYS to the formatted floppy disks. (FORMAT.X /S B:) HUMAN.SYS… フォーマットしたフロッピーディスクに HUMAN.SYS を転送します。(FORMAT.X /S B:)
- COMMAND.X…Copy COMMAND.X to the formatted floppy disks. COMMAND.X… フォーマットしたフロッピーディスクに COMMAND.X を転送します。
- Start formatting…Start formatting. It ends soon. フォーマットを開始する … フォーマットを始めます。すぐに終わります。

### 1.3. SASI menu SASI メニュー

Operates SASI hard disks. SASI hard disks are connected when the model is Shodai, ACE, EXPERT or PRO. SASI ハードディスクを操作します。SASI ハードディスクは機種が Shodai、ACE、EXPERT または PRO のとき接続されます。

SASI hard disk image files are read entirely when they are inserted and they are written entirely when they are ejected or XEiJ is closed. They are not updated midway through. SASI ハードディスクのメディアのイメージファイルは挿入するときに丸ごと読み込まれ、イジェクトまたは終了するときに丸ごと書き出されます。操作中は更新されません。

#### 1.3.1 Open SASI hard disk image files SASI ハードディスクのイメージファイルを開く

Click icon to open a file chooser. アイコンをクリックしてファイルチューザーを開きます。

- File list…Select SASI hard disk image files that you are going to insert into units. You can select multiple files at a time. ファイル一覧 … ユニットに挿入する SASI ハードディスクのイメージファイルを選択します。一度に複数のファイルを選択できます。
- File name…Input SASI hard disk image file names that you are going to insert into units. You can input multiple file names separated by commas. You can also select file names that you recently selected. ファイル名 … ユニットに挿入する SASI ハードディスクのイメージファイル名を入力します。コンマで区切って複数のファイル名を入力できます。最近選択したファイル名を選択することもできます。
- Read-only…SASI hard disks are read-only. You can not write to disks until you eject them. 書き込み禁止 …SASI ハードディスクを書き込み禁止にします。イジェクトするまで書き込めません。
- Reboot from it…Insert SASI hard disks into units, switch temporarily the boot device to SASI hard disks and push the reset button. ここから再起動 … ユニットに SASI ハードディスクを挿入して起動デバイスを一時的に SASI ハードディスクに切り替えてリセットボタンを押します。
- Open…Insert SASI hard disk image files into units. When you select multiple image files, they are inserted into vacant units in turn. 開く … ユニットに SASI ハードディスクのイメージファイルを挿入します。イメージファイルを複数指定すると空いているユニットに順番に挿入されます。

#### 1.3.2 Built-in SASI port 内蔵 SASI ポート

Whether or not a built-in SASI port is available. ON when the model is Shodai, ACE, EXPERT or PRO, otherwise fixed to OFF. 内蔵 SASI ポートの有無。 機種が Shodai、ACE、EXPERT または PRO のときは ON、それ以外は OFF に固定されています。

#### 1.3.3 Create new SASI hard disk image files SASI ハードディスクのイメージファイルの新規作成

- 10MB…Format SASI hard disks in 10MB mode (256 * 33 * 4 * 309 = 10441728 bytes) 10MB…SASI ハードディスクを 10MB モード (256 * 33 * 4 * 309 = 10441728 バイト) でフォーマットします。
- 20MB…Format SASI hard disks in 20MB mode (256 * 33 * 4 * 614 = 20748288 bytes) 20MB…SASI ハードディスクを 20MB モード (256 * 33 * 4 * 614 = 20748288 バイト) でフォーマットします。
- 40MB…Format SASI hard disks in 40MB mode (256 * 33 * 8 * 614 = 41496576 bytes) 40MB…SASI ハードディスクを 40MB モード (256 * 33 * 8 * 614 = 41496576 バイト) でフォーマットします。
- Copy system files…Copy HUMAN.SYS and COMMAND.X to the formatted SASI hard disks. システムファイルを転送する … フォーマットした SASI ハードディスクに HUMAN.SYS と COMMAND.X を転送します。
- Start formatting…Start formatting. It ends soon. フォーマットを開始する … フォーマットを始めます。すぐに終わります。

### 1.4. SCSI menu SCSI メニュー

Operate SCSI hard disks and CD-ROMs. SCSI ハードディスクと CD-ROM を操作します。

#### 1.4.1 Open SCSI hard disk and CD-ROM image files SCSI ハードディスクと CD-ROM のイメージファイルを開く

Click icon to open a file chooser. アイコンをクリックしてファイルチューザーを開きます。

- File list…Select SCSI hard disk and CD-ROM image files that you are going to insert into units. You can select multiple files at a time. ファイル一覧 … ユニットに挿入する SCSI ハードディスクと CD-ROM のイメージファイルを選択します。一度に複数のファイルを選択できます。
- File name…Input SCSI hard disk and CD-ROM image file names that you are going to insert into units. You can input multiple file names separated by commas. You can also select file names that you recently selected. ファイル名 … ユニットに挿入する SCSI ハードディスクと CD-ROM のイメージファイル名を入力します。コンマで区切って複数のファイル名を入力できます。最近選択したファイル名を選択することもできます。
- Read-only…SCSI hard disks are read-only. You can not write to disks until you eject them. CD-ROM image files (*.ISO files) are always read-only. 書き込み禁止 …SCSI ハードディスクを書き込み禁止にします。イジェクトするまで書き込めません。CD-ROM のイメージファイル (*.ISO ファイル) は常に書き込み禁止です。
- Reboot from it…Insert SCSI hard disks or CD-ROMs into units, switch temporarily the boot device to SCSI hard disks or CD-ROMs and push the reset button. ここから再起動 … ユニットに SCSI ハードディスクまたは CD-ROM を挿入して起動デバイスを一時的に SCSI ハードディスクまたは CD-ROM に切り替えてリセットボタンを押します。
- Open…Insert SCSI hard disk or CD-ROM image files into units. When you select multiple image files, they are inserted into vacant units in turn. 開く … ユニットに SCSI ハードディスクまたは CD-ROM のイメージファイルを挿入します。イメージファイルを複数指定すると空いているユニットに順番に挿入されます。

#### 1.4.2 Built-in SCSI port 内蔵 SCSI ポート

Whether or not a built-in SCSI port is available. Fixed to OFF when the model is Shodai, ACE, EXPERT or PRO, otherwise ON. 内蔵 SCSI ポートの有無。 機種が Shodai、ACE、EXPERT または PRO のときは OFF、それ以外は ON に固定されています。

#### 1.4.3 Expansion SCSI port 拡張 SCSI ポート

Enable the expansion SCSI port. When the model is Shodai, ACE, EXPERT or PRO, both the built-in SASI port and the expansion SCSI port will be available. SUPER and later models will have two SCSI ports. When both ports are available, the Human68k normally uses only the expansion SCSI port, but with TWOSCSI.x it may be possible to use both ports. 拡張 SCSI ポートを有効にします。 機種が Shodai、ACE、EXPERT または PRO のときは、内蔵 SASI ポートと拡張 SCSI ポートの両方が使える状態になります。SUPER 以降の機種は、SCSI ポートが 2 つある状態になります。 両方のポートを利用できるとき、Human68k は通常は拡張 SCSI ポートだけを使用しますが、 TWOSCSI.x を使えば両方のポートを使用できるかも知れません。

#### 1.4.4 Create new SCSI hard disk image files SCSI ハードディスクのイメージファイルの新規作成

- Capacity…Set capacity of SCSI hard disks from 1MB to 2047MB in 1MB increments. Default capacity is 100MB. 容量 …SCSI ハードディスクの容量を 1MB から 2047MB まで 1MB 単位で設定します。デフォルトの容量は 100MB です。
- 256 bytes…Sector size (bytes per sector) is 256 bytes. 256 バイト … セクタサイズ (1 セクタあたりのバイト数) を 256 バイトにします。
- 512 bytes…Sector size (bytes per sector) is 512 bytes. It is default sector size. 512 バイト … セクタサイズ (1 セクタあたりのバイト数) を 512 バイトにします。デフォルトのセクタサイズです。
- Partitioning…Only device initialization is performed if the partitioning is OFF. One partition for Human68k is allocated if the partitioning is ON. Default is ON. Turn partitioning off when you make a hard disk image file for NetBSD/x68k. 領域確保 … 領域確保が OFF のときは装置初期化のみが行われます。領域確保が ON のときは Human68k 用のパーティションが 1 個確保されます。デフォルトは ON です。NetBSD/x68k 用のハードディスクのイメージファイルを作るときは OFF にします。
- HUMAN.SYS…Copy HUMAN.SYS to the formatted SCSI hard disks. HUMAN.SYS… フォーマットした SCSI ハードディスクに HUMAN.SYS を転送します。
- COMMAND.X…Copy COMMAND.X to the formatted SCSI hard disks. COMMAND.X… フォーマットした SCSI ハードディスクに COMMAND.X を転送します。
- Start formatting…Start formatting. It ends soon. フォーマットを開始する … フォーマットを始めます。すぐに終わります。

#### 1.4.5 Host CD-ROM menu ホスト CD-ROM メニュー

##### Connect on next execution check box 次回の実行時に接続するチェックボックス

Connect the host CD-ROM on next execution. This setting is saved in the parameter hcdconnect. 次回の実行時にホスト CD-ROMを接続します。 この設定はパラメータ hcdconnectに保存されます。

##### SCSI ID spinner SCSI ID スピナー

Select the SCSI ID. The range is 0 to 15, with a default of 6. Changes take effect on the next execution. This setting is saved in the parameter hcdscsiid. You cannot assign an image file to the same SCSI ID as the host CD-ROM. SCSI ID を選択します。 範囲は 0 から 15 でデフォルトは 6 です。 変更は次回の実行時に反映されます。 この設定はパラメータ hcdscsiidに保存されます。 ホスト CD-ROM と同じ SCSI ID にイメージファイルを割り当てることはできません。

##### Volume slider 音量スライダー

Adjust the volume. The range is 0 to 100, with a default of 25. Changes take effect immediately. This setting is saved in the parameter hcdvolume. 音量を調整します。 範囲は 0 から 100 でデフォルトは 25 です。 変更は直ちに反映されます。 この設定はパラメータ hcdvolumeに保存されます。

##### Debug info check box デバッグ情報チェックボックス

Debug information will be output to the terminal. This setting is saved in the parameter hcddebug. ターミナルにデバッグ情報が出力されます。 この設定はパラメータ hcddebugに保存されます。

### 1.5. HFS menu HFS メニュー

Operate host file system. ホストファイルシステム を操作します。

#### 1.5.1 Open directories to mount on drives of Human68k Human68k のドライブに割り当てるディレクトリを開く

Click icon to open a file chooser. アイコンをクリックしてファイルチューザーを開きます。

- File list…Select directories that you are going to mount on drives. You can select multiple directories at a time. ファイル一覧 … ドライブに割り当てるディレクトリを選択します。複数選択できます。
- File name…Input directory names that you are going to mount on drives. You can input multiple directory names separated by commas. You can also select directory names that you recently opened. ファイル名 … ドライブに割り当てるディレクトリ名を入力します。コンマで区切って複数書けます。最近開いたディレクトリ名を選択することもできます。
- Read-only…Drives are read-only. You can not write to drives until you eject them. 書き込み禁止 … ドライブを書き込みを禁止にします。イジェクトするまで書き込めません。
- Reboot from it…Mount directories to drives, switch temporarily the boot device to host file system and push the reset button. ここから再起動 … ドライブにディレクトリを割り当てて起動デバイスを一時的にホストファイルシステムに切り替えてリセットボタンを押します。
- Open…Mount directories to drives. When you select multiple directories, they are mounted to vacant drives in turn. 開く … ドライブにディレクトリを割り当てます。ディレクトリを複数指定すると空いているドライブに順番に割り当てられます。

#### 1.5.2 UTF-8 warning UTF-8 警告

It is reported that the character encoding of the file you try to open in the host file system is UTF-8. ホストファイルシステムで開こうとしたファイルの文字コードが UTF-8 であることが報告されます。

### 1.6. Quit 終了

Save settings and end XEiJ. It is same as the close button. 設定を保存して XEiJ を終了します。クローズボタンと同じです。

## 2. MPU menu MPU メニュー

### 2.1. Reset リセット

Push the reset button. リセットボタンを押します。

### 2.2. Hold down OPT.1 and reset OPT.1 を押しながらリセット

Hold OPT.1 key down and push the reset button. Use when you want to reboot from a floppy disk regardless of the boot-device settings. OPT.1 キーを押しながらリセットボタンを押します。起動デバイスの設定を無視してフロッピーディスクから再起動したいときに使います。

### 2.3. Interrupt インタラプト

Push the interrupt switch. A prompt of ROM debugger appears on the terminal if ROM debugger is running. インタラプトスイッチを押します。ROM デバッガが動作しているときは ターミナル に ROM デバッガのプロンプトが出てきます。

### 2.4. Change the model and reset menu 機種を変更してリセットメニュー

Change the model and reset. 機種を変更してリセットします。

#### 2.4.1 X68000 (10MHz) radio button X68000 (10MHz) ラジオボタン

Change the model to X68000 (shodai; first generation) and reset. 機種を X68000 (初代) に変更してリセットします。

#### 2.4.2 X68000 ACE (10MHz) radio button X68000 ACE (10MHz) ラジオボタン

Change the model to X68000 ACE and reset. 機種を X68000 ACE に変更してリセットします。

#### 2.4.3 X68000 EXPERT (10MHz) radio button X68000 EXPERT (10MHz) ラジオボタン

Change the model to X68000 EXPERT and reset. 機種を X68000 EXPERT に変更してリセットします。

#### 2.4.4 X68000 PRO (10MHz) radio button X68000 PRO (10MHz) ラジオボタン

Change the model to X68000 PRO and reset. 機種を X68000 PRO に変更してリセットします。

#### 2.4.5 X68000 SUPER (10MHz) radio button X68000 SUPER (10MHz) ラジオボタン

Change the model to X68000 SUPER and reset. 機種を X68000 SUPER に変更してリセットします。

#### 2.4.6 X68000 XVI (16.7MHz) radio button X68000 XVI (16.7MHz) ラジオボタン

Change the model to X68000 XVI and reset. 機種を X68000 XVI に変更してリセットします。

#### 2.4.7 X68000 Compact (16.7MHz) radio button X68000 Compact (16.7MHz) ラジオボタン

Change the model to X68000 Compact and reset. 機種を X68000 Compact に変更してリセットします。

#### 2.4.8 X68030 (25MHz) radio button X68030 (25MHz) ラジオボタン

Change the model to X68030 and reset. 機種を X68030 に変更してリセットします。

#### 2.4.9 X68030 Compact (25MHz) radio button X68030 Compact (25MHz) ラジオボタン

Change the model to X68030 Compact and reset. 機種を X68030 Compact に変更してリセットします。

#### 2.4.10 Hybrid (33.3MHz) radio button Hybrid (33.3MHz) ラジオボタン

Change the model to X68000 Hybrid and reset. 機種を X68000 Hybrid に変更してリセットします。

#### 2.4.11 Xellent30 (33.3MHz) radio button Xellent30 (33.3MHz) ラジオボタン

Change the model to Xellent30 and reset. 機種を Xellent30 に変更してリセットします。

#### 2.4.12 060turbo (50MHz) radio button 060turbo (50MHz) ラジオボタン

Change the model to 060turbo and reset. 機種を 060turbo に変更してリセットします。

#### 2.4.13 060turboPRO (50MHz) radio button 060turboPRO (50MHz) ラジオボタン

Change the model to 060turboPRO and reset. 機種を 060turboPRO に変更してリセットします。

#### 2.4.14 MC68010 checkbox MC68010 チェックボックス

Select whether to use 68000 or 68010 when reset. This setting is saved in parameter mpu010. リセットしたとき 68000 と 68010 のどちらを使うか選択します。この設定はパラメータ mpu010に保存されます。

### 2.5. 10MHz

Switch to the fixed frequency mode and set the operation frequency of MPU for 10MHz. 周波数固定モード にします。MPU の動作周波数を 10MHz にします。

### 2.6. 16.7MHz

Switch to the fixed frequency mode and set the operation frequency of MPU for 16.7MHz. 周波数固定モード にします。MPU の動作周波数を 16.7MHz にします。

### 2.7. 25MHz

Switch to the fixed frequency mode and set the operation frequency of MPU for 25MHz. 周波数固定モード にします。MPU の動作周波数を 25MHz にします。

### 2.8. 33.3MHz

Switch to the fixed frequency mode and set the operation frequency of MPU for 33.3MHz. 周波数固定モード にします。MPU の動作周波数を 33.3MHz にします。

### 2.9. 50MHz

Switch to the fixed frequency mode and set the operation frequency of MPU for 50MHz. 周波数固定モード にします。MPU の動作周波数を 50MHz にします。

### 2.10. 66.7MHz

Switch to the fixed frequency mode and set the operation frequency of MPU for 66.7MHz. 周波数固定モード にします。MPU の動作周波数を 66.7MHz にします。

### 2.11. 75MHz

Switch to the fixed frequency mode and set the operation frequency of MPU for 75MHz. 周波数固定モード にします。MPU の動作周波数を 75MHz にします。

### 2.12. 100MHz

Switch to the fixed frequency mode and set the operation frequency of MPU for 100MHz. 周波数固定モード にします。MPU の動作周波数を 100MHz にします。

### 2.13. Arbitrary frequency 任意の周波数

Switch to the fixed frequency mode and set the operation frequency of MPU for an arbitrary frequency between 1MHz and 1000MHz in units of 1MHz. 周波数固定モード にします。MPU の動作周波数を 1MHz から 1MHz 刻みで 1000MHz まで設定できます。

### 2.14. Arbitrary load factor 任意の負荷率

Switch to the fixed load factor mode and set the load factor of MPU for an arbitrary load factor between 1% and 100% in units of 1%. The operation frequency of MPU is automatically controlled to keep the load factor. 負荷率固定モード にします。負荷率を 1% から 1% 刻みで 90% まで設定できます。MPU の動作周波数を自動的に変化させて負荷率を一定に保ちます。

### 2.15. Coprocessor and on-chip FPU menu コプロセッサとオンチップ FPU メニュー

Select the presence and type of coprocessors and on-chip FPU. Changes will be reflected after a reset. コプロセッサとオンチップ FPU の有無と種類を選択します。 変更はリセット後に反映されます。

#### Motherboard coprocessor マザーボードコプロセッサ

This is a coprocessor mounted on the main board of the X68030. The default is MC68882. It is used when executing floating point instructions with the MC68EC030. With the MC68060, it can be accessed via CPU space addresses $00022000-$0002201F. This setting is saved in the parameter copro0. X68030 のメイン基板に載せるコプロセッサです。 デフォルトは MC68882 です。MC68EC030 で浮動小数点命令を実行するとき使います。MC68060 では CPU 空間アドレス $00022000-$0002201F でアクセスできます。 この設定はパラメータ copro0に保存されます。

#### Extension coprocessor #1 拡張コプロセッサ #1

This is a coprocessor mounted on a numerical processing processor board attached to the expansion slot. In the case of XVI, it is mounted on the internal memory board, and in the case of Compact, it is mounted on the main board. The default is MC68882. It can be accessed via I/O port addresses $00E9E000-$00E9E01F. This setting is saved in parameter copro1. 拡張スロットに取り付ける数値演算プロセッサボードに載っているコプロセッサです。XVI の場合は内蔵メモリボードに、Compact の場合はメイン基板に載せます。 デフォルトは MC68882 です。I/O ポートアドレス $00E9E000-$00E9E01F でアクセスできます。 この設定はパラメータ copro1に保存されます。

#### Extension coprocessor #2 拡張コプロセッサ #2

This is a numerical processing processor board that attaches to the expansion slot, with the address SW switched to 2. The default is MC68882. It can be accessed via I/O port addresses $00E9E080-$00E9E09F. This setting is saved in the parameter copro2. 拡張スロットに取り付ける数値演算プロセッサボードで、アドレス SW を 2 に切り替えたものです。 デフォルトは MC68882 です。I/O ポートアドレス $00E9E080-$00E9E09F でアクセスできます。 この設定はパラメータ copro2に保存されます。

#### On-chip FPU オンチップ FPU

Used when executing floating point instructions with MC68060. The default is full specification. This setting is saved in the parameter onchipfpu. MC68060 で浮動小数点命令を実行するとき使います。 デフォルトはフルスペックです。 この設定はパラメータ onchipfpuに保存されます。

#### Not installed なし

No coprocessor or on-chip FPU is installed. The parameter value is 0. コプロセッサまたはオンチップ FPU を載せません。 パラメータの値は 0 です。

#### MC68881

The floating point instructions of MC68881 can be used. The parameter value is 1. MC68881 の浮動小数点命令が使えます。 パラメータの値は 1 です。

#### MC68882

The floating point instructions of MC68882 can be used. The parameter value is 2. MC68882 の浮動小数点命令が使えます。 パラメータの値は 2 です。

#### MC68060

The floating point instructions of MC68060 can be used. The parameter value is 6. MC68060 の浮動小数点命令が使えます。 パラメータの値は 6 です。

#### Full specification フルスペック

All floating point instructions of MC68881, MC68882, and MC68060 can be used. The parameter value is 7. MC68881、MC68882、MC68060 のすべての浮動小数点命令が使えます。 パラメータの値は 7 です。

#### Extended precision (19 digits) 拡張精度 (19 桁)

Calculations are performed with extended precision floating point number (64-bit mantissa, 19 digits). Add 0 to the parameter value. 拡張精度浮動小数点数 (仮数部 64 ビット、19 桁) で計算します。 パラメータの値に 0 を加えます。

#### Triple precision (24 digits) 三倍精度 (24 桁)

Calculations are performed with triple precision floating point number (80-bit mantissa, 24 digits). Add 8 to the parameter value. 三倍精度浮動小数点数(仮数部 80 ビット、24 桁) で計算します。 パラメータの値に 8 を加えます。

Even if you select triple precision, the software package included in 060turbo.sys will not become triple precision. To execute all floating point instructions, including those not implemented in MC68060, in triple precision, you must select full spec. 三倍精度を選択しても、060turbo.sys に含まれるソフトウェアパッケージは三倍精度になりません。MC68060 で未実装命令を含むすべての浮動小数点命令を三倍精度で実行するには、フルスペックを選択する必要があります。

### 2.16. FE function instruction FE ファンクション命令

Enable the FE function instructions. FE ファンクション命令 を有効にします。

### 2.17. Reject FLOATn.X FLOATn.X を組み込まない

Enable the FLOATn.X rejection. FLOATn.X の抑制 を有効にします。

### 2.18. Cut FC2 pin FC2 ピンをカットする

Cut FC2 pin. Whole physical address space is accessible in user mode. FC2 ピンをカットします。物理アドレス空間全体がユーザモードでアクセスできるようになります。

### 2.19. Wait cycles ウェイトサイクル

Insert wait cycles for main memory and I/O port access. メインメモリと I/O ポートのアクセスにウェイトサイクルを挿入します。

## 3. Display menu 画面メニュー

### 3.1. Full screen radio button 全画面表示ラジオボタン

Switch screen scaling mode to the full screen. 画面スケーリングモードを全画面表示にします。

### 3.2. Maximized radio button 最大化ラジオボタン

Switch screen scaling mode to the maximized. 画面スケーリングモードを最大化にします。

### 3.3. Fit in window radio button ウインドウに合わせるラジオボタン

Switch screen scaling mode to the fit in window. Magnify or reduce the screen of X68000 to fit in the window. 画面スケーリングモードをウインドウに合わせるにします。X68000 の画面をウインドウに収まるように拡大または縮小します。

### 3.4. Fixed scale radio button 固定倍率ラジオボタン

Switch screen scaling mode to the fixed scale. Magnifies or reduces the screen of X68000 by the specified scale. 画面スケーリングモードを固定倍率にします。X68000 の画面を指定された倍率で拡大または縮小します。

#### 3.4.1 Scale 倍率

Specify the scale of fixed scale mode between 10% and 1000% in units of 1%. 固定倍率モードの倍率を 10% から 1000% まで 1% 刻みで指定します。

#### 3.4.2 50%

Set the scale of the fixed scale mode to 50%. Reduces the screen of X68000 to a half. 固定倍率モードの倍率を 50% にします。X68000 の画面を半分に縮小します。

#### 3.4.3 75%

Set the scale of the fixed scale mode to 75%. Reduces the screen of X68000 to 75%. 固定倍率モードの倍率を 75% にします。X68000 の画面を 75% に縮小します。

#### 3.4.4 100%

Set the scale of the fixed scale mode to 100%. Not scale the screen of X68000. 固定倍率モードの倍率を 100% にします。X68000 の画面を拡大縮小しません。

#### 3.4.5 150%

Set the scale of the fixed scale mode to 150%. Magnify the screen of X68000 to one and a half. 固定倍率モードの倍率を 150% にします。X68000 の画面を 1.5 倍に拡大します。

#### 3.4.6 200%

Set the scale of the fixed scale mode to 200%. Magnify the screen of X68000 to double. 固定倍率モードの倍率を 200% にします。X68000 の画面を 2 倍に拡大します。

### 3.5. Rotation menu 回転メニュー

You can choose a screen rotation from no rotation (landscape), 90-degree rotation (portrait), 180-degree rotation, or 270-degree rotation. 画面の回転を回転なし (横画面)、90 度回転 (縦画面)、180 度回転、270 度回転から選べます。

### 3.6. Aspect ratio menu アスペクト比メニュー

For the 256x256, 384x256, 512x512, and 768x512 resolutions, the screen aspect ratio can be selected from 4:3 (1.333), 7:5 (1.400), 13:9 (1.444), and 3:2 (1.500), respectively. 解像度 256x256、384x256、512x512、768x512 について、それぞれ画面アスペクト比を 4:3 (1.333)、7:5 (1.400)、13:9 (1.444)、3:2 (1.500) から選べます。

Changes take effect immediately. 変更は直ちに反映されます。

These settings are stored in the parameter aspectratioNxN. これらの設定はパラメータ aspectratioNxNに保存されます。

- 256x256 4:3 (1.333)…For the 256x256 resolution, set the screen aspect ratio and the pixel aspect ratio to 4:3 (1.333). 256x256 4:3 (1.333)… 解像度 256x256 について、画面アスペクト比とピクセルアスペクト比を 4:3 (1.333) にします。
- 256x256 7:5 (1.400)…For the 256x256 resolution, set the screen aspect ratio and the pixel aspect ratio to 7:5 (1.400). 256x256 7:5 (1.400)… 解像度 256x256 について、画面アスペクト比とピクセルアスペクト比を 7:5 (1.400) にします。
- 256x256 13:9 (1.444)…For the 256x256 resolution, set the screen aspect ratio and the pixel aspect ratio to 13:9 (1.444). 256x256 13:9 (1.444)… 解像度 256x256 について、画面アスペクト比とピクセルアスペクト比を 13:9 (1.444) にします。
- 256x256 3:2 (1.500)…For the 256x256 resolution, set the screen aspect ratio and the pixel aspect ratio to 3:2 (1.500). 256x256 3:2 (1.500)… 解像度 256x256 について、画面アスペクト比とピクセルアスペクト比を 3:2 (1.500) にします。
- 384x256 4:3 (1.333) @ 8:9 (0.889)…For the 384x256 resolution, set the screen aspect ratio to 4:3 (1.333) and the pixel aspect ratio to 8:9 (0.889). 384x256 4:3 (1.333) @ 8:9 (0.889)… 解像度 384x256 について、画面アスペクト比を 4:3 (1.333)、ピクセルアスペクト比を 8:9 (0.889) にします。
- 384x256 7:5 (1.400) @ 14:15 (0.933)…For the 384x256 resolution, set the screen aspect ratio to 7:5 (1.400) and the pixel aspect ratio to 14:15 (0.933). 384x256 7:5 (1.400) @ 14:15 (0.933)… 解像度 384x256 について、画面アスペクト比を 7:5 (1.400)、ピクセルアスペクト比を 14:15 (0.933) にします。
- 384x256 13:9 (1.444) @ 26:27 (0.963)…For the 384x256 resolution, set the screen aspect ratio to 13:9 (1.444) and the pixel aspect ratio to 26:27 (0.963). 384x256 13:9 (1.444) @ 26:27 (0.963)… 解像度 384x256 について、画面アスペクト比を 13:9 (1.444)、ピクセルアスペクト比を 26:27 (0.963) にします。
- 384x256 3:2 (1.500) @ 1:1 (1.000)…For the 384x256 resolution, set the screen aspect ratio to 3:2 (1.500) and the pixel aspect ratio to 1:1 (1.000). 384x256 3:2 (1.500) @ 1:1 (1.000)… 解像度 384x256 について、画面アスペクト比を 3:2 (1.500)、ピクセルアスペクト比を 1:1 (1.000) にします。
- 512x512 4:3 (1.333)…For the 512x512 resolution, set the screen aspect ratio and the pixel aspect ratio to 4:3 (1.333). 512x512 4:3 (1.333)… 解像度 512x512 について、画面アスペクト比とピクセルアスペクト比を 4:3 (1.333) にします。
- 512x512 7:5 (1.400)…For the 512x512 resolution, set the screen aspect ratio and the pixel aspect ratio to 7:5 (1.400). 512x512 7:5 (1.400)… 解像度 512x512 について、画面アスペクト比とピクセルアスペクト比を 7:5 (1.400) にします。
- 512x512 13:9 (1.444)…For the 512x512 resolution, set the screen aspect ratio and the pixel aspect ratio to 13:9 (1.444). 512x512 13:9 (1.444)… 解像度 512x512 について、画面アスペクト比とピクセルアスペクト比を 13:9 (1.444) にします。
- 512x512 3:2 (1.500)…For the 512x512 resolution, set the screen aspect ratio and the pixel aspect ratio to 3:2 (1.500). 512x512 3:2 (1.500)… 解像度 512x512 について、画面アスペクト比とピクセルアスペクト比を 3:2 (1.500) にします。
- 768x512 4:3 (1.333) @ 8:9 (0.889)…For the 768x512 resolution, set the screen aspect ratio to 4:3 (1.333) and the pixel aspect ratio to 8:9 (0.889). 768x512 4:3 (1.333) @ 8:9 (0.889)… 解像度 768x512 について、画面アスペクト比を 4:3 (1.333)、ピクセルアスペクト比を 8:9 (0.889) にします。
- 768x512 7:5 (1.400) @ 14:15 (0.933)…For the 768x512 resolution, set the screen aspect ratio to 7:5 (1.400) and the pixel aspect ratio to 14:15 (0.933). 768x512 7:5 (1.400) @ 14:15 (0.933)… 解像度 768x512 について、画面アスペクト比を 7:5 (1.400)、ピクセルアスペクト比を 14:15 (0.933) にします。
- 768x512 13:9 (1.444) @ 26:27 (0.963)…For the 768x512 resolution, set the screen aspect ratio to 13:9 (1.444) and the pixel aspect ratio to 26:27 (0.963). 768x512 13:9 (1.444) @ 26:27 (0.963)… 解像度 768x512 について、画面アスペクト比を 13:9 (1.444)、ピクセルアスペクト比を 26:27 (0.963) にします。
- 768x512 3:2 (1.500) @ 1:1 (1.000)…For the 768x512 resolution, set the screen aspect ratio to 3:2 (1.500) and the pixel aspect ratio to 1:1 (1.000). 768x512 3:2 (1.500) @ 1:1 (1.000)… 解像度 768x512 について、画面アスペクト比を 3:2 (1.500)、ピクセルアスペクト比を 1:1 (1.000) にします。

### 3.7. Interpolation algorithm menu 補間アルゴリズムメニュー

Select an interpolation algorithm.補間アルゴリズムを選択します。

#### 3.7.1 Nearest neighbor 最近傍補間

The screen of X68000 is resized by nearest neighbor method. X68000 の画面を最近傍補間 (nearest neighbor) で拡大または縮小します。

#### 3.7.2 Bilinear 線形補間

The screen of X68000 is resized by bilinear method. 画面を線形補間 (bilinear) で拡大または縮小します。

#### 3.7.3 Bicubic 三次補間

The screen of X68000 is resized by bicubic method. 画面を三次補間 (bicubic) で拡大または縮小します。

### 3.8. Scanline effect menu 走査線エフェクトメニュー

Selects the scanline effect. 走査線エフェクトを選択します。

- Off…Copies the displayed raster as is. なし … 表示したラスタをそのままコピーします。
- Weak…Copies the displayed raster with brightness multiplied by 7/8. 弱 … 表示したラスタを明るさを 7/8 倍してコピーします。
- Medium…Copies the displayed raster with brightness multiplied by 3/4. 中 … 表示したラスタを明るさを 3/4 倍してコピーします。
- Strong…Copies the displayed raster with brightness multiplied by 1/2. 強 … 表示したラスタを明るさを 1/2 倍してコピーします。
- Black…Draw a black line. 黒 … 黒線を描きます。

If the vertical magnification of the screen is not an integer multiple and not large enough, the scanline effect will not look good. Use Fixed scale to set the screen's vertical magnification to an integer multiple. 画面の縦方向の倍率が整数倍でなくかつ十分に大きくないとき、走査線エフェクトは綺麗に見えません。 固定倍率を用いて画面の縦方向の倍率を整数倍にしてください。

### 3.9. Use canvas checkbox キャンバスを使うチェックボックス

Choose whether to use the canvas or the conventional method. This setting is saved in the parameter usecanvas. You need to re-launch XEiJ for the changes to take effect. キャンバスを使うか従来の方法を使うか選択します。 この設定はパラメータ usecanvasに保存されます。 変更を反映させるには XEiJ を起動し直す必要があります。

### 3.10. Stereoscopic viewing check box 立体視チェックボックス

Enable stereoscopic viewing. 立体視 を有効にします。

### 3.11. Stereoscopic settings menu 立体視設定メニュー

#### 3.11.1 Naked-eye crossing 裸眼交差法

#### 3.11.2 Naked-eye parallel 裸眼平行法

#### 3.11.3 Side-by-side サイドバイサイド

#### 3.11.4 Top-and-bottom トップアンドボトム

### 3.12. Start recording button 録画開始ボタン

Start GIF animation recording. GIF アニメーション録画を開始します。

### 3.13. GIF animation recording settings menu GIF アニメーション録画設定メニュー

#### 3.13.1 Waiting time spinner 待ち時間スピナー

Specify the waiting time for GIF animation recording. This setting is stored in the parameter gifwaitingtime. GIF アニメーション録画の待ち時間を指定します。 この設定はパラメータ gifwaitingtimeに保存されます。

#### 3.13.2 Recording time spinner 録画時間スピナー

Specify the recording time for GIF animation recording. This setting is stored in the parameter gifrecordingtime. GIF アニメーション録画の録画時間を指定します。 この設定はパラメータ gifrecordingtimeに保存されます。

#### 3.13.3 Magnification spinner 倍率スピナー

Specify the magnification for GIF animation recording. This setting is stored in the parameter gifinterpolation. GIF アニメーション録画の倍率を指定します。 この設定はパラメータ gifmagnificationに保存されます。

#### 3.13.4 nearest 最近傍補間

Select the interpolation algorithm for GIF animation recording. This setting is stored in the parameter gifinterpolation. GIF アニメーション録画の補間アルゴリズムを選択します。 この設定はパラメータ gifinterpolationに保存されます。

#### 3.13.5 bilinear 線形補間

Select the interpolation algorithm for GIF animation recording. This setting is stored in the parameter gifinterpolation. GIF アニメーション録画の補間アルゴリズムを選択します。 この設定はパラメータ gifinterpolationに保存されます。

#### 3.13.6 bicubic 三次補間

Select the interpolation algorithm for GIF animation recording. This setting is stored in the parameter gifinterpolation. GIF アニメーション録画の補間アルゴリズムを選択します。 この設定はパラメータ gifinterpolationに保存されます。

### 3.14. Modification menu 改造メニュー

#### 3.14.1 Dot clock menu ドットクロックメニュー

##### 3.14.1.1 Adjust to host refresh rate checkbox ホストのリフレッシュレートに合わせるチェックボックス

Adjust to host refresh rate ホストのリフレッシュレートに合わせる

Adjust VSYNC frequency to the host refresh rate. The dot clock frequency is adjusted so that they match if the host refresh rate is 0.75 to 1.25 times the vertical sync frequency. Changes will take effect immediately. This setting is saved in the parameter adjustvsync. 垂直同期周波数をホストのリフレッシュレートに合わせます。 ホストのリフレッシュレートが垂直同期周波数の 0.75～1.25 倍ならばそれらが一致するようにドットクロック周波数を調整します。 変更は直ちに反映されます。 この設定はパラメータ adjustvsyncに保存されます。

##### 3.14.1.2 Host refresh rate text field ホストのリフレッシュレートテキストフィールド

Specify the host refresh rate. If not specified, DisplayMode.getRefreshRate() is used to try to get the refresh rate. If it is not specified and cannot be obtained, 59.94 Hz is used. Changes will take effect immediately. This setting is saved in the parameter refreshrate. ホストのリフレッシュレートを指定します。 指定がないときは DisplayMode.getRefreshRate() を用いてリフレッシュレートの取得を試みます。 指定がなく取得もできなかったときは 59.94Hz を使用します。 変更は直ちに反映されます。 この設定はパラメータ refreshrateに保存されます。

##### 3.14.1.3 Dot clock oscillator text field ドットクロックオシレータテキストフィールド

Sets the frequency of the three dot clock oscillators for low resolution, high resolution, and VGA. Changes will take effect after the reset. 低解像度用、高解像度用、VGA 用の 3 つのドットクロックオシレータの周波数を設定します。 変更はリセット後に反映されます。

##### 3.14.1.4 1024-dot non-interlaced checkbox 1024 ドットノンインターレースチェックボックス

Extend the width of R04/R05/R06/R07/R09 of CRTC from 10 bits to 11 bits. Changes will take effect after the reset. CRTC の R04/R05/R06/R07/R09 の幅を 10 ビットから 11 ビットに拡張します。 変更はリセット後に反映されます。

##### 3.14.1.5 Can write 0 to bit 0 of CRTC R00 checkbox CRTC R00 のビット 0 に 0 を書き込めるチェックボックス

Can write 0 to bit 0 of CRTC R00. This setting is saved in the parameter r00bit0zero. The change will take effect from the next write to CRTC R00. CRTC R00 のビット 0 に 0 を書き込めます。 この設定はパラメータ r00bit0zeroに保存されます。 変更は次の CRTC R00 への書き込みから反映されます。

#### 3.14.2 Graphic screen menu グラフィック画面メニュー

##### 3.14.2.1 Extended graphic screen checkbox 拡張グラフィック画面チェックボックス

Enable the extended graphic screen. Changes will take effect after the reset. 拡張グラフィック画面を有効にします。 変更はリセット後に反映されます。

#### 3.14.3 Text screen menu テキスト画面メニュー

##### 3.14.3.1 Spherical scrolling of text screen checkbox テキスト画面の球面スクロールチェックボックス

The text screen will not collapse even if the scroll position in the x-direction of the text screen is outside the range of cylindrical scrolling. This setting is saved in the parameter sphericalscrolling. Changes will take effect immediately. テキスト画面の X 方向のスクロール位置が円筒スクロールの範囲外でもテキスト画面が崩れなくなります。 この設定はパラメータ sphericalscrollingに保存されます。 変更は直ちに反映されます。

#### 3.14.4 Sprite screen menu スプライト画面メニュー

##### 3.14.4.1 128 sprites 128 枚のスプライト

##### 3.14.4.2 256 sprites 256 枚のスプライト

##### 3.14.4.3 504 sprites 504 枚のスプライト

##### 3.14.4.4 1016 sprites 1016 枚のスプライト

The number of sprites can be selected from 128, 256, 504, and 1016. This setting is saved in the parameter numspr. スプライトの枚数を 128、256、504、1016 から選べます。 この設定はパラメータ numsprに保存されます。

Changes will take effect after the reset. 変更はリセット後に反映されます。

##### 3.14.4.5 4096 patterns checkbox 4096 個のパターンチェックボックス

Enable 4096 patterns. 4096 個のパターンを有効にします。

This setting is stored in the parameter sprbank. この設定はパラメータ sprbankに保存されます。

Changes will take effect after the reset. 変更はリセット後に反映されます。

##### 3.14.4.6 Sprites displayed in 768x512 checkbox 768x512 でスプライトを表示チェックボックス

Enable sprites displayed in 768x512. 768x512 でスプライトを表示を有効にします。

This setting is stored in the parameter spr768x512. この設定はパラメータ spr768x512に保存されます。

Changes will take effect after the reset. 変更はリセット後に反映されます。

##### 3.14.4.7 BG1 displayed in 512x512 checkbox 512x512 で BG1 を表示チェックボックス

Enable BG1 displayed in 512x512. 512x512 で BG1 を表示を有効にします。

This setting is stored in the parameter spr512bg1. この設定はパラメータ spr512bg1に保存されます。

Changes will take effect after the reset. 変更はリセット後に反映されます。

##### 3.14.4.8 Row and column scroll checkbox 行スクロールと列スクロールチェックボックス

Enable row and column scroll. This setting is stored in the この設定はparameter sprrcscroll. 行スクロールと列スクロールを有効にします。 この設定はパラメータ sprrcscrollに保存されます。

Changes will take effect after the reset. 変更はリセット後に反映されます。

##### 3.14.4.9 Number of sprites per raster spinner ラスタあたりのスプライトの枚数スピナー

Changes the number of sprites per raster to any number from 0 to 256. The default value is 32. The change takes effect immediately. This setting is stored in the parameter sprras. ラスタあたりのスプライトの枚数を 0 枚から 256 枚までの任意の数に変更します。 初期値は 32 枚です。 変更は直ちに反映されます。 この設定はパラメータ sprrasに保存されます。

### 3.15. Sprite pattern viewer button スプライトパターンビュアボタン

Open the sprite pattern viewer window. スプライトパターンビュアウインドウを開きます。

### 3.16. Palette viewer button パレットビュアボタン

Open the palette viewer window. パレットビュアウインドウを開きます。

### 3.17. Screen mode test button 表示モードテストボタン

Open the screen mode test. 表示モードテストを開きます。

## 4. Sound menu 音声メニュー

### 4.1. Play 音声出力

Enable sound output. 音声出力を有効にします。

### 4.2. Volume 音量

Control sound volume. 音量を調節します。

### 4.3. Sound interpolation menu 音声補間メニュー

Select a sound interpolation algorithm. 音声補間アルゴリズム を選択します。

- Thinning 間引き
- Linear interpolation 線形補間
- Piecewise-constant-area interpolation 区分定数面積補間
- Linear-area interpolation 線形面積補間

### 4.4. Sound monitor 音声モニタ

Open the sound monitor. 音声モニタ を開きます。

### 4.5. OPM output OPM 出力

Output OPM. OPM を出力します。

### 4.6. PCM output PCM 出力

Output ADPCM. ADPCM を出力します。

### 4.7. PCM interpolation menu PCM 補間メニュー

Select a PCM interpolation algorithm. PCM 補間アルゴリズム を選択します。

- Piecewise-constant interpolation 区分定数補間
- Linear interpolation 線形補間
- Hermite interpolation エルミート補間

### 4.8. PCM source oscillator frequency menu PCM 原発振周波数メニュー

Select a source oscillator frequency. ADPCM の 原発振周波数 を選択します。

- PCM 8MHz/4MHz…Use genuine ADPCM sound source. Source oscillator frequencies are 8MHz and 4MHz and sampling frequencies are 3.9kHz, 5.2kHz, 7.8kHz, 10.4kHz and 15.6kHz. PCM 8MHz/4MHz… 無改造の ADPCM 音源を使用します。原発振周波数は 8MHz と 4MHz、サンプリング周波数は 3.9kHz、5.2kHz、7.8kHz、10.4kHz および 15.6kHz です。
- PCM 8MHz/16MHz…Use modified ADPCM sound source. Source oscillator frequencies are 8MHz and 16MHz and sampling frequencies are 7.8kHz, 10.4kHz, 15.6kHz, 20.8kHz and 31.3kHz. PCM 8MHz/16MHz… 改造された ADPCM 音源を使用します。原発振周波数は 8MHz と 16MHz、サンプリング周波数は 7.8kHz、10.4kHz、15.6kHz、20.8kHz および 31.3kHz です。

## 5. Input menu 入力メニュー

### 5.1. Paste 貼り付け

Perform paste. 貼り付け を行います。

### 5.2. Pipe settings menu パイプ設定メニュー

#### 5.2.1 Stop paste button 貼り付け中止ボタン

Stop paste that has been executed incorrectly. 間違って実行された貼り付けを停止させます。

#### 5.2.2 Paste and control pipe checkbox 貼り付けおよび制御パイプチェックボックス

Enable paste pipe and control pipe. The change takes effect immediately. This setting is saved in the parameter pastepipe. 貼り付けパイプと制御パイプを有効にします。 変更は直ちに反映されます。 この設定はパラメータ pastepipeに保存されます。

#### 5.2.3 SJIS radio button SJIS ラジオボタン

Pipe character encoding is assumed to be SJIS. The change takes effect immediately. This setting is saved in the parameter pipeencoding. パイプの文字コードを SJIS とみなします。 変更は直ちに反映されます。 この設定はパラメータ pipeencodingに保存されます。

#### 5.2.4 UTF-8 radio button UTF-8 ラジオボタン

Pipe character encoding is assumed to be UTF-8. The change takes effect immediately. This setting is saved in the parameter pipeencoding. パイプの文字コードを UTF-8 とみなします。 変更は直ちに反映されます。 この設定はパラメータ pipeencodingに保存されます。

### 5.3. Text screen copy テキスト画面コピー

Performs text screen copy. テキスト画面コピーを実行します。

### 5.4. Text screen copy setting menu テキスト画面コピー設定メニュー

Set text screen copy. The range to be copied can be selected using the display area radio button, C_WIDTH radio button, entire VRAM radio button, and last enclosed area radioi button. This setting is saved in the parameter textcopyarea. テキスト画面コピーを設定します。 表示領域ラジオボタン、C_WIDTH ラジオボタン、VRAM 全体ラジオボタン、最後に囲んだ範囲ラジオボタンでコピーする範囲を選択できます。 この設定はパラメータ textcopyareaに保存されます。

#### Display area radio button 表示領域ラジオボタン

The size of the area to be copied in text screen copy is the size of the displayed screen. テキスト画面コピーでコピーする範囲のサイズを表示されている画面のサイズにします。

#### C_WIDTH radio button C_WIDTH ラジオボタン

The size of the area to be copied in text screen copy is 768x512 or 512x512. This is the size set by C_WIDTH, or DOS _CONCTRL, which allows you to copy characters that are outside the screen when the displayed screen size is 256x256. テキスト画面コピーでコピーする範囲のサイズを 768x512 または 512x512 にします。 これは C_WIDTH すなわち DOS _CONCTRL で設定されたサイズで、表示されている画面のサイズが 256x256 のとき画面の外にある文字をコピーできます。

#### Entire VRAM radio button VRAM 全体ラジオボタン

Set the size of the area to be copied in text screen copy to 1024x1024. テキスト画面コピーでコピーする範囲のサイズを 1024x1024 にします。

#### Last enclosed area ratio button 最後に囲んだ範囲ラジオボタン

Set the area to be copied in text screen copy to the last enclosed area. テキスト画面コピーでコピーする範囲を最後に囲んだ範囲にします。

#### Enclose each time with mouse check box マウスで都度囲むチェックボックス

When ON, pressing and dragging the left mouse button on the text screen will display a red frame, and releasing the button will copy the text inside the frame to the clipboard. This setting is saved in the parameter textcopy. ON のとき、テキスト画面でマウスの左ボタンを押してドラッグすると赤い枠が表示され、ボタンを離すと枠の内側のテキストがクリップボードにコピーされます。 この設定はパラメータ textcopyに保存されます。

### 5.5. No keyboard radio button キーボードなしラジオボタン

No keyboard is displayed. キーボードを表示しません。

### 5.6. Standard keyboard radio button 標準キーボードラジオボタン

Display standard keyboard with ten-key. テンキーのある標準キーボードを表示します。

### 5.7. Compact keyboard radio button コンパクトキーボードラジオボタン

Display compact keyboard without ten-key. テンキーのないコンパクトキーボードを表示します。

### 5.8. Hide keyboard in full screen checkbox 全画面表示のときキーボードを隠すチェックボックス

The keyboard is turned off when going to full screen and turned back on when exiting full screen. If the keyboard is changed by pressing Alt+Shift+K while in full screen, it will not be restored. This setting is saved in the parameter hidekeyboard. 全画面表示へ移行するときキーボードが消え、全画面表示を終了するとき元に戻ります。 全画面表示中に Alt+Shift+K でキーボードの有無を変更した場合は元に戻りません。 この設定はパラメータ hidekeyboardに保存されます。

### 5.9. Key assignments キー割り当て

Open the key assignments window. You can change key assignments as to which key of X68000 is to be pressed when a key of the host machine is pressed. キー割り当てウインドウ を開きます。ホストマシンのキーを押したとき X68000 のどのキーが押されたことにするか、キー割り当てを変更できます。

### 5.10. F11/F12 and button function assignments F11/F12 およびボタン機能割り当て

Open the F11/F12 and button function assignments window. F11/F12 およびボタン機能割り当てウインドウを開きます。

### 5.11. Repeat delay menu リピート開始メニュー

Select time from a key pressed until repeat starts. Your choise except default will be written into SRAM switch. キーが押されてからリピートが始まるまでの時間を選択します。既定以外を選択は SRAM スイッチに書き込まれます。

- Default delay 既定の開始
- 200ms-1700ms

### 5.12. Repeat interval menu リピート間隔メニュー

Select interval time of keyboard repeat. Your choise except default will be written into SRAM switch. キーボードのリピート間隔を選択します。既定以外を選択は SRAM スイッチに書き込まれます。

- Default interval 既定の間隔
- 30ms-1155ms

### 5.13. Z keyboard menu Z キーボードメニュー

#### 5.13.1 Connect checkbox 接続チェックボックス

Select whether to connect the Z keyboard. This setting is stored in the parameter zkeyboard. Z キーボードに接続するか選択します。 この設定はパラメータ zkeyboardに保存されます。

#### 5.13.2 LED operation check checkbox LED 動作確認チェックボックス

Confirm operation of LEDs. LED の動作を確認します。

#### 5.13.3 Debug flag checkbox デバッグフラグチェックボックス

If it is turned on before connecting, information will be output when connecting. 接続する前に ON にしておくと接続するとき情報が出力されます。

### 5.14. Seamless mouse checkbox シームレスマウスチェックボックス

Switch bewteen the seamless mouse mode and the exclusive mouse mode シームレスマウスモード と エクスクルーシブマウスモード を切り替えます。

### 5.15. Follow scroll checkbox スクロールに追従するチェックボックス

Selects whether the mouse cursor position follows the hardware scroll of the text screen even outside of SX-Window in seamless mouse mode. This setting is stored in the parameter followscroll. シームレスマウスモードのとき SX-Window 以外でもマウスカーソルの位置をテキスト画面のハードウェアスクロールに追従させるか選択します。 この設定はパラメータ followscrollに保存されます。

### 5.16. Ctrl-key + left-button = right-button Ctrl キー＋左ボタン＝右ボタン

Operations of left-button are treated as operations of right-button while Ctrl-key is pressed. Ctrl (control) キーが押されている間、左ボタンの操作を右ボタンの操作とみなします。

### 5.17. Edge acceleration 縁部加速

Enable the edge acceleration. 縁部加速 を有効にします。

### 5.18. Mouse cursor speed マウスカーソルの速度

Adjust mouse cursor speed in the exclusive mouse mode. エクスクルーシブマウスモード のときのマウスカーソルの速度を調節します。

### 5.19. Use host's pixel units ホストの画素単位を使う

In the exclusive mouse mode, use host's pixel units to calculate the mouse cursor speed. エクスクルーシブマウスモード のときホストの画素単位を使ってマウスカーソルの速度を計算します。

### 5.20. Text copy checkbox テキストコピーチェックボックス

Enable text copy. This setting is saved in the parameter textcopy. テキストコピーを有効にします。 この設定はパラメータtextcopyに保存されます。

### 5.21. Joystick port ジョイスティックポート

Open the joystick port window. Select and configure devices connected to the joystick ports. Connectable devices are normal 2 button pad, MEGA DRIVE 3 button pad, MEGA DRIVE 6 button pad and Shiromadokun. The screen of Shiromadokun is also displayed on the joystick port window. ジョイスティックポートウインドウを開きます。ジョイスティックポートに接続するデバイスの選択と設定を行います。接続できるデバイスはノーマル 2 ボタンパッド、メガドラ 3 ボタンパッド、メガドラ 6 ボタンパッドおよび白窓君です。白窓君の画面もジョイスティックポートウインドウに表示されます。

- Use part of keyboard as a joystick キーボードの一部をジョイスティックとして使う
- Use joysticks only while the port is read continuously ポートが繰り返し読み出されている間だけジョイスティックを使う
- Remove key input data processed as a joystick operation ジョイスティック操作として処理されたキー入力データを取り除く

## 6. Config menu 設定メニュー

### 6.1. RS-232C and terminal RS-232C とターミナル

Open the RS-232C and terminal. RS-232C とターミナルを開きます。

### 6.2. Debug menu デバッグメニュー

#### Console コンソール

Open the debug console. デバッグコンソールを表示します。

#### Register list レジスタリスト

Open the register list. レジスタリストを表示します。

#### Disassemble list 逆アセンブルリスト

Open the disassemble list. Operate the instruction break point there. 逆アセンブルリストを表示します。命令ブレークポイントはここで操作します。

#### Memory dump list メモリダンプリスト

Open the memory dump list. メモリダンプリストを表示します。

#### Logical space monitor 論理空間モニタ

Open the logical space monitor. 論理空間モニタを表示します。

#### Physical space monitor 物理空間モニタ

Open the physical space monitor. 物理空間モニタを表示します。

#### Address translation caches monitor アドレス変換キャッシュモニタ

Open the address translation caches monitor. アドレス変換キャッシュモニタを表示します。

#### Branch log 分岐ログ

Open the branch log. 分岐ログを表示します。

#### Program flow visualizer プログラムフロービジュアライザ

Open the program flow visualizer. プログラムフロービジュアライザを表示します。

#### Raster break point ラスタブレークポイント

Open the raster break point setting window. ラスタブレークポイントの設定ウインドウを開きます。

#### Data break point データブレークポイント

Open the data break point setting window. データブレークポイントの設定ウインドウを開きます。

#### Root pointer list ルートポインタリスト

Open the root pointer list. ルートポインタリスト を表示します。

#### 6.2.1 ROM debugger start flag menu ROM デバッガ起動フラグメニュー

Select which mode to overwrite the ROM debugger start flag in SRAM when reset. リセットしたとき SRAM にある ROM デバッガ起動フラグにどのモードを上書きするか選択します。

##### Follow settings in SWITCH.X radio button SWITCH.X の設定に従うラジオボタン

No overwrite. 上書きしません。

##### OFF radio button OFF ラジオボタン

Overwrite OFF. OFF を上書きします。

##### AUX radio button AUX ラジオボタン

Overwrite AUX. AUX を上書きします。

##### CON (when using IPLROM 1.6) radio button CON (IPLROM 1.6 使用時) ラジオボタン

Overwrite CON when IPLROM 1.6, otherwise AUX. IPLROM 1.6 のときは CON を、さもなくば AUX を上書きします。

### 6.3. Boot device menu 起動デバイスメニュー

Specify the boot device. Your choise except "Follow settings in SWITCH.X" is written into SRAM. 起動デバイスを指定します。 「SWITCH.X の設定に従う」以外の設定は SRAM に書き込まれます。

#### Follow settings in SWITCH.X radio button SWITCH.X の設定に従うラジオボタン

Follow the current SRAM switch. 現在の SRAM のスイッチに従います。

#### STD radio button STD ラジオボタン

Standard boot (FDD→built-in SASI or built-in SCSI→ROM including expansion SCSI→SRAM) 標準起動 (FDD→ 内蔵 SASI または 内蔵 SCSI→ 拡張 SCSI を含む ROM→SRAM)。

#### FDD 0-3 radio button FDD 0-3 ラジオボタン

Boot from unit 0-3 of floppy disks. フロッピーディスクのユニット 0-3 から起動します。

#### SASI 0-15 radio button SASI 0-15 ラジオボタン

Boot from unit 0-15 of SASI hard disks. SASI ハードディスクのユニット 0-15 から起動します。

#### SCSI 0-15 radio button SCSI 0-15 ラジオボタン

Boot from unit 0-15 of SCSI hard disks and CD-ROMs. SCSI ハードディスクと CD-ROM のユニット 0-15 から起動します。

#### HFS 0-15 radio button HFS 0-15 ラジオボタン

Boot from unit 0-15 of host file system. ホストファイルシステムのユニット 0-15 から起動します。

### 6.4. Main memory menu メインメモリメニュー

#### 1MB radio button 1MB ラジオボタン

Main memory size is 1MB ($00000000-$000FFFFF). It is written into SRAM. This setting is stored in the parameter memory. メインメモリの容量を 1MB ($00000000-$000FFFFF) にします。 この設定は SRAM に書き込まれます。 この設定はパラメータ memoryに保存されます。

#### 2MB radio button 2MB ラジオボタン

Main memory size is 2MB ($00000000-$001FFFFF). It is written into SRAM. This setting is stored in the parameter memory. メインメモリの容量を 2MB ($00000000-$001FFFFF) にします。 この設定は SRAM に書き込まれます。 この設定はパラメータ memoryに保存されます。

#### 4MB radio button 4MB ラジオボタン

Main memory size is 4MB ($00000000-$003FFFFF). It is written into SRAM. This setting is stored in the parameter memory. メインメモリの容量を 4MB ($00000000-$003FFFFF) にします。 この設定は SRAM に書き込まれます。 この設定はパラメータ memoryに保存されます。

#### 6MB radio button 6MB ラジオボタン

Main memory size is 6MB ($00000000-$005FFFFF). It is written into SRAM. This setting is stored in the parameter memory. メインメモリの容量を 6MB ($00000000-$005FFFFF) にします。 この設定は SRAM に書き込まれます。 この設定はパラメータ memoryに保存されます。

#### 8MB radio button 8MB ラジオボタン

Main memory size is 8MB ($00000000-$007FFFFF). It is written into SRAM. This setting is stored in the parameter memory. メインメモリの容量を 8MB ($00000000-$007FFFFF) にします。 この設定は SRAM に書き込まれます。 この設定はパラメータ memoryに保存されます。

#### 10MB radio button 10MB ラジオボタン

Main memory size is 10MB ($00000000-$009FFFFF). It is written into SRAM. This setting is stored in the parameter memory. メインメモリの容量を 10MB ($00000000-$009FFFFF) にします。 この設定は SRAM に書き込まれます。 この設定はパラメータ memoryに保存されます。

#### 12MB radio button 12MB ラジオボタン

Main memory size is 12MB ($00000000-$00BFFFFF). It is written into SRAM. This setting is stored in the parameter memory. メインメモリの容量を 12MB ($00000000-$00BFFFFF) にします。 この設定は SRAM に書き込まれます。 この設定はパラメータ memoryに保存されます。

#### Save contents on exit checkbox 終了時に内容を保存するチェックボックス

Save contents of the main memory to the configuration file on exit. This setting is stored in the parameter memorysave. 終了時にメインメモリの内容を設定ファイルに保存します。 この設定はパラメータ memorysaveに保存されます。

#### Modify the memory size in SRAM checkbox SRAM にあるメモリサイズを修正するチェックボックス

Modify the memory size in SRAM at startup. This setting is stored in the parameter modifymemorysize. 起動時に SRAM にあるメモリサイズを修正します。 この設定はパラメータ modifymemorysizeに保存されます。

### 6.5. High memory on X68030/Xellent30 menu X68030/Xellent30 のハイメモリメニュー

#### None radio button なしラジオボタン

Do not use high memory on X68030/Xellent30. This setting is stored in the parameter highmemory. X68030/Xellent30 のハイメモリを使いません。 この設定はパラメータ highmemoryに保存されます。

#### 16MB radio button 16MB ラジオボタン

Size of high memory on X68030/Xellent30 is 16MB ($01000000-$01FFFFFF). This setting is stored in the parameter highmemory. X68030/Xellent30 のハイメモリの容量を 16MB ($01000000-$01FFFFFF) にします。 この設定はパラメータ highmemoryに保存されます。

#### Save contents on exit checkbox 終了時に内容を保存するチェックボックス

Save contents of the high memory on X68030/Xellent30 to the configuration file on exit. This setting is stored in the parameter highmemorysave. 終了時に X68030/Xellent30 のハイメモリの内容を設定ファイルに保存します。 この設定はパラメータ highmemorysaveに保存されます。

### 6.6. High memory on 060turbo menu 060turbo のハイメモリメニュー

While increasing the capacity of high memory increases what can be done, software that does not support high memory is more likely to malfunction. It is recommended to set it to 128 MB or less, the same as the actual device, when not needed. Also note that saving the contents of a large amount of high memory will cause the configuration file to become huge and take longer to start up and close. ハイメモリの容量を増やすことでできることが増える一方、ハイメモリに対応していないソフトウェアは誤動作しやすくなります。 必要でないときは実機と同じ 128MB 以下に設定しておくことをお勧めします。 また、大容量のハイメモリの内容を保存すると設定ファイルが巨大化して起動と終了に時間がかかるので注意してください。

#### None radio button なしラジオボタン

Do not use high memory on 060turbo. This setting is stored in the parameter localmemory. 060turbo のハイメモリを使いません。 この設定はパラメータ localmemoryに保存されます。

#### 16MB radio button 16MB ラジオボタン

Size of high memory on 060turbo is 16MB ($10000000-$10FFFFFF). This setting is stored in the parameter localmemory. 060turbo のハイメモリの容量を 16MB ($10000000-$10FFFFFF) にします。 この設定はパラメータ localmemoryに保存されます。

#### 32MB radio button 32MB ラジオボタン

Size of high memory on 060turbo is 32MB ($10000000-$11FFFFFF). This setting is stored in the parameter localmemory. 060turbo のハイメモリの容量を 32MB ($10000000-$11FFFFFF) にします。 この設定はパラメータ localmemoryに保存されます。

#### 64MB radio button 64MB ラジオボタン

Size of high memory on 060turbo is 64MB ($10000000-$13FFFFFF). This setting is stored in the parameter localmemory. 060turbo のハイメモリの容量を 64MB ($10000000-$13FFFFFF) にします。 この設定はパラメータ localmemoryに保存されます。

#### 128MB radio button 128MB ラジオボタン

Size of high memory on 060turbo is 128MB ($10000000-$17FFFFFF). This setting is stored in the parameter localmemory. 060turbo のハイメモリの容量を 128MB ($10000000-$17FFFFFF) にします。 この設定はパラメータ localmemoryに保存されます。

#### 256MB radio button 256MB ラジオボタン

Size of high memory on 060turbo is 256MB ($10000000-$1FFFFFFF). This setting is stored in the parameter localmemory. 060turbo のハイメモリの容量を 256MB ($10000000-$1FFFFFFF) にします。 この設定はパラメータ localmemoryに保存されます。

#### 384MB radio button 384MB ラジオボタン

Size of high memory on 060turbo is 384MB ($10000000-$27FFFFFF). This setting is stored in the parameter localmemory. 060turbo のハイメモリの容量を 384MB ($10000000-$27FFFFFF) にします。 この設定はパラメータ localmemoryに保存されます。

#### 512MB radio button 512MB ラジオボタン

Size of high memory on 060turbo is 512MB ($10000000-$2FFFFFFF). This setting is stored in the parameter localmemory. 060turbo のハイメモリの容量を 512MB ($10000000-$2FFFFFFF) にします。 この設定はパラメータ localmemoryに保存されます。

#### 768MB radio button 768MB ラジオボタン

Size of high memory on 060turbo is 768MB ($10000000-$3FFFFFFF). This setting is stored in the parameter localmemory. 060turbo のハイメモリの容量を 768MB ($10000000-$3FFFFFFF) にします。 この設定はパラメータ localmemoryに保存されます。

#### Save contents on exit checkbox 終了時に内容を保存するチェックボックス

Save contents of the high memory on 060turbo to the configuration file on exit. This setting is stored in the parameter localmemorysave. 終了時に 060turbo のハイメモリの内容を設定ファイルに保存します。 この設定はパラメータ localmemorysaveに保存されます。

#### Available on X68000 checkbox X68000 でも有効チェックボックス

High memory on 060turbo is also available on X68000. This setting is stored in the parameter himem68000. X68000 でも 060turbo のハイメモリが使えます。 この設定はパラメータ himem68000に保存されます。

#### Available on X68030/Xellent30 checkbox X68030/Xellent30 でも有効チェックボックス

High memory on 060turbo is also available on X68030/Xellent30. If enabled, the previous high memory starting at $01000000 will no longer be available. This setting is stored in the parameter highmemory060turbo. X68030/Xellent30 でも 060turbo のハイメモリが使えます。 これを有効にすると従来の $01000000 から始まるハイメモリは使えなくなります。 この設定はパラメータ highmemory060turboに保存されます。

### 6.7. Xellent30 menu Xellent30 メニュー

- $00EC0000-$00EC3FFF…Set the Xellent30 I/O port addresses to $00EC0000-$00EC3FFF. Set the value of parameter xt3dipsw to 0. Changes will take effect after the reset. $00EC0000-$00EC3FFF…Xellent30 の I/O ポートのアドレスを $00EC0000-$00EC3FFF にします。 パラメータ xt3dipswの値を 0 にします。 変更はリセット後に反映されます。
- $00EC4000-$00EC7FFF…Set the Xellent30 I/O port addresses to $00EC4000-$00EC7FFF. Set the value of parameter xt3dipsw to 1. Changes will take effect after the reset. $00EC4000-$00EC7FFF…Xellent30 の I/O ポートのアドレスを $00EC4000-$00EC7FFF にします。 パラメータ xt3dipswの値を 1 にします。 変更はリセット後に反映されます。
- $00EC8000-$00ECBFFF…Set the Xellent30 I/O port addresses to $00EC8000-$00ECBFFF. Set the value of parameter xt3dipsw to 2. Changes will take effect after the reset. $00EC8000-$00ECBFFF…Xellent30 の I/O ポートのアドレスを $00EC8000-$00ECBFFF にします。 パラメータ xt3dipswの値を 2 にします。 変更はリセット後に反映されます。
- $00ECC000-$00ECFFFF…Set the Xellent30 I/O port addresses to $00ECC000-$00ECFFFF. Set the value of parameter xt3dipsw to 3. Changes will take effect after the reset. $00ECC000-$00ECFFFF…Xellent30 の I/O ポートのアドレスを $00ECC000-$00ECFFFF にします。 パラメータ xt3dipswの値を 3 にします。 変更はリセット後に反映されます。
- 256KB…Set the size of the onboard SRAM of the Xellent30 to 256KB. Set the value of parameter xt3memorykb to 256. Changes will take effect after the reset. 256KB…Xellent30 のオンボード SRAM のサイズを 256KB にします。 パラメータ xt3memorykbの値を 256 にします。 変更はリセット後に反映されます。
- 1MB…Set the size of the onboard SRAM of the Xellent30 to 1MB. Set the value of parameter xt3memorykb to 1024. Changes will take effect after the reset. 1MB…Xellent30 のオンボード SRAM のサイズを 1MB にします。 パラメータ xt3memorykbの値を 1024 にします。 変更はリセット後に反映されます。
- Save contents on exit…Select whether the contents of the Xellent30's onboard SRAM should be saved at exit. Set the value of parameter xt3memorysave to on or off. Changes will take effect immediately. 終了時に内容を保存する …Xellent30 のオンボード SRAM の内容を終了時に保存するか選択します。 パラメータ xt3memorysaveの値を on または off にします。 変更は直ちに反映されます。

### 6.8. RTC menu RTC メニュー

Set the clock by host machine…Set the clock of the X68000 by the clock of the host machine. XEiJ always start in the condition that the clock of the X68000 is adjusted to the clock of the host machine because it has the host file system. The clock of the X68000 do not slip from the clock of the host machine unless RTC registers are written. 時計をホストマシンに合わせる …X68000 の時計をホストの時計に合わせます。XEiJ には ホストファイルシステム があるので常に X68000 の時計とホストの時計が合っている状態で起動します。RTC のレジスタに書き込まない限り、X68000 の時計がホストマシンの時計からずれることはありません。

### 6.9. SRAM menu SRAM メニュー

- Zero-clear…Zero-clear SRAM. ゼロクリア …SRAM をゼロクリアします。
- Import…Load a SRAM image file (16KB-64KB) generated on real machines or other emulators. インポート … 実機または他のエミュレータで作られた SRAM のイメージファイル (16KB-64KB) を読み込みます。
- Export…Save a SRAM image file (16KB-64KB) to use on real machines or other emulators. エクスポート … 実機または他のエミュレータで使うために SRAM のイメージファイル (16KB-64KB) を書き出します。
- 16KB…SRAM size is 16KB ($00ED0000-$00ED3FFF). 16KB…SRAM の容量を 16KB ($00ED0000-$00ED3FFF) にします。
- 32KB…SRAM size is 32KB ($00ED0000-$00ED7FFF). 32KB…SRAM の容量を 32KB ($00ED0000-$00ED7FFF) にします。
- 64KB…SRAM size is 64KB ($00ED0000-$00EDFFFF). 64KB…SRAM の容量を 64KB ($00ED0000-$00EDFFFF) にします。
- Bus error when writing to SRAM…Make a bus error when writing to SRAM in a write-protected state. SRAM への書き込み時のバスエラー … 書き込みが禁止されている状態の SRAM への書き込みをバスエラーにします。

### 6.10. Configuration file menu 設定ファイルメニュー

#### 6.10.1 Save settings on exit checkbox 終了時に設定を保存するチェックボックス

Select whether or not to save the settings when exiting. 終了時に設定を保存するかどうか選択します。

#### 6.10.2 Restore windows that were open checkbox 開いていたウインドウを復元するチェックボックス

Select whether or not to restore windows that were open at exit time at startup. This setting is saved in parameter xxxopen. 終了時に開いていたウインドウを、起動時に復元するかどうか選択します。 この設定はパラメータ xxxopenに保存されます。

#### 6.10.3 Delete all settings button すべての設定を消去するボタン

A dialog box will appear asking if you want to delete all settings. If you answer yes, all settings will be deleted. すべての設定を消去するかどうか確認するダイアログが表示されます。 はいと答えるとすべての設定が消去されます。

### 6.11. Printer プリンタ

Open the printer プリンタ を開きます。

### 6.12. Create ROM file menu ROM ファイルの作成メニュー

Create an image file or a binary file to burn into EEPROM of the current ROM. See How to use IPLROM 1.6 on real machines or other X68000 emulators. 現在の ROM の、イメージファイルまたは EEPROM に焼くためのバイナリファイルを作ります。実機または他の X68000 エミュレータで IPLROM 1.6 を使う方法を参照してください。

#### XEIJROM.DAT ($00F00000-$00FFFFFF;1MB)

Save the 1MB from address $00F00000 to $00FFFFFF to the file XEIJROM.DAT. アドレス $00F00000 から $00FFFFFF までの 1MB を、ファイル XEIJROM.DAT に保存します。

#### XEIJROM30.DAT ($00FC0000-$00FDFFFF;128KB)

Save the 128KB from address $00FC0000 to $00FDFFFF to the file XEIJROM30.DAT. Rename it to ROM30.DAT and use it in other emulators. アドレス $00FC0000 から $00FDFFFF までの 128KB を、ファイル XEIJROM30.DAT に保存します。ROM30.DAT にリネームして他のエミュレータで使います。

#### XEIJIPLROM30.DAT ($00FE0000-$00FFFFFF;128KB)

Save the 128KB from address $00FE0000 to $00FFFFFF to the file XEIJIPLROM30.DAT. Rename it to IPLROM30.DAT and use it in other emulators. アドレス $00FE0000 から $00FFFFFF までの 128KB を、ファイル XEIJIPLROM30.DAT に保存します。IPLROM30.DAT にリネームして他のエミュレータで使います。

#### XEIJSCSIINROM.DAT ($00FC0000-$00FC1FFF;8KB)

Save the 8KB from address $00FC0000 to $00FC1FFF to the file XEIJSCSIINROM.DAT. アドレス $00FC0000 から $00FC1FFF までの 8KB を、ファイル XEIJSCSIINROM.DAT に保存します。

#### XEIJSCSIEXROM.DAT ($00EA0000-$00EA1FFF;8KB)

Save the 8KB from address $00EA0000 to $00EA1FFF to the file XEIJSCSIEXROM.DAT. SCSIEXROM のアドレス $00EA0000 から $00EA1FFF までの 8KB を、ファイル XEIJSCSIEXROM.DAT に保存します。

#### EVEN030.BIN ($00F00000-$00FFFFFF EVEN;512KB)

Create a binary file EVEN030.BIN to burn into the EEPROM that is installed in the EVEN socket on the main board of the X68030 actual machine. The EEPROM consists of 256Kbit*16 and has a capacity of 4Mbit (512KB). The endian of the file is little-endian. If the sequence of bytes starting from $00F00000 is 0,1,2,3,4,5,6,7,..., the sequence of bytes starting from the beginning of the file is 1,0,5,4,.... X68030 実機のメイン基板にある、EVEN ソケットに取り付ける EEPROM に焼くための、バイナリファイル EVEN030.BIN を作ります。EEPROM の構成は 256Kbit*16 で容量は 4Mbit(512KB) です。 ファイルのエンディアンはリトルエンディアンです。$00F00000 から始まるバイトの並びを 0,1,2,3,4,5,6,7,…とすると、ファイルの先頭から始まるバイトの並びは 1,0,5,4,…となります。

#### ODD030.BIN ($00F00000-$00FFFFFF ODD;512KB)

Create a binary file ODD030.BIN to burn into the EEPROM that is installed in the ODD socket on the main board of the X68030 actual machine. The EEPROM consists of 256Kbit*16 and has a capacity of 4Mbit (512KB). The endian of the file is little-endian. If the sequence of bytes starting from $00F00000 is 0,1,2,3,4,5,6,7,..., the sequence of bytes starting from the beginning of the file is 3,2,7,6,.... X68030 実機のメイン基板にある、ODD ソケットに取り付ける EEPROM に焼くための、バイナリファイル ODD030.BIN を作ります。EEPROM の構成は 256Kbit*16 で容量は 4Mbit(512KB) です。 ファイルのエンディアンはリトルエンディアンです。$00F00000 から始まるバイトの並びを 0,1,2,3,4,5,6,7,…とすると、ファイルの先頭から始まるバイトの並びは 3,2,7,6,…となります。

#### EVENXVI.BIN ($00FC0000-$00FFFFFF EVEN;128KB)

Create a binary file EVENXVI.BIN to burn into the EEPROM that is installed in the EVEN socket on the main board of the actual X68000 SUPER machine or the CZ-6BE2A expansion RAM board of the actual X68000 XVI machine. The EEPROM consists of 128Kbit*8 and has a capacity of 1024Mbit (128KB). If the sequence of bytes starting from $00FC0000 is 0,1,2,3,4,5,6,7,..., the sequence of bytes starting from the beginning of the file is 0,2,4,6,.... X68000 SUPER 実機のメイン基板または X68000 XVI 実機の増設 RAM ボード CZ-6BE2A にある、EVEN ソケットに取り付ける EEPROM に焼くための、バイナリファイル EVENXVI.BIN を作ります。EEPROM の構成は 128Kbit*8 で容量は 1024Mbit(128KB) です。$00FC0000 から始まるバイトの並びを 0,1,2,3,4,5,6,7,…とすると、ファイルの先頭から始まるバイトの並びは 0,2,4,6,…となります。

#### ODDXVI.BIN ($00FC0000-$00FFFFFF ODD;128KB)

Create a binary file ODDXVI.BIN to burn into the EEPROM that is installed in the ODD socket on the main board of the actual X68000 SUPER machine or the CZ-6BE2A expansion RAM board of the actual X68000 XVI machine. The EEPROM consists of 128Kbit*8 and has a capacity of 1024Mbit (128KB). If the sequence of bytes starting from $00FC0000 is 0,1,2,3,4,5,6,7,..., the sequence of bytes starting from the beginning of the file is 1,3,5,7,.... X68000 SUPER 実機のメイン基板または X68000 XVI 実機の増設 RAM ボード CZ-6BE2A にある、ODD ソケットに取り付ける EEPROM に焼くための、バイナリファイル ODDXVI.BIN を作ります。EEPROM の構成は 128Kbit*8 で容量は 1024Mbit(128KB) です。$00FC0000 から始まるバイトの並びを 0,1,2,3,4,5,6,7,…とすると、ファイルの先頭から始まるバイトの並びは 1,3,5,7,…となります。

#### EVENPRO.BIN ($00FE0000-$00FFFFFF EVEN;64KB)

Create a binary file EVENPRO.BIN to burn into the EEPROM that is installed in the EVEN socket on the main board of the X68000 first generation/ACE/EXPERT/PRO/EXPERT II/PRO II actual machine. The EEPROM consists of 64Kbit*8 and has a capacity of 512Mbit (64KB). If the sequence of bytes starting from $00FE0000 is 0,1,2,3,4,5,6,7,..., the sequence of bytes starting from the beginning of the file is 0,2,4,6,.... X68000 初代 /ACE/EXPERT/PRO/EXPERT II/PRO II 実機のメイン基板にある、EVEN ソケットに取り付ける EEPROM に焼くための、バイナリファイル EVENPRO.BIN を作ります。EEPROM の構成は 64Kbit*8 で容量は 512Mbit(64KB) です。$00FE0000 から始まるバイトの並びを 0,1,2,3,4,5,6,7,…とすると、ファイルの先頭から始まるバイトの並びは 0,2,4,6,…となります。

#### ODDPRO.BIN ($00FE0000-$00FFFFFF ODD;64KB)

Create a binary file ODDPRO.BIN to burn into the EEPROM that is installed in the ODD socket on the main board of the X68000 first generation/ACE/EXPERT/PRO/EXPERT II/PRO II actual machine. The EEPROM consists of 64Kbit*8 and has a capacity of 512Mbit (64KB). If the sequence of bytes starting from $00FE0000 is 0,1,2,3,4,5,6,7,..., the sequence of bytes starting from the beginning of the file is 1,3,5,7,.... X68000 初代 /ACE/EXPERT/PRO/EXPERT II/PRO II 実機のメイン基板にある、ODD ソケットに取り付ける EEPROM に焼くための、バイナリファイル ODDPRO.BIN を作ります。EEPROM の構成は 64Kbit*8 で容量は 512Mbit(64KB) です。$00FE0000 から始まるバイトの並びを 0,1,2,3,4,5,6,7,…とすると、ファイルの先頭から始まるバイトの並びは 1,3,5,7,…となります。

### 6.13. Miscellaneous menu その他メニュー

#### Slowdown test 鈍化テスト

A test to apply a load to the thread of the core to find problems that occur only on slow machines. 遅いマシンでしか発生しない問題を見つけるためにコアのスレッドに負荷をかけてみるテスト。

#### Print key and mouse button events キーとマウスのボタンのイベントを表示

Prints the contents of key and mouse button press/release events to the terminal. キーとマウスのボタンの押し離しのイベントの内容をターミナルに表示します。

### 6.14. Java runtime environment information Java 実行環境の情報

Show the version of Java runtime environment and whether it is running in 64-bit mode or not. Java 実行環境のバージョンと 64 ビットモードで動作しているかどうかを表示します。

### 6.15. Version information バージョン情報

Show the version of XEiJ. XEiJ のバージョンを表示します。

### 6.16. License menu 使用許諾条件メニュー

- XEiJ License XEiJ 使用許諾条件
- FSHARP License FSHARP 許諾条件
- ymfm License ymfm License

## 7. Language menu 言語メニュー

Select the display language. Changes will take effect immediately. 表示言語を選択します。 変更は直ちに反映されます。

- English
- 日本語

### 7.1. Font size menu フォントサイズメニュー

You can choose from very small, small, medium, large, and very large font sizes for menus, buttons, disassembly lists, etc. The change is reflected at the next startup. This setting is saved in the parameter fontsize. メニュー、ボタン、逆アセンブルリストなどの文字の大きさを極小、小、中、大、極大から選べます。 変更は次回の起動時に反映されます。 この設定はパラメータ fontsizeに保存されます。

- Very small 極小
- Small 小
- Medium 中
- Large 大
- Very large 極大

### 7.2. Color menu 色メニュー

You can change the color of the window frame, keyboard, menus, buttons, disassembly list, etc. Changes are reflected at the next startup. This setting is saved in the parameter hsb. ウインドウの枠、キーボード、メニュー、ボタン、逆アセンブルリストなどの色を変更できます。 変更は次回の起動時に反映されます。 この設定はパラメータ hsbに保存されます。

STUDIO KAMADA
Copyright © 1999-2025 Makoto Kamada