	.nlist
  .ifndef __adpcm_equ__
__adpcm_equ__	equ	1

;----------------------------------------------------------------
;
;	ADPCM
;
;----------------------------------------------------------------

;ADPCMステータス(read)
;	PLAYING/RECORDING|1000000
ADPCM_STATUS		equ	$00E92001	;ADPCMステータス
ADPCM_RECORDING_BIT	equ	 7
ADPCM_RECORDING_MASK	equ	%10000000	;0=再生中,1=録音中

;ADPCMコマンド(write)
;	-----|RECORD|PLAY|STOP
ADPCM_COMMAND		equ	$00E92001	;ADPCMコマンド
ADPCM_RECORD_BIT	equ	      2
ADPCM_RECORD_MASK	equ	%00000100	;1=録音開始
ADPCM_PLAY_BIT		equ	       1
ADPCM_PLAY_MASK		equ	%00000010	;1=再生開始
ADPCM_STOP_BIT		equ	        0
ADPCM_STOP_MASK		equ	%00000001	;1=動作終了

;ADPCMデータ(read/write)
;	SECOND_DATA####|FIRST_DATA####
ADPCM_DATA		equ	$00E92003	;ADPCMデータ

  .endif  ;__adpcm_equ__
	.list
