	.nlist
  .ifndef __sram_equ__
__sram_equ__	equ	1

;----------------------------------------------------------------
;
;	SRAM
;
;----------------------------------------------------------------

SRAM_START		equ	$00ED0000	;SRAM偺愭摢
SRAM_MAGIC		equ	$00ED0000	;.b[8] SRAM儅僕僢僋丅'倃68000W'($82773638,$30303057)=弶婜壔嵪傒
SRAM_MEMORY_SIZE	equ	$00ED0008	;.l 儊儌儕僒僀僘
SRAM_ROM_BOOT_HANDLE	equ	$00ED000C	;.l ROM婲摦僴儞僪儖
SRAM_SRAM_BOOT_ADDRESS	equ	$00ED0010	;.l SRAM婲摦傾僪儗僗
SRAM_ALARM_LIFE		equ	$00ED0014	;.l 傾儔乕儉偱婲摦偟偨屻OFF偡傞傑偱偺帪娫(暘)
SRAM_BOOT_DEVICE	equ	$00ED0018	;.w 婲摦僨僶僀僗丅$0000=STD,$8xxx=HD,$9xxx=FD,$Axxx=ROM,$Bxxx=SRAM
SRAM_AUX_MODE		equ	$00ED001A	;.w RS-232C儌乕僪
;				$00ED001A	;.b RS-232C儌乕僪(忋埵)丅S##(2/1/1.5/2)|P##(N/O/N/E)|L##(5/6/7/8)|XON|SISO
;				$00ED001B	;.b RS-232C儌乕僪(壓埵)丅CTSRTS|---|B####(75/150/300/600/1200/2400/4800/9600/19200)
SRAM_LED		equ	$00ED001C	;.b 婲摦帪偺LED偺忬懺
SRAM_CRTMOD		equ	$00ED001D	;.b 婲摦帪偺夋柺儌乕僪丅0乣19
SRAM_ALARM_ADDRESS	equ	$00ED001E	;.l 傾儔乕儉婲摦傾僪儗僗
SRAM_ALARM_TIME		equ	$00ED0022	;.l 傾儔乕儉婲摦帪崗丅梛(0乣6)<<24|擔(BCD)<<16|帪(BCD)<<8|暘(BCD)
SRAM_ALERM_FLAG		equ	$00ED0026	;.b 傾儔乕儉僼儔僌丅0=嫋壜,7=嬛巭
SRAM_OPT2_TVCTRL	equ	$00ED0027	;.b OPT.2僉乕偱僥儗價僐儞僩儘乕儖丅0=偡傞,1=偟側偄
SRAM_CONTRAST		equ	$00ED0028	;.b 僐儞僩儔僗僩
SRAM_EJECT		equ	$00ED0029	;.b 揹尮OFF偺偲偒FD傪僀僕僃僋僩丅0=偟側偄,1=偡傞
SRAM_TVCTRL		equ	$00ED002A	;.b 揹尮OFF偺偲偒偺僥儗價僐儞僩儘乕儖
SRAM_KANA		equ	$00ED002B	;.b 僉乕儃乕僪偺偐側攝楍丅0=媽JIS,1=屲廫壒
SRAM_LCD		equ	$00ED002C	;.b 揹戩偺暥帤丅0=LCD,1=昗弨
SRAM_SRAM_USAGE		equ	$00ED002D	;.b SRAM巊梡儌乕僪丅0=側偟,1=RAM僨傿僗僋,2=僾儘僌儔儉
SRAM_TEXT_PALET_0	equ	$00ED002E	;.w 僥僉僗僩僷儗僢僩0
SRAM_TEXT_PALET_1	equ	$00ED0030	;.w 僥僉僗僩僷儗僢僩1
SRAM_TEXT_PALET_2	equ	$00ED0032	;.w 僥僉僗僩僷儗僢僩2
SRAM_TEXT_PALET_3	equ	$00ED0034	;.w 僥僉僗僩僷儗僢僩3
SRAM_TEXT_PALET_4	equ	$00ED0036	;.w 僥僉僗僩僷儗僢僩4乣7
SRAM_TEXT_PALET_8	equ	$00ED0038	;.w 僥僉僗僩僷儗僢僩8乣15
SRAM_KEY_START		equ	$00ED003A	;.b 僉乕儕僺乕僩奐巒丅200+100*n(ms)
SRAM_KEY_INTERVAL	equ	$00ED003B	;.b 僉乕儕僺乕僩娫妘丅30+5*n*n(ms)
SRAM_PRINTER_TIMEOUT	equ	$00ED003C	;.l 僾儕儞僞僞僀儉傾僂僩帪娫
SRAM_LIFE_TIME		equ	$00ED0040	;.l 壱摥帪娫
SRAM_LIFE_COUNT		equ	$00ED0044	;.l 揹尮OFF偺夞悢
SRAM_ROMDISK_ADDRESS	equ	$00ED0048	;.l ROMDISK偺愭摢傾僪儗僗
SRAM_ROMDISK_BPB	equ	$00ED004C	;.b[12] ROMDISK偺BPB
;			equ	$00ED004C	;.w 1僙僋僞偁偨傝偺僶僀僩悢
;			equ	$00ED004E	;.b 1僋儔僗僞偁偨傝偺僙僋僞悢
;			equ	$00ED004F	;.b FAT椞堟偺屄悢
;			equ	$00ED0050	;.w 梊栺椞堟偺僙僋僞悢
;			equ	$00ED0052	;.w 儖乕僩僨傿儗僋僩儕偵擖傞僄儞僩儕悢
;			equ	$00ED0054	;.w 慡椞堟偺僙僋僞悢
;			equ	$00ED0056	;.b 儊僨傿傾僶僀僩
;			equ	$00ED0057	;.b 1屄偺FAT椞堟偵巊梡偡傞僙僋僞悢
SRAM_ROMDB		equ	$00ED0058	;.b ROM僨僶僢僈婲摦僼儔僌丅0=OFF,-1=AUX,1=CON[16]
SRAM_XCHG		equ	$00ED0059	;.b 暥帤曄姺僼儔僌丅-----|$7C乥/$82鶸|$7E丳/$81乣|$5C亸/$80乢
SRAM_HDMAX		equ	$00ED005A	;.b 僴乕僪僨傿僗僋偑壗戜宷偑偭偰偄傞偐

;HUYE HUMANPn
SRAM_FDDMAX		equ	$00ED005B	;.b FDD偺僪儔僀僽悢丅1乣4丅0偼2偲尒側偡

;RSDRV
;	S##(2/1/1.5/2)|P##(N/O/N/E)|L##(5/6/7/8)|XON|SISO
;	CTSRTS|---|B####(75/150/300/600/1200/2400/4800/9600/19200)
SRAM_AUX2_MODE		equ	$00ED005C	;.w AUX2儌乕僪
SRAM_AUX3_MODE		equ	$00ED005E	;.w AUX3儌乕僪
SRAM_AUX4_MODE		equ	$00ED0060	;.w AUX4儌乕僪
SRAM_AUX5_MODE		equ	$00ED0062	;.w AUX5儌乕僪

;SCSI
SRAM_SCSI_MAGIC		equ	$00ED006F	;.b SCSI儅僕僢僋丅'V'($56)=弶婜壔嵪傒
SRAM_SCSI_MODE		equ	$00ED0070	;.b SCSI愝掕丅僽儘僢僋|僞僀僾柍帇|僶乕僗僩|僜僼僩|奼挘|杮懱###
SRAM_SCSI_BLOCK_BIT	equ	7
SRAM_SCSI_IGNORE_BIT	equ	6
SRAM_SCSI_BURST_BIT	equ	5
SRAM_SCSI_SOFT_BIT	equ	4
SRAM_SCSI_EXTENSION_BIT	equ	3
SRAM_SCSI_SASI_FLAG	equ	$00ED0071	;.b SASI僼儔僌丅SASI婡婍偑愙懕偝傟偰偄傞SCSI-ID偺價僢僩傪僙僢僩

;SX-WINDOW
SRAM_SX_MAGIC		equ	$00ED0072	;.b[2] SX-WINDOW儅僕僢僋丅'SX'($5358)=弶婜壔嵪傒
SRAM_SX_MOUSE_SPEED	equ	$00ED0074	;.b SX儅僂僗懍搙丅3(抶偄)乣10(懍偄)
SRAM_SX_DOUBLE_CLICK	equ	$00ED0075	;.b SX僟僽儖僋儕僢僋娫妘丅0(抁偄)乣12(挿偄)
SRAM_SX_PALET_H		equ	$00ED0076	;.b SX僷儗僢僩H丅0乣191
SRAM_SX_PALET_S		equ	$00ED0077	;.b SX僷儗僢僩S丅0乣31
SRAM_SX_PALET_V		equ	$00ED0078	;.b[3] SX僷儗僢僩V0(0乣31),V1(0乣31),V2(0乣31),V3(0乣31)丅V0<<3|V1>>2,V1<<6|V2<<1|V3>>4,V3<<4
SRAM_SX_PRINTER_ID	equ	$00ED007B	;.b SX僾儕儞僞ID丅0乣8
SRAM_SX_SYSTEM		equ	$00ED007C	;.b SX僔僗僥儉丅--|僶乕僕儑儞(1.0/1.1/3.0/-)|--|DIRDTOP.SX曐懚|SYSDTOP.SX曐懚
SRAM_SX_BACKGROUND	equ	$00ED007D	;.b SX攚宨丅僔僗僥儉0/僔僗僥儉1/儐乕僓
SRAM_SX_SCREEN_MODE	equ	$00ED007E	;.b SX夋柺儌乕僪丅768x512x16/CRTMOD|幚夋柺|CRTMOD######
;			equ	$00ED007F	;.b SX梊栺
SRAM_SX_MARGIN_LEFT	equ	$00ED0080	;.w SX僂傿儞僪僂儅乕僕儞嵍
SRAM_SX_MARGIN_TOP	equ	$00ED0082	;.w SX僂傿儞僪僂儅乕僕儞忋
SRAM_SX_MARGIN_RIGHT	equ	$00ED0084	;.w SX僂傿儞僪僂儅乕僕儞塃
SRAM_SX_MARGIN_BOTTOM	equ	$00ED0086	;.w SX僂傿儞僪僂儅乕僕儞壓

;X68030
SRAM_CACHE		equ	$00ED0090	;.b 僉儍僢僔儏愝掕丅------|僨乕僞|柦椷
SRAM_STARTUP_SOUND	equ	$00ED0091	;.b 婲摦壒丅0=側偟,1=偁傝
SRAM_XF3_WAIT		equ	$00ED0092	;.b XF3僉乕偺儊儌儕傾僋僙僗僂僃僀僩丅10=10MHz憡摉
SRAM_XF4_WAIT		equ	$00ED0093	;.b XF4僉乕偺儊儌儕傾僋僙僗僂僃僀僩丅4=16MHz憡摉

;VENUS-X
SRAM_VENUSX		equ	$00ED0094	;.b VENUS-X愝掕丅CE|--|CC|WW|RW|FS|KT

;XEiJ
SRAM_XEIJ		equ	$00ED0095	;.b [XEiJ] XEiJ丅0110|--|QUIET|LCD
SRAM_XEIJ_QUIET_BIT	equ	       1	;婲摦夋柺丅0=昞帵偡傞,1=昞帵偟側偄
SRAM_XEIJ_QUIET		equ	%00000010
SRAM_XEIJ_LCD_BIT	equ	        0	;0=CRT岦偗,1=LCD岦偗
SRAM_XEIJ_LCD		equ	%00000001

;Mach-2
SRAM_MACH2_MAGIC	equ	$00ED0098	;.w Mach-2儅僕僢僋丅'Ch'($4368)=弶婜壔嵪傒
SRAM_MACH2_SYNC		equ	$00ED009A	;.b 摨婜揮憲廃婜忋尷
SRAM_MACH2_MODE		equ	$00ED009B	;.b 愝掕丅----|僷儕僥傿僠僃僢僋|尷掕懍搙|僶乕僗僩揮憲|RAM
SRAM_MACH2_DEVICE	equ	$00ED00A0	;.b[8] 僨僶僀僗僼儔僌丅摨婜揮憲|----|INITIATOR ID=僪儔僀僽偲偟偰擣幆偟側偄###
SRAM_MACH2_SOFT		equ	$00ED00A8	;.l 僜僼僩揮憲椞堟僼儔僌(512KB扨埵)
SRAM_MACH2_NORMAL	equ	$00ED00AC	;.l X68000捠忢僶僗僒僀僋儖椞堟僼儔僌(512KB扨埵)

SRAM_PROGRAM_START	equ	$00ED0100	;SRAM忢挀僾儘僌儔儉偺愭摢
SRAM_END		equ	$00ED4000	;SRAM偺枛旜+1

  .endif  ;__sram_equ__
	.list
