	.nlist
  .ifndef __ioi_equ__
__ioi_equ__	equ	1

;----------------------------------------------------------------
;
;	I/O割り込み
;
;----------------------------------------------------------------

;I/O割り込みステータス
;	FDC_REQ|FDD_REQ|PRN_READY|HDC_REQ|HDC_INTEN|FDC_INTEN|FDD_INTEN|PRN_INTEN
IOI_STATUS		equ	$00E9C001	;I/O割り込みステータス
IOI_FDC_REQ_BIT		equ	 7
IOI_FDC_REQ_MASK	equ	%10000000	;1=FDC割り込み要求あり
IOI_FDD_REQ_BIT		equ	  6
IOI_FDD_REQ_MASK	equ	%01000000	;1=FDD割り込み要求あり。メディア挿入、メディア排出
IOI_PRN_READY_BIT	equ	   5
IOI_PRN_READY_MASK	equ	%00100000	;0=プリンタオフラインまたはプリンタビジー,1=プリンタオンラインかつプリンタレディ
IOI_HDC_REQ_BIT		equ	    4
IOI_HDC_REQ_MASK	equ	%00010000	;1=HDC割り込み要求あり
IOI_HDC_INTEN_BIT	equ	     3
IOI_HDC_INTEN_MASK	equ	%00001000	;1=HDC割り込み許可
IOI_FDC_INTEN_BIT	equ	      2
IOI_FDC_INTEN_MASK	equ	%00000100	;1=FDC割り込み許可
IOI_FDD_INTEN_BIT	equ	       1
IOI_FDD_INTEN_MASK	equ	%00000010	;1=FDD割り込み許可
IOI_PRN_INTEN_BIT	equ	        0
IOI_PRN_INTEN_MASK	equ	%00000001	;1=プリンタ割り込み許可

;I/O割り込みベクタ番号
;	VECTOR######|--
IOI_VECTOR		equ	$00E9C003	;I/O割り込みベクタ番号。下位2bitは固定
IOI_FDC_NUMBER		equ	$00		;FDC割り込みベクタ番号の下位2bit
IOI_FDD_NUMBER		equ	$01		;FDD割り込みベクタ番号の下位2bit
IOI_HDC_NUMBER		equ	$02		;HDC割り込みベクタ番号の下位2bit
IOI_PRN_NUMBER		equ	$03		;プリンタ割り込みベクタ番号の下位2bit

  .endif  ;__ioi_equ__
	.list
