Parametersパラメータ- XEiJ - STUDIO KAMADA

### Table of contents目次

1. Syntax of parameters パラメータの書き方
   1. Command line コマンドライン
   2. Configuration file 設定ファイル
2. Keyword キーワード
   1. additionalport
   2. adjustvsync
   3. altf11key
   4. altf12key
   5. altwheel
   6. altwheeldown
   7. altwheelup
   8. aspectratioNxN
   9. boot
   10. cgrom
   11. clock
   12. config
   13. copro0
   14. copro1
   15. copro2
   16. ctrlf11key
   17. ctrlf12key
   18. ctrlright
   19. ctrlwheel
   20. ctrlwheeldown
   21. ctrlwheelup
   22. cutfc2pin
   23. cyberstickanalogN
   24. cyberstickdigitalN
   25. dotclock
   26. edgeaccel
   27. eleventhbit
   28. extendedgraphic
   29. f11key etc. f11keyなど
   30. f12key
   31. fdN (N=0-3)
   32. fdappreboot
   33. fdhistoryN
   34. fdreadonly
   35. fefunc
   36. fixedscale
   37. followscroll
   38. fontsize
   39. gifinterpolation
   40. gifmagnification
   41. gifrecordingtime
   42. gifwaitingtime
   43. hcdconnect
   44. hcddebug
   45. hcdscsiid
   46. hcdvolume
   47. hdN (N=0-15)
   48. hfN (N=0-15)
   49. hfappreboot
   50. hfhistoryN
   51. hfreadonly
   52. hidekeyboard
   53. highmemory
   54. highmemory060turbo
   55. highmemorydata
   56. highmemorysave
   57. himem68000
   58. hostspixelunits
   59. hsb
   60. interpolation
   61. iplrom
   62. iplrom16
   63. iplrom16style
   64. iplrom256k
   65. joyauto
   66. joyblock
   67. joykey
   68. joystickN
   69. keyboard
   70. keydly
   71. keymap
   72. keymapus
   73. keyrep
   74. lang
   75. localmemory
   76. localmemorydata
   77. localmemorysave
   78. megadrive3buttonN
   79. megadrive6buttonN
   80. memory
   81. memorydata
   82. memorysave
   83. mercury
   84. mercuryoe
   85. mhz
   86. model
   87. modifymemorysize
   88. mousespeed
   89. mpu
   90. mpu010
   91. normal2buttonN
   92. numspr
   93. omusubi
   94. onchipfup
   95. opmoutput
   96. pastepipe
   97. pcminterpolation
   98. pcmoscfreq
   99. pcmoutput
   100. pipeencoding
   101. plvarrgt
   102. plvhex
   103. plvscale
   104. prnauto
   105. prnbottommargin
   106. prndarkmode
   107. prndipsw
   108. prnleftmargin
   109. prnonline
   110. prnorientation
   111. prnpath
   112. prnrightmargin
   113. prnrotation
   114. prnscalefactor
   115. prnsinglecolor
   116. prnsize
   117. prntopmargin
   118. r00bit0zero
   119. ratio
   120. refreshrate
   121. rejectfloat
   122. rom
   123. rom30
   124. romdb
   125. rotation
   126. rs232cconnection
   127. saN (N=0-15)
   128. saappreboot
   129. sahistoryN
   130. sareadonly
   131. saveonexit
   132. scN (N=0-15)
   133. scaling
   134. scanline
   135. scappreboot
   136. sccfreq
   137. schistoryN
   138. screadonly
   139. scsiex
   140. scsiexrom
   141. scsiinrom
   142. seamless
   143. shiftf11key
   144. shiftf12key
   145. shiftwheel
   146. shiftwheeldown
   147. shiftwheelup
   148. shiromadokunN (N=1-2)
   149. sound
   150. soundinterpolation
   151. sphericalscrolling
   152. spr512bg1
   153. spr768x512
   154. sprbank
   155. sprfpm
   156. sprras
   157. sprrcscroll
   158. spvbank
   159. spvblock
   160. spvflip
   161. spvhex
   162. spvscale
   163. spvsize
   164. sram
   165. srambuserror
   166. sramdata
   167. sramsize
   168. stereoscopic
   169. stereoscopicmethod
   170. tcpiphost
   171. tcpipport
   172. tcpiputf8
   173. terminalsettings
   174. textcopy
   175. textcopyarea
   176. usecanvas
   177. utf8warning
   178. util
   179. verbose
   180. volume
   181. waitcycles
   182. wheel
   183. wheeldown
   184. wheelup
   185. x68000logo
   186. xinput
   187. xt3dipsw
   188. xt3memorydata
   189. xt3memorykb
   190. xt3memorysave
   191. xxxopen
   192. zkeyboard
   193. zkeymap

## 1. Syntax of parameters パラメータの書き方

Use the same keyword to specify parameters in the command line and the configuration file. コマンドラインと設定ファイルで共通のキーワードを用いてパラメータを設定します。

### 1.1. Command line コマンドライン

-keyword=value -キーワード=値

### 1.2. Configuration file 設定ファイル

keyword=value キーワード=値

## 2. Keyword キーワード

### 2.1. additionalport

A comma-separated concatenated and URL-encoded string of additional port descriptors. It can be changed in the additional port text field of RS-232C and terminal. 追加ポートのデスクリプタをコンマ区切りで連結してから URL エンコードした文字列です。 RS-232C とターミナルの追加ポートテキストフィールドで変更できます。

### 2.2. adjustvsync

Adjust VSYNC frequency to the host refresh rate. The dot clock frequency is adjusted so that they match if the host refresh rate is 0.75 to 1.25 times the vertical sync frequency. 垂直同期周波数をホストのリフレッシュレートに合わせます。 ホストのリフレッシュレートが垂直同期周波数の 0.75～1.25 倍ならばそれらが一致するようにドットクロック周波数を調整します。

This setting can be changed in the adjust to host refresh rate checkbox in the modification menu. この設定は改造メニューのホストのリフレッシュレートに合わせるチェックボックスで変更できます。

keywordキーワード | value値 | host refresh rate ホストのリフレッシュレートに
--- | --- | ---
adjustvsync | off | ✓ | not adjust to 合わせない
on |  | adjust to 合わせる

### 2.3. altf11key

See f11key etc..f11key などを参照。

### 2.4. altf12key

See f11key etc..f11key などを参照。

### 2.5. altwheel

See f11key etc..f11key などを参照。

### 2.6. altwheeldown

See f11key etc..f11key などを参照。

### 2.7. altwheelup

See f11key etc..f11key などを参照。

### 2.8. aspectratioNxN

For the 256x256, 384x256, 512x512, and 768x512 resolutions, the screen aspect ratio can be selected from 4:3 (1.333), 7:5 (1.400), 13:9 (1.444), and 3:2 (1.500), respectively. For 256x256 and 512x512, you can also select 1:1 (1.000). 解像度 256x256、384x256、512x512、768x512 について、それぞれ画面アスペクト比を 4:3 (1.333)、7:5 (1.400)、13:9 (1.444)、3:2 (1.500) から選べます。256x256 と 512x512 については 1:1 (1.000) も選べます。

These settings can be changed in the aspect ratio menu. これらの設定はアスペクト比メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | resolution解像度 | screen aspect ratio画面アスペクト比 | pixel aspect ratioピクセルアスペクト比
--- | --- | --- | --- | ---
aspectratio256x256 | 1:1 |  | 256x256 | 1:1 (1.000)
4:3 | ✓ | 4:3 (1.333)
7:5 |  | 7:5 (1.400)
13:9 |  | 13:9 (1.444)
3:2 |  | 3:2 (1.500)
aspectratio384x256 | 4:3 | ✓ | 384x256 | 4:3 (1.333) | 8:9 (0.889)
7:5 |  | 7:5 (1.400) | 14:15 (0.933)
13:9 |  | 13:9 (1.444) | 26:27 (0.963)
3:2 |  | 3:2 (1.500) | 1:1 (1.000)
aspectratio512x512 | 1:1 |  | 512x512 | 1:1 (1.000)
4:3 | ✓ | 4:3 (1.333)
7:5 |  | 7:5 (1.400)
13:9 |  | 13:9 (1.444)
3:2 |  | 3:2 (1.500)
aspectratio768x512 | 4:3 |  | 768x512 | 4:3 (1.333) | 8:9 (0.889)
7:5 |  | 7:5 (1.400) | 14:15 (0.933)
13:9 |  | 13:9 (1.444) | 26:27 (0.963)
3:2 | ✓ | 3:2 (1.500) | 1:1 (1.000)

### 2.9. boot

Sepcify a boot device. This parameter can be changed in the Boot device menu. 起動デバイスを指定します。 このパラメータは起動デバイスメニューで変更できます。

The search order for standard startup is as follows. 標準起動の検索順序は以下の通りです。

1. floppy disk drives フロッピーディスクドライブ
2. built-in SASI or built-in SCSI 内蔵 SASI または内蔵 SCSI
3. ROM including expansion SCSI 拡張 SCSI を含む ROM
4. RAM including battery-backed SRAM バッテリバックアップ SRAM を含む RAM

A disk image file is an image file of a floppy disk, SASI hard disk, SCSI hard disk, or SCSI CD-ROM. ディスクイメージファイルはフロッピーディスク、SASI ハードディスク、SCSI ハードディスク、SCSI CD-ROM のいずれかのイメージファイルです。

keywordキーワード | value値 | boot device 起動デバイス
--- | --- | ---
boot | default | follow settings in SWITCH.X SWITCH.X の設定に従う
std | standard boot 標準起動
fdN (N=0-3) | floppy disk unit N フロッピーディスクユニット N
hdN (N=0-15) | SASI hard disk unit N SASI ハードディスクユニット N
scN (N=0-15) | SCSI hard disk or CD-ROM unit N SCSI ハードディスクまたは CD-ROM ユニット N
hfN (N=0-15) | host file system unit N ホストファイルシステムユニット N
rom$XXXXXXXX | ROM boot handle $XXXXXXXX ROM 起動ハンドル $XXXXXXXX
ram$XXXXXXXX | RAM boot address $XXXXXXXX RAM 起動アドレス $XXXXXXXX
file nameファイル名 | disk image file ディスクイメージファイル
directory nameディレクトリ名 | host file system ホストファイルシステム

### 2.10. cgrom

Specify the CGROM image file name. The file size is 768KB or 1MB. If not specified, CGROM_XEiJ.DAT included in XEiJ is used. CGROM のイメージファイル名を指定します。 ファイルサイズは 768KB または 1MB です。 指定がなければ XEiJ に含まれている CGROM_XEiJ.DAT を使います。

### 2.11. clock

Specify the operation frequency of MPU in units of MHz. You can also specify a model name instead of the operation frequency. If clock is not specified, the operation frequency is depending on the model. This parameter can be changed in the MPU menu. MPU の動作周波数を MHz 単位で指定します。 動作周波数の代わりに機種名を指定することもできます。clock の指定がなければ動作周波数は機種に従います。 このパラメータはMPU メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | operation frequency 動作周波数
--- | --- | ---
clock | none | ✓ | depending on the model 機種に従う
-1 |
1 |  | 1MHz
: |  | :
10 |  | 10MHz
Shodai |
ACE |
EXPERT |
PRO |
SUPER |
16.7 |  | 16.7MHz
XVI |
Xellent30 |
Compact |
25 |  | 25MHz
X68030 |
030Compact |
33.3 |  | 33.3MHz
Hybrid |
50 |  | 50MHz
060turbo |
060turboPRO |
66.7 |  | 66.7MHz
: |  | :
75 |  | 75MHz
: |  | :
100 |  | 100MHz
: |  | :
200 |  | 200MHz
: |  | :
1000 |  | 1GHz

### 2.12. config

If default is specified for this parameter, it will start with default settings. This parameter is not saved. このパラメータに default を指定すると初期設定で起動します。 このパラメータは保存されません。

### 2.13. copro0

Specify the presence and type of the motherboard coprocessor. This parameter can be changed in the coprocessor and on-chip FPU menu in the MPU menu. マザーボードコプロセッサの有無と種類を指定します。 このパラメータはMPU メニューのコプロセッサとオンチップ FPU メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | Motherboard coprocessorマザーボードコプロセッサ
--- | --- | ---
copro0 | 0 |  | Not installedなし
1 |  | MC68881 | Extended precision拡張精度
2 | ✓ | MC68882
7 |  | Full specificationフルスペック
9 |  | MC68881 | Triple Precision三倍精度
10 |  | MC68882
15 |  | Full specificationフルスペック

### 2.14. copro1

Specify the presence and type of the extension coprocessor #1. This parameter can be changed in the coprocessor and on-chip FPU menu in the MPU menu. 拡張コプロセッサ #1 の有無と種類を指定します。 このパラメータはMPU メニューのコプロセッサとオンチップ FPU メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | Extension coprocessor #1拡張コプロセッサ #1
--- | --- | ---
copro1 | 0 |  | Not installedなし
1 |  | MC68881 | Extended precision拡張精度
2 | ✓ | MC68882
7 |  | Full specificationフルスペック
9 |  | MC68881 | Triple Precision三倍精度
10 |  | MC68882
15 |  | Full specificationフルスペック

### 2.15. copro2

Specify the presence and type of the extension coprocessor #2. This parameter can be changed in the coprocessor and on-chip FPU menu in the MPU menu. 拡張コプロセッサ #2 の有無と種類を指定します。 このパラメータはMPU メニューのコプロセッサとオンチップ FPU メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | Extension coprocessor #2拡張コプロセッサ #2
--- | --- | ---
copro2 | 0 |  | Not installedなし
1 |  | MC68881 | Extended precision拡張精度
2 | ✓ | MC68882
7 |  | Full specificationフルスペック
9 |  | MC68881 | Triple Precision三倍精度
10 |  | MC68882
15 |  | Full specificationフルスペック

### 2.16. ctrlf11key

See f11key etc..f11key などを参照。

### 2.17. ctrlf12key

See f11key etc..f11key などを参照。

### 2.18. ctrlright

Select whether to treat operations of the left button as operations of the right button when the Ctrl key is pressed. This parameter can be changed in the Input menu. Ctrl キーが押されているときに左ボタンの操作を右ボタンの操作とみなすかどうか選択します。 このパラメータは入力メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | Ctrl-key + left-button Ctrl キー + 左ボタン
--- | --- | ---
ctrlright | off | ✓ | left button 左ボタン
on |  | right button 右ボタン

### 2.19. ctrlwheel

See f11key etc..f11key などを参照。

### 2.20. ctrlwheeldown

See f11key etc..f11key などを参照。

### 2.21. ctrlwheelup

See f11key etc..f11key などを参照。

### 2.22. cutfc2pin

Select whether to cut FC2 pin of MPU. When FC2 pin is cut, the entire physical space can be accessed in user mode. You need to cut FC2 pin to run the X Window System on NetBSD/x68k. This parameter can be changed in the MPU menu. MPU の FC2 ピンをカットするかどうか選択します。FC2 ピンをカットすると物理空間全体がユーザモードでアクセスできるようになります。NetBSD/x68k で X Window System を動かすとき FC2 ピンをカットする必要があります。 このパラメータはMPU メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | FC2 pin FC2 ピン
--- | --- | ---
cutfc2pin | off | ✓ | not cut カットしない
on |  | cut カットする

### 2.23. cyberstickanalogN

Specifies which XInput buttons are assigned to each button on the CYBER STICK (analog) #1 and #2. This parameter can be changed in the joystick port settings window. サイバースティック (アナログ)#1 と #2 の各ボタンに、XInput のどのボタンを割り当てるか指定します。 このパラメータはジョイスティックポート設定ウインドウで変更できます。

CYBER STICK (analog) #1 default values サイバースティック (アナログ)#1 の初期値
Buttonボタン | XInput | Burst連射 | Delay開始 | Interval間隔
STICK↑ | #0 RSUP |
STICK← | #0 RSLEFT
THROTTLE↑ | #0 LSUP
OPTION← | #0 LSLEFT
A | #0 RSTICK | off | 50ms | 100ms
A' | #0 A
B | #0 X
B' | #0 B
C | #0 Y
D | #0 LSTICK
E1 | #0 LB
E2 | #0 RB
SELECT | #0 BACK |
START | #0 START

### 2.24. cyberstickdigitalN

Specifies which XInput buttons and which keyboard keys are assigned to each button on the CYBER STICK (digital) #1 and #2. This parameter can be changed in the joystick port settings window. サイバースティック (デジタル)#1 と #2 の各ボタンに、XInput のどのボタンとキーボードのどのキーを割り当てるか指定します。 このパラメータはジョイスティックポート設定ウインドウで変更できます。

CYBER STICK (digital) #1 default values サイバースティック (デジタル)#1 の初期値
Buttonボタン | XInput | Keyboardキーボード | Burst連射 | Delay開始 | Interval間隔
STICK↑ | #0 RSUP | UP |
STICK↓ | #0 RSDOWN | DOWN |
STICK← | #0 RSLEFT | LEFT
STICK→ | #0 RSRIGHT | RIGHT
THROTTLE↑ | #0 LSUP | PAGE UP
THROTTLE↓ | #0 LSDOWN | PAGE DOWN
A | #0 RSTICK | Z | off | 50ms | 100ms
A' | #0 A | V
B | #0 X | X
B' | #0 B | B
C | #0 Y | C
D | #0 LSTICK | A
E1 | #0 LB | S
E2 | #0 RB | D
SELECT | #0 BACK | E |
START | #0 START | R

### 2.25. dotclock

Specifies the frequency of the dot clock oscillator as an integer in Hz. Write three in a row, separated by commas: one for low resolution, one for high resolution, and one for VGA. The range of frequencies that can be specified is 10000000 to 400000000, i.e., 10MHz to 400MHz. The default values are 38863632,69551900,50349800. This parameter can be changed in the Modification menu. ドットクロックオシレータの周波数を Hz 単位の整数で指定します。 低解像度用、高解像度用、VGA 用の 3 つをコンマで区切って並べて書きます。 指定できる周波数の範囲は 10000000～400000000 すなわち 10MHz～400MHz です。 デフォルト値は 38863632,69551900,50349800 です。 このパラメータは改造メニューで変更できます。

### 2.26. edgeaccel

Select whether to use the edge acceleration. This parameter can be changed in the Input menu. 縁部加速を使うかどうか選択します。 このパラメータは入力メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | edge acceleration 縁部加速
--- | --- | ---
edgeaccel | off | ✓ | not use 使わない
on |  | use 使う

### 2.27. eleventhbit

Extend the width of R04/R05/R06/R07/R09 of CRTC from 10 bits to 11 bits. This parameter can be changed in the Modification menu. CRTC の R04/R05/R06/R07/R09 の幅を 10 ビットから 11 ビットに拡張します。 このパラメータは改造メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | width of R04/R05/R06/R07/R09 R04/R05/R06/R07/R09 の幅
--- | --- | ---
eleventhbit | off | ✓ | 10 bits 10 ビット
on |  | 11 bits 11 ビット

### 2.28. extendedgraphic

Select whether to use the extended graphic screen. This parameter can be changed in the Modification menu. 拡張グラフィック画面を使うか選択します。 このパラメータは改造メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | extended graphic screen 拡張グラフィック画面
--- | --- | ---
extendedgraphic | off | ✓ | not use 使わない
on |  | use 使う

### 2.29. f11key etc. f11key など

This is a group of parameters that can be changed in the F11/F12 and button function assignments window. The parameter keys are strings consisting of shift, ctrl, alt, which represent modifier keys, and f11key, f12key, wheel, wheelup, wheeldown, button4, button5, which represent buttons. The parameter values represent the corresponding functions. F11/F12 およびボタン機能割り当てウインドウで変更できるパラメータ群です。 パラメータのキーは修飾キーを表す shift、ctrl、alt と、ボタンを表す f11key、f12key、wheel、wheelup、wheeldown、button4、button5 を連結した文字列です。 パラメータの値は対応する機能を表します。

keywordキーワード | modifier key修飾キー | buttonボタン | default value初期値 | function機能
--- | --- | --- | --- | ---
f11key |  | F11 keyF11 キー | fullscreen | Toggle full screen 全画面表示の切り替え
shiftf11key | Shift | maximized | Toggle maximized 最大化の切り替え
ctrlf11key | Ctrl | donothing | No function機能なし
altf11key | Alt
f12key |  | F12 keyF12 キー | seamless | Toggle seamless mouse シームレスマウスの切り替え
shiftf12key | Shift | donothing | No function機能なし
ctrlf12key | Ctrl
altf12key | Alt
wheel |  | Wheel button ホイールボタン | seamless | Toggle seamless mouse シームレスマウスの切り替え
shiftwheel | Shift | donothing | No function機能なし
ctrlwheel | Ctrl
altwheel | Alt
wheelup |  | Wheel scroll up ホイールスクロールアップ | trace1 | 1 traceトレース 1 回
shiftwheelup | Shift | trace10 | 10 tracesトレース 10 回
ctrlwheelup | Ctrl | trace100 | 100 tracesトレース 100 回
altwheelup | Alt | donothing | No function機能なし
wheeldown |  | Wheel scroll down ホイールスクロールダウン | step1 | 1 stepステップ 1 回
shiftwheeldown | Shift | step10 | 10 stepsステップ 10 回
ctrlwheeldown | Ctrl | step100 | 100 stepsステップ 100 回
altwheeldown | Alt | return | Step until return ステップアンティルリターン
button4 |  | Button 4ボタン 4 | donothing | No function機能なし
shiftbutton4 | Shift
ctrlbutton4 | Ctrl
altbutton4 | Alt
button5 |  | Button 5ボタン 5 | donothing | No function機能なし
shiftbutton5 | Shift
ctrlbutton5 | Ctrl
altbutton5 | Alt

value値 | function 機能
--- | ---
fullscreen | Toggle full screen 全画面表示の切り替え
maximized | Toggle maximized 最大化の切り替え
seamless | Toggle seamless mouse シームレスマウスの切り替え
screenshot | Take a screenshot スクリーンショットを撮る
textcopy | Text screen copy テキスト画面コピー
gifanimation | Start recording GIF animation GIF アニメーション録画開始
stopandstart | Stop and start 停止と再開
trace1 | 1 trace トレース 1 回
trace10 | 10 traces トレース 10 回
trace100 | 100 traces トレース 100 回
step1 | 1 step ステップ 1 回
step10 | 10 steps ステップ 10 回
step100 | 100 steps ステップ 100 回
return | Step until return ステップアンティルリターン
leftclick | Left click 左クリック
rightclick | Right click 右クリック
donothing | No function 機能なし

### 2.30. f12key

See f11key etc..f11key などを参照。

### 2.31. fdN (N=0-3)

Specify the image file name of a floppy disk to be inserted in the floppy disk unit N. Adding :R to the end of the file name disables writing. This parameter can be changed in the FD menu. フロッピーディスクユニット N に挿入するフロッピーディスクのイメージファイル名を指定します。 ファイル名の末尾に :R を付けると書き込み禁止になります。 このパラメータはFD メニューで変更できます。

### 2.32. fdappreboot

Select whether the "Reboot from it" button or the "Open" button should be assumed to be pressed when the file name is double-clicked in the Open floppy disk image files dialog. This setting can be changed using the radio buttons to the left of each button in the dialog. フロッピーディスクのイメージファイルを開くダイアログでファイル名をダブルクリックしたとき「ここから再起動」ボタンと「開く」ボタンのどちらが押されたことにするか選択します。 この設定はダイアログの各ボタンの左にあるラジオボタンで変更できます。

keywordキーワード | value値 | button ボタン
--- | --- | ---
fdappreboot | off | ✓ | Open 開く
on |  | Reboot from it ここから再起動

### 2.33. fdhistoryN

History of files selected in the Open floppy disk image files dialog. フロッピーディスクのイメージファイルを開くダイアログで選択されたファイルの履歴です。

### 2.34. fdreadonly

Select whether to open the selected file in the Open floppy disk image files dialog with write-protection. This setting can be changed in the Read-only checkbox in the dialog. フロッピーディスクのイメージファイルを開くダイアログで選択したファイルを書き込み禁止の状態で開くかどうか選択します。 この設定はダイアログの書き込み禁止チェックボックスで変更できます。

keywordキーワード | value値 | image files イメージファイル
--- | --- | ---
fdreadonly | off | ✓ | read-write 読み書き可能
on |  | read-only 書き込み禁止

### 2.35. fefunc

Select whether to use FE function instructions. This parameter can be changed in the MPU menu. FE ファンクション命令を使うか選択します。 このパラメータはMPU メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | FE function instructions FE ファンクション命令
--- | --- | ---
fefunc | off |  | not use 使わない
on | ✓ | use 使う

### 2.36. fixedscale

Specifies the scale factor for fixed scale mode. 固定倍率モードの倍率を指定します。

keywordキーワード | value値 | scale factor 倍率
--- | --- | ---
fixedscale | 10 |  | 10%
: |  | :
100 | ✓ | 100%
: |  | :
1000 |  | 1000%

### 2.37. followscroll

Selects whether the mouse cursor position follows the hardware scroll of the text screen even outside of SX-Window in seamless mouse mode. This parameter can be changed by the follow scroll checkbox in the input menu. シームレスマウスモードのとき SX-Window 以外でもマウスカーソルの位置をテキスト画面のハードウェアスクロールに追従させるか選択します。 このパラメータは入力メニューのスクロールに追従するチェックボックスで変更できます。

keywordキーワード | value値 | mouse cursor position マウスカーソルの位置
--- | --- | ---
followscroll | off |  | not follow scroll スクロールに追従しない
on | ✓ | follow scroll スクロールに追従する

### 2.38. fontsize

Select the font size. The default value is 14. This parameter can be changed in the font size menu. フォントサイズを選択します。 初期値は 14 です。 このパラメータはフォントサイズメニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | font sizeフォントサイズ
--- | --- | ---
fontsize | 10 |  | very small極小
12 |  | small小
14 | ✓ | medium中
16 |  | large大
18 |  | very large極大

### 2.39. gifinterpolation

Select the interpolation algorithm for GIF animation recording. This parameter can be changed in the GIF animation recording settings menu. GIF アニメーション録画の補間アルゴリズムを選択します。 このパラメータはGIF アニメーション録画設定メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | interpolation algorithm 補間アルゴリズム
--- | --- | ---
gifinterpolation | nearest |  | nearest neighbor 最近傍補間
bilinear | ✓ | bilinear 線形補間
bicubic |  | bicubic 三次補間

### 2.40. gifmagnification

Specify the magnification for GIF animation recording. This parameter can be changed in the GIF animation recording settings menu. GIF アニメーション録画の倍率を指定します。 このパラメータはGIF アニメーション録画設定メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | magnification倍率
--- | --- | ---
gifmagnification | 10 |  | 10%
: |  | :
100 | ✓ | 100%
: |  | :
200 |  | 200%

### 2.41. gifrecordingtime

Specify the recording time for GIF animation recording. This parameter can be changed in the GIF animation recording settings menu. GIF アニメーション録画の録画時間を指定します。 このパラメータはGIF アニメーション録画設定メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | recording time 録画時間
--- | --- | ---
gifrecordingtime | 1 |  | 1 second 1 秒
: |  | :
10 | ✓ | 10 seconds 10 秒
: |  | :
30 |  | 30 seconds 30 秒

### 2.42. gifwaitingtime

Specify the waiting time for GIF animation recording. This parameter can be changed in the GIF animation recording settings menu. GIF アニメーション録画の待ち時間を指定します。 このパラメータはGIF アニメーション録画設定メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | waiting time 待ち時間
--- | --- | ---
gifwaitingtime | 0 | ✓ | 0 second 0 秒
: |  | :
30 |  | 30 seconds 30 秒

### 2.43. hcdconnect

Connect the host CD-ROM on next execution. This parameter can be changed in the host CD-ROM menu. 次回の実行時にホスト CD-ROMを接続します。 このパラメータはホスト CD-ROM メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | host CD-ROM ホスト CD-ROM
--- | --- | ---
hcdconnect | off | ✓ | not connect 接続しない
on |  | connect 接続する

### 2.44. hcddebug

Debug information will be output to the terminal. This parameter can be changed in the host CD-ROM menu. ターミナルにデバッグ情報が出力されます。 このパラメータはホスト CD-ROM メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | debug information デバッグ情報
--- | --- | ---
hcddebug | off | ✓ | not output 出力しない
on |  | output 出力する

### 2.45. hcdscsiid

Select the SCSI ID. The range is 0 to 15, with a default of 6. This parameter can be changed in the host CD-ROM menu. SCSI ID を選択します。 範囲は 0 から 15 でデフォルトは 6 です。 このパラメータはホスト CD-ROM メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | SCSI ID
--- | --- | ---
hcdscsiid | 0 |  | 0
: |  | :
6 | ✓ | 6
: |  | :
15 |  | 15

### 2.46. hcdvolume

Adjust the volume. The range is 0 to 100, with a default of 25. This parameter can be changed in the host CD-ROM menu. 音量を調整します。 範囲は 0 から 100 でデフォルトは 25 です。 このパラメータはホスト CD-ROM メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | volume音量
--- | --- | ---
hcdvolume | 0 |  | 0
: |  | :
25 | ✓ | 25
: |  | :
100 |  | 100

### 2.47. hdN (N=0-15)

Specify a SASI HD or SCSI HD/CD image file name. The condition for the specified file to be considered a SASI HD image file name is that the file extension must be HDF or the file size must be 10441728, 20748288, or 41496576. To be considered a SCSI HD/CD image filename, the specified file must have an HDS or ISO extension or a file size that is not 10441728, 20748288, or 41496576. SASI HD または SCSI HD/CD のイメージファイル名を指定します。 指定されたファイルが SASI HD のイメージファイル名とみなされる条件は、拡張子が HDF であるか、ファイルサイズが 10441728、20748288、41496576 のいずれかであることです。 指定されたファイルが SCSI HD/CD のイメージファイル名とみなされる条件は、拡張子が HDS または ISO であるか、ファイルサイズが 10441728、20748288、41496576 のいずれでもないことです。

The image file name specified in hdN will be stored in saN if it is a SASI HD or in scN if it is a SCSI HD or CD-ROM. It will not be stored in hdN. hdN で指定されたイメージファイル名は SASI HD であれば saN に、SCSI HD または CD-ROM であれば scN に保存されます。hdN には保存されません。

### 2.48. hfN (N=0-15)

Specifies the directory name of the host file system to be inserted in the host file system unit N. Adding :R to the end of the directory name makes it write-protected. ホストファイルシステムユニット N に挿入するホストファイルシステムのディレクトリ名を指定します。 ディレクトリ名の末尾に :R を付けると書き込み禁止になります。

### 2.49. hfappreboot

Select whether the "Reboot from it" button or the "Open" button should be assumed to be pressed when the file name is double-clicked in the Host file system directory to assign Human68k drives dialog. This setting can be changed using the radio buttons to the left of each button in the dialog. Human68k のドライブを割り当てるホストファイルシステムのディレクトリダイアログでファイル名をダブルクリックしたとき「ここから再起動」ボタンと「開く」ボタンのどちらが押されたことにするか選択します。 この設定はダイアログの各ボタンの左にあるラジオボタンで変更できます。

keywordキーワード | value値 | button ボタン
--- | --- | ---
hfappreboot | off | ✓ | Open 開く
on |  | Reboot from it ここから再起動

### 2.50. hfhistoryN

History of directories selected in the Host file system directory to assign Human68k drives dialog. Human68k のドライブを割り当てるホストファイルシステムのディレクトリダイアログで選択されたディレクトリの履歴です。

### 2.51. hfreadonly

Select whether to open the directory selected in the Host file system directory to assign Human68k drives dialog with write-protection. This setting can be changed in the Read-only checkbox in the dialog. Human68k のドライブを割り当てるホストファイルシステムのディレクトリダイアログで選択したディレクトリを、書き込み禁止の状態で開くかどうか選択します。 この設定はダイアログの書き込み禁止チェックボックスで変更できます。

keywordキーワード | value値 | directory ディレクトリ
--- | --- | ---
hfreadonly | off | ✓ | read-write 読み書き可能
on |  | read-only 書き込み禁止

### 2.52. hidekeyboard

The keyboard is turned off when going to full screen and turned back on when exiting full screen. If the keyboard is changed by pressing Alt+Shift+K while in full screen, it will not be restored. This parameter can be changed in the hide keyboard in full screen checkbox in the input menu. 全画面表示へ移行するときキーボードが消え、全画面表示を終了するとき元に戻ります。 全画面表示中に Alt+Shift+K でキーボードの有無を変更した場合は元に戻りません。 このパラメータは入力メニューの全画面表示のときキーボードを隠すチェックボックスで変更できます。

keywordキーワード | value値 | keyboard in full screen 全画面表示のときキーボードを
--- | --- | ---
hidekeyboard | off |  | not hide 隠さない
on | ✓ | hide 隠す

### 2.53. highmemory

Select a high memory size. This parameter can be changed in the high memory on X68030/Xellent30 menu. ハイメモリの容量を選択します。 このパラメータはX68030/Xellent30 のハイメモリメニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | high memory ハイメモリ
--- | --- | ---
highmemory | 0 | ✓ | 0MB
16 |  | 16MB

### 2.54. highmemory060turbo

High memory on 060turbo is also available on X68030/Xellent30. If enabled, the previous high memory starting at $01000000 will no longer be available. This parameter can be changed in the high memory on 060turbo menu. X68030/Xellent30 でも 060turbo のハイメモリが使えます。 これを有効にすると従来の $01000000 から始まるハイメモリは使えなくなります。 このパラメータは060turbo のハイメモリメニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | high memory on 060turbo 060turbo のハイメモリ
--- | --- | ---
highmemory060turbo | off | ✓ | not available 使えない
on |  | available 使える

### 2.55. highmemorydata

Contents of high memory converted to text by gzip+base64. gzip+base64 でテキストに変換されたハイメモリの内容です。

### 2.56. highmemorysave

Select whether to save the data in high memory when exiting. Saved data will be restored at the next startup. This parameter can be changed in the High memory on X68030 menu. 終了時にハイメモリのデータを保存するか選択します。 保存されたデータは次回の起動時に復元されます。 このパラメータはX68030/Xellent30 のハイメモリメニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | high memory ハイメモリ
--- | --- | ---
highmemorysave | off | ✓ | not save 保存しない
on |  | save 保存する

### 2.57. himem68000

High memory on 060turbo is also available on X68000. This parameter can be changed in the high memory on 060turbo menu. X68000 でも 060turbo のハイメモリが使えます。 このパラメータは060turbo のハイメモリメニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | high memory on 060turbo 060turbo のハイメモリ
--- | --- | ---
himem68000 | off | ✓ | not available 使えない
on |  | available 使える

### 2.58. hostspixelunits

Select whether to use the host machine's pixel units to calculate the mouse cursor speed when in exclusive mouse mode. This parameter can be changed in the Input menu. エクスクルーシブマウスモードのときマウスカーソルの速度を計算するためにホストマシンの画素単位を使うかどうか選択します。 このパラメータは入力メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | host machine's pixel units ホストマシンの画素単位
--- | --- | ---
hostspixelunits | off | ✓ | not use 使わない
on |  | use 使う

### 2.59. hsb

Specify colors for window frames, keyboards, menus, buttons, disassembly lists, etc. Nine values are arranged separated by commas: minimum, center, maximum for hue; minimum, center, maximum for saturation; minimum, center, maximum for brightness. Initial values are 240,240,240,70,50,30,0,50,100. This parameter can be changed in the color menu. ウインドウの枠、キーボード、メニュー、ボタン、逆アセンブルリストなどの色を指定します。 色相の最小、中央、最大、彩度の最小、中央、最大、明度の最小、中央、最大の 9 個の値をコンマで区切って並べます。 初期値は 240,240,240,70,50,30,0,50,100 です。 このパラメータは色メニューで変更できます。

keywordキーワード | indexインデックス | value値 | initial value初期値 | range範囲 | unit単位
--- | --- | --- | --- | --- | ---
hsb | 0 | hue色相 | minimum最小 | 240 | 0 - 720 | °
1 | center中央 | 240
2 | maximum最大 | 240
3 | saturation彩度 | minimum最小 | 70 | 0 - 100 | %
4 | center中央 | 50
5 | maximum最大 | 30
6 | brightness明度 | minimum最小 | 0 | 0 - 100 | %
7 | center中央 | 50
8 | maximum最大 | 100

### 2.60. interpolation

Select an interpolation algorithm of screen scaling. This parameter can be changed in the Interpolation algorithm menu. 画面スケーリングの補間アルゴリズムを選択します。 このパラメータは補間アルゴリズムメニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | interpolation algorithm 補間アルゴリズム
--- | --- | ---
interpolation | nearest |  | nearest neighbor 最近傍補間
bilinear | ✓ | bilinear 線形補間
bicubic |  | bicubic 三次補間

### 2.61. iplrom

Specify the name of the X68000 128KB IPLROM image file. There is no default value. IPLROM.DAT, IPLROMXV.DAT, IPLROMCO.DAT, and IPLROM30.DAT are included from the beginning and need not be specified. X68000 の 128KB の IPLROM のイメージファイル名を指定します。 初期値はありません。IPLROM.DAT、IPLROMXV.DAT、IPLROMCO.DAT、IPLROM30.DAT は最初から入っているので指定する必要はありません。

### 2.62. iplrom16

Select whether to use IPLROM 1.6 instead of IPLROM 1.0/1.1/1.2/1.3. Hybrid/060turbo/060turboPRO always use IPLROM 1.6. This parameter can be changed in the MPU menu. IPLROM 1.0/1.1/1.2/1.3 の代わりにIPLROM 1.6を使うかどうか選択します。Hybrid/060turbo/060turboPRO のときは常に IPLROM 1.6 を使います。 このパラメータはMPU メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | IPLROM 1.6 IPLROM 1.6
--- | --- | ---
iplrom16 | off | ✓ | not use 使わない
on |  | use 使う

### 2.63. iplrom16style

Change the style of the IPLROM 1.6 startup screen. Specify proportional pitch as 1, centered as 2, and with gaps as 4, and the total of these. The default is 7. IPLROM 1.6 の起動画面のスタイルを変更します。 プロポーショナルピッチを 1、中央寄せを 2、隙間ありを 4 として、それらの合計を指定します。 デフォルトは 7 です。

### 2.64. iplrom256k

When using IPLROM 1.6 on the X68000, choose to increase the IPLROM size to 256KB. This parameter can be changed in the MPU menu. IPLROM 1.0/1.1/1.2 の代わりにIPLROM 1.6を使うとき IPLROM のサイズを 256KB に増やすかどうか選択します。 このパラメータはMPU メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | size of IPLROMIPLROM のサイズ
--- | --- | ---
iplrom256 | off | ✓ | 128KB
on |  | 256KB

### 2.65. joyauto

Select whether the ability to consider keyboard input as joystick input is used only while the joystick port is continuously read. This parameter can be changed at Joystick port settings in the Input menu. キーボード入力をジョイスティック入力とみなす機能をジョイスティックポートが連続的に読み出されている間だけ使うかどうか選択します。 このパラメータは入力メニューのジョイスティックポート設定で変更できます。

keywordキーワード | value値 | consider keyboard input as joystick input キーボード入力をジョイスティック入力とみなす
--- | --- | ---
joyauto | off |  | always いつも
on | ✓ | while the joystick port is continuously read ジョイスティックポートが連続的に読み出されている間

### 2.66. joyblock

Select whether to remove processed key input data as a joystick operation. This parameter can be changed at Joystick port settings in the Input menu. ジョイスティック操作として処理されたキー入力データを取り除くかどうか選択します。 このパラメータは入力メニューのジョイスティックポート設定で変更できます。

keywordキーワード | value値 | data データ
--- | --- | ---
joyblock | off |  | not remove 取り除かない
on | ✓ | remove 取り除く

### 2.67. joykey

Select whether to use part of keyboard as a joystick. This parameter can be changed at Joystick port settings in the Input menu. キーボードの一部をジョイスティックとして使うかどうか選択します。 このパラメータは入力メニューのジョイスティックポート設定で変更できます。

keywordキーワード | value値 | keyboard キーボード
--- | --- | ---
joykey | off |  | not use 使わない
on | ✓ | use 使う

### 2.68. joystickN

Select the devices to be connected to joystick ports #1 and #2. This parameter can be changed at Joystick port settings in the Input menu. ジョイスティックポート #1 と #2 に接続するデバイスを選択します。 このパラメータは入力メニューのジョイスティックポート設定で変更できます。

keywordキーワード | value値 | device デバイス
--- | --- | ---
joystick1 | normal2button1 | ✓ | Normal 2 button pad #1 ノーマル 2 ボタンパッド #1
normal2button2 |  | Normal 2 button pad #2 ノーマル 2 ボタンパッド #2
megadrive3button1 |  | MEGA DRIVE 3 button pad #1 メガドラ 3 ボタンパッド #1
megadrive3button2 |  | MEGA DRIVE 3 button pad #2 メガドラ 3 ボタンパッド #2
megadrive6button1 |  | MEGA DRIVE 6 button pad #1 メガドラ 6 ボタンパッド #1
megadrive6button2 |  | MEGA DRIVE 6 button pad #2 メガドラ 6 ボタンパッド #2
shiromadokun1 |  | Shiromadokun #1 白窓君 #1
shiromadokun1 |  | Shiromadokun #2 白窓君 #2
joystick2 | normal2button1 |  | Normal 2 button pad #1 ノーマル 2 ボタンパッド #1
normal2button2 | ✓ | Normal 2 button pad #2 ノーマル 2 ボタンパッド #2
megadrive3button1 |  | MEGA DRIVE 3 button pad #1 メガドラ 3 ボタンパッド #1
megadrive3button2 |  | MEGA DRIVE 3 button pad #2 メガドラ 3 ボタンパッド #2
megadrive6button1 |  | MEGA DRIVE 6 button pad #1 メガドラ 6 ボタンパッド #1
megadrive6button2 |  | MEGA DRIVE 6 button pad #2 メガドラ 6 ボタンパッド #2
shiromadokun1 |  | Shiromadokun #1 白窓君 #1
shiromadokun1 |  | Shiromadokun #2 白窓君 #2

### 2.69. keyboard

Select a keyboard type. This parameter can be changed in the Input menu. キーボードの種類を選択します。 このパラメータは入力メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | keyboard キーボード
--- | --- | ---
keyboard | none |  | none なし
standard | ✓ | standard 標準
compact |  | compact コンパクト

### 2.70. keydly

Select the keyboard repeat delay time. This parameter can be changed in the Repeat delay menu. キーボードのリピート遅延時間を選択します。 このパラメータはリピート開始メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | delay time 遅延時間
--- | --- | ---
keydly | -1 | ✓ | follow settings in SWITCH.X SWITCH.X の設定に従う
0 |  | 200ms
1 |  | 300ms
2 |  | 400ms
3 |  | 500ms
4 |  | 600ms
5 |  | 700ms
6 |  | 800ms
7 |  | 900ms
8 |  | 1000ms
9 |  | 1100ms
10 |  | 1200ms
11 |  | 1300ms
12 |  | 1400ms
13 |  | 1500ms
14 |  | 1600ms
15 |  | 1700ms

### 2.71. keymap

Key assignment. After writing -3 at the beginning, arrange three sets of `keyCode<<16|rawCode<<4|keyLocation`, separated by commas, corresponding to 113 keys of X68000. On a macOS, use `extendedKeyCode` instead of `rawCode`. This parameter can be changed at Key assignments in the Input menu. キー割り当て。 先頭に -3 を書いてから、X68000 の 113 個のキーに対応する 3 組の`keyCode<<16|rawCode<<4|keyLocation`をコンマで区切って並べます。macOS のとき`rawCode`の代わりに`extendedKeyCode`を使います。 このパラメータは入力メニューのキー割り当てで変更できます。

### 2.72. keymapus

Selects whether or not the initial key assignments are set to the English layout. This is applied when key assignments are not set or reset to default values. This parameter can be changed at Key assignments in the Input menu. キー割り当ての初期値を英語レイアウトにするかどうかを選択します。 キー割り当てが設定されていないか初期値に戻したときに適用されます。 このパラメータは入力メニューのキー割り当てで変更できます。

keywordキーワード | value値 | layout レイアウト
--- | --- | ---
keymapus | off | ✓ | Japanese 日本語
on |  | English 英語

### 2.73. keyrep

Select the keyboard repeat interval. This parameter can be changed in the Repeat interval menu. キーボードのリピート間隔を選択します。 このパラメータはリピート間隔メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | interval 間隔
--- | --- | ---
keyrep | -1 | ✓ | follow settings in SWITCH.X SWITCH.X の設定に従う
0 |  | 30ms
1 |  | 31ms
2 |  | 34ms
3 |  | 39ms
4 |  | 46ms
5 |  | 55ms
6 |  | 66ms
7 |  | 79ms
8 |  | 94ms
9 |  | 111ms
10 |  | 130ms
11 |  | 151ms
12 |  | 174ms
13 |  | 199ms
14 |  | 226ms
15 |  | 255ms

### 2.74. lang

Select a language. If not selected, the language will be the language of the execution environment. This parameter can be changed in the Language menu. 言語を選択します。 選択しなかったときは実行環境の言語になります。 このパラメータは言語メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | language 言語
--- | --- | ---
lang | en |  | English 英語
ja |  | Japanese 日本語

### 2.75. localmemory

Select a high memory size. This parameter can be changed in the high memory on 060turbo menu. While increasing the capacity of high memory increases what can be done, software that does not support high memory is more likely to malfunction. It is recommended to set it to 128 MB or less, the same as the actual device, when not needed. Also note that saving the contents of a large amount of high memory will cause the configuration file to become huge and take longer to start up and close. ハイメモリの容量を選択します。 このパラメータは060turbo のハイメモリメニューで変更できます。 ハイメモリの容量を増やすことでできることが増える一方、ハイメモリに対応していないソフトウェアは誤動作しやすくなります。 必要でないときは実機と同じ 128MB 以下に設定しておくことをお勧めします。 また、大容量のハイメモリの内容を保存すると設定ファイルが巨大化して起動と終了に時間がかかるので注意してください。

keywordキーワード | value値 | high memory ハイメモリ
--- | --- | ---
localmemory | 0 |  | 0MB
16 |  | 16MB
32 |  | 32MB
64 |  | 64MB
128 | ✓ | 128MB
256 |  | 256MB
384 |  | 384MB
512 |  | 384MB
768 |  | 384MB

### 2.76. localmemorydata

Contents of high memory converted to text by gzip+base64. gzip+base64 でテキストに変換されたハイメモリの内容です。

### 2.77. localmemorysave

Select whether to save the data in high memory when exiting. Saved data will be restored at the next startup. This parameter can be changed in the high memory on 060turbo menu. 終了時にハイメモリのデータを保存するか選択します。 保存されたデータは次回の起動時に復元されます。 このパラメータは060turbo のハイメモリメニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | high memory ハイメモリ
--- | --- | ---
localmemorysave | off | ✓ | not save 保存しない
on |  | save 保存する

### 2.78. megadrive3buttonN

Specifies which XInput buttons and which keyboard keys are assigned to each button on the MEGA DRIVE 3 button pad #1 and #2. This parameter can be changed in the joystick port settings window. メガドラ 3 ボタンパッド #1 と #2 の各ボタンに、XInput のどのボタンとキーボードのどのキーを割り当てるか指定します。 このパラメータはジョイスティックポート設定ウインドウで変更できます。

MEGA DRIVE 3 button pad #1 default values メガドラ 3 ボタンパッド #1 の初期値
Buttonボタン | XInput | Keyboardキーボード | Burst連射 | Delay開始 | Interval間隔
UP | #0 UP | UP |
DOWN | #0 DOWN | DOWN
LEFT | #0 LEFT | LEFT
RIGHT | #0 RIGHT | RIGHT
A | #0 A | Z | off | 50ms | 100ms
B | #0 B | X
C | #0 LB | C
START | #0 START | R |

### 2.79. megadrive6buttonN

Specifies which XInput buttons and which keyboard keys are assigned to each button on the MEGA DRIVE 6 button pad #1 and #2. This parameter can be changed in the joystick port settings window. メガドラ 6 ボタンパッド #1 と #2 の各ボタンに、XInput のどのボタンとキーボードのどのキーを割り当てるか指定します。 このパラメータはジョイスティックポート設定ウインドウで変更できます。

MEGA DRIVE 6 button pad #1 default values メガドラ 6 ボタンパッド #1 の初期値
Buttonボタン | XInput | Keyboardキーボード | Burst連射 | Delay開始 | Interval間隔
UP | #0 UP | UP |
DOWN | #0 DOWN | DOWN
LEFT | #0 LEFT | LEFT
RIGHT | #0 RIGHT | RIGHT
A | #0 A | Z | off | 50ms | 100ms
B | #0 B | X
C | #0 LB | C
X | #0 X | A
Y | #0 Y | S
Z | #0 RB | D
MODE | #0 BACK | E |
START | #0 START | R

### 2.80. memory

Select the size of main memory. This parameter can be changed in the main memory menu. メインメモリの容量を選択します。 このパラメータはメインメモリメニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | main memoryメインメモリ
--- | --- | ---
memory | 1 |  | 1MB
2 |  | 2MB
4 |  | 4MB
6 |  | 6MB
8 |  | 8MB
10 |  | 10MB
12 | ✓ | 12MB

### 2.81. memorydata

Contents of main memory converted to text by gzip+base64. gzip+base64 でテキストに変換されたメインメモリの内容です。

### 2.82. memorysave

Select whether to save the data in main memory when exiting. Saved data will be restored at the next startup. Note that switching back and forth between environments with and without a RAM disk may cause the contents of the RAM disk to be corrupted halfway through. This parameter can be changed in the Main memory menu. 終了時にメインメモリのデータを保存するか選択します。 保存されたデータは次回の起動時に復元されます。RAM ディスクがある環境とない環境を行ったり来たりすると RAM ディスクの内容が中途半端に壊れる場合があることに注意してください。 このパラメータはメインメモリメニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | main memory メインメモリ
--- | --- | ---
memorysave | off |  | not save 保存しない
on | ✓ | save 保存する

### 2.83. mercury

Enables Mercury-Unit V4 (MK-MU1). This parameter can be changed in the sound menu. Mercury-Unit V4 (MK-MU1)を有効にします。 このパラメータは音声メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | Mercury-Unit
--- | --- | ---
mercury | off | ✓ | disabled 無効
on |  | enabled 有効

### 2.84. mercuryoe

Enables output from Mercury-Unit V4 (MK-MU1). This parameter can be changed in the sound menu. Mercury-Unit V4 (MK-MU1)からの出力を有効にします。 このパラメータは音声メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | output 出力
--- | --- | ---
mercuryoe | off |  | disabled 無効
on | ✓ | enabled 有効

### 2.85. mhz

Specify initial value of arbitrary frequency spinner. This parameter can be changed in the MPU menu. 任意の周波数スピナーの初期値を指定します。 このパラメータはMPU メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | frequency周波数
--- | --- | ---
mhz | 10 |  | 10MHz
: |  | :
100 | ✓ | 100MHz
: |  | :
1000 |  | 1GHz

### 2.86. model

Select a model. This parameter can be changed in the change the model and reset menu. 機種を選択します。 このパラメータは機種を変更してリセットメニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | model機種 | MPU | operation frequency動作周波数 | IPLROM | Built-in Hard disk内蔵ハードディスク
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
model | Shodai |  | X68000 | MC68000 | 10MHz | 1.0 | SASI
ACE |  | X68000 ACE
EXPERT |  | X68000 EXPERT
PRO |  | X68000 PRO
SUPER |  | X68000 SUPER | SCSI
XVI |  | X68000 XVI | 16.7MHz | 1.1
Xellent30 |  | X68000 XVI + Xellent30 | MC68000 + MC68EC030 | 16.7MHz + 33.3MHz
Compact |  | X68000 Compact | MC68000 | 16.7MHz | 1.2
X68030 |  | X68030 | MC68EC030 | 25MHz | 1.3
030Compact |  | X68030 Compact
Hybrid | ✓ | X68000 Hybrid | MC68000 | 33.3MHz | 1.6
060turbo |  | 060turbo | MC68060 | 50MHz
060turboPRO |  | 060turboPRO

You can specify the CZ name in addition to the common name and the accelerator name in the parameter model. パラメータ model に通称とアクレラレータ名に加えて CZ 名を指定できます。

common name and CZ name通称と CZ 名
common name通称 | CZ nameCZ 名 | model name機種名 ($00FFFFE4-) | model code機種コード ($00FFFFFF)
--- | --- | --- | ---
Shodai | CZ-600CE | X68000 | $00
| CZ-600CB | $03
| CZ-601C-BK | X68000 ACE | $13
ACE | CZ-601C-GY | $11
| CZ-611C-BK | X68000 ACE HD | $17
| CZ-611C-GY | $15
EXPERT | CZ-602C-BK | X68000 EXPERT | $23
| CZ-602C-GY | $21
| CZ-612C-BK | X68000 EXPERT HD | $27
| CZ-652C-BK | X68000 PRO | $33
PRO | CZ-652C-GY | $31
| CZ-662C-BK | X68000 PRO HD | $37
| CZ-662C-GY | $35
EXPERTII | CZ-603C-BK | X68000 EXPERTII | $2B
| CZ-603C-GY | $29
| CZ-613C-BK | X68000 EXPERTII HD | $2F
| CZ-653C-BK | X68000 PROII | $3B
PROII | CZ-653C-GY | $39
| CZ-663C-BK | X68000 PROII HD | $3F
| CZ-663C-GY | $3D
| CZ-623C-TN | X68000 SUPER HD | $46
SUPER | CZ-604C-TN | X68000 SUPER | $42
XVI | CZ-634C-TN | X68000 XVI | $52
| CZ-644C-TN | X68000 XVI HD | $56
Compact | CZ-674C-H | X68000 Compact | $61
X68030 | CZ-500C-B | X68030 | $82
| CZ-510C-B | X68030 HD | $86
030Compact | CZ-300C-B | X68030 Compact | $E2
| CZ-310C-B | X68030 Compact HD | $E6

accelerator nameアクセラレータ名
accelerator nameアクセラレータ名 | combination組み合わせ
--- | ---
Hybrid | Compact + 33.3MHz + IPLROM 1.6
Xellent30 | XVI + MC68EC030
060turbo | X68030 + MC68060
060turboPRO | PRO + MC68060

### 2.87. modifymemorysize

Select whether to modify the main memory size on battely-backed SRAM at reset. This parameter can be changed in the Main memory menu. リセット時にバッテリバックアップ SRAM 上のメインメモリサイズを変更するかどうか選択します。 このパラメータはメインメモリメニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | main memory size メインメモリサイズ
--- | --- | ---
modifymemorysize | off |  | not modify 変更しない
on | ✓ | modify 変更する

### 2.88. mousespeed

Adjust the mouse cursor speed in execlusive mouse mode. This parameter can be changed in the Input menu. エクスクルーシブマウスモードのときのマウスカーソルの速度を調節します。 このパラメータは入力メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | speed 速度
--- | --- | ---
mousespeed | 0 |  | lowest speed 最低速
: |  | :
20 | ✓ | normal speed 普通
: |  | :
40 |  | highest speed 最高速

### 2.89. mpu

Select a MPU. When Xellent30, two can be specified separated by a comma. MPU を選択します。Xellent30 のときコンマで区切って 2 つ指定できます。

keywordキーワード | value値 | MPU
--- | --- | ---
mpu | none | ✓ | depending on the model機種に従う
-1 |
0 |  | MC68000
68000 |
MC68000 |
Shodai |
ACE |
EXPERT |
PRO |
SUPER |
XVI |
Compact |
Hybrid |
1 |  | MC68010
68010 |
MC68010 |
3 |  | MC68EC030
68EC030 |
MC68EC030 |
X68030 |
030Compact |
6 |  | MC68060
68060 |
MC68060 |
060turbo |
060turboPRO |

### 2.90. mpu010

Select whether to use 68000 or 68010 when reset. This parameter can be changed in the MC68010 checkbox in the change the model and reset menu. リセットしたとき 68000 と 68010 のどちらを使うか選択します。このパラメータは機種を変更してリセットメニューのMC68010 チェックボックスで変更できます。

keywordキーワード | value値 | whether to use 68000 or 6801068000 と 68010 のどちらを使うか
--- | --- | ---
mpu010 | off | ✓ | 68000
on |  | 68010

### 2.91. normal2buttonN

Specifies which XInput buttons and which keyboard keys are assigned to each button on the normal 2 button pad #1 and #2. This parameter can be changed in the joystick port settings window. ノーマル 2 ボタンパッド #1 と #2 の各ボタンに、XInput のどのボタンとキーボードのどのキーを割り当てるか指定します。 このパラメータはジョイスティックポート設定ウインドウで変更できます。

Normal 2 button pad #1 default values ノーマル 2 ボタンパッド #1 の初期値
Buttonボタン | XInput | Keyboardキーボード | Burst連射 | Delay開始 | Interval間隔
UP | #0 UP | UP |
DOWN | #0 DOWN | DOWN
LEFT | #0 LEFT | LEFT
RIGHT | #0 RIGHT | RIGHT
A | #0 A | Z | off | 50ms | 100ms
B | #0 B | X
SELECT | #0 BACK | E |
RUN/START | #0 START | R

### 2.92. numspr

The number of sprites can be selected from 128, 256, 504, and 1016. This parameter can be changed in the modification menu. スプライトの枚数を 128、256、504、1016 から選べます。 このパラメータは改造メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | Number of spritesスプライトの枚数
--- | --- | ---
numspr | 128 | ✓ | 128
256 |  | 256
504 |  | 504
1016 |  | 1016

### 2.93. omusubi

Select whether to use the Omusubi font. おむすびフォントを使うか選択します。

keywordキーワード | value値 | Omusubi font おむすびフォント
--- | --- | ---
omusubi | off | ✓ | not use 使わない
on |  | use 使う

### 2.94. onchipfup

Specify the presence and type of the on-chip FPU. This parameter can be changed in the coprocessor and on-chip FPU menu in the MPU menu. オンチップ FPU の有無と種類を指定します。 このパラメータはMPU メニューのコプロセッサとオンチップ FPU メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | On-chip FPUオンチップ FPU
--- | --- | ---
onchipfup | 0 |  | Not installedなし
6 |  | MC68060 | Extended precision拡張精度
7 | ✓ | Full specificationフルスペック
14 |  | MC68060 | Triple Precision三倍精度
15 |  | Full specificationフルスペック

### 2.95. opmoutput

Select whether to output sound from OPM sound source. This parameter can be changed in the Sound menu. OPM 音源から音声を出力するか選択します。 このパラメータは音声メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | OPM
--- | --- | ---
opmoutput | off |  | not output 出力しない
on | ✓ | output 出力する

### 2.96. pastepipe

Enable paste pipe and control pipe. This parameter can be changed in the pipe settings menu. 貼り付けパイプと制御パイプを有効にします。 このパラメータはパイプ設定メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | paste and control pipe 貼り付けおよび制御パイプ
--- | --- | ---
pastepipe | off | ✓ | not use 使わない
on |  | use 使う

### 2.97. pcminterpolation

Select a PCM interpolation algorithm. This parameter can be changed in the PCM interpolation menu. PCM 補間アルゴリズムを選択します。 このパラメータはPCM 補間アルゴリズムメニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | interpolation algorithm 補間アルゴリズム
--- | --- | ---
pcminterpolation | constant |  | piecewise-constant interpolation 区分定数補間
linear | ✓ | linear interpolation 線形補間
hermite |  | Hermite interpolation エルミート補間

### 2.98. pcmoscfreq

Select a source oscillator frequency of ADPCM sound source. This parameter can be changed in the PCM source oscillator frequency menu. ADPCM 音源の原発振周波数を選択します。 このパラメータはPCM 原発振周波数メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | source oscillator frequency原発振周波数
--- | --- | ---
pcmoscfreq | 0 | ✓ | 8MHz/4MHz
1 |  | 8MHz/16MHz

### 2.99. pcmoutput

Select whether to output sound from ADPCM sound sources. This parameter can be changed in the Sound menu. ADPCM 音源から音声を出力するか選択します。 このパラメータは音声メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | ADPCM
--- | --- | ---
pcmoutput | off |  | not output 出力しない
on | ✓ | output 出力する

### 2.100. pipeencoding

Select the character encoding for the pipe. This parameter can be changed in the pipe settings menu. パイプの文字コードを選択します。 このパラメータはパイプ設定メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | character encoding文字コード
--- | --- | ---
pipeencoding | sjis | ✓ | SJIS
utf8 |  | UTF-8

### 2.101. plvarrgt

Select arrgt of the palette viewer. パレットビュアの配置を選択します。

keywordキーワード | value値 | arrgt配置
--- | --- | ---
plvarrgt | 0 |  | G
1 |  | TS
2 | ✓ | H
3 |  | V

### 2.102. plvhex

Select Hex of the palette viewer. パレットビュアの Hex を選択します。

keywordキーワード | value値 | Hex
--- | --- | ---
plvhex | off | ✓ | decimal10 進数
on |  | hexadecimal16 進数

### 2.103. plvscale

Select scale of the palette viewer. パレットビュアの倍率を選択します。

keywordキーワード | value値 | scale倍率
--- | --- | ---
plvscale | 1/2 |  | 1/2
1 | ✓ | 1
2 |  | 2
4 |  | 4
8 |  | 8
16 |  | 16

### 2.104. prnauto

Select whether printer output should be saved automatically. This parameter can be changed at Printer in the Config menu. プリンタ出力を自動で保存するか選択します。 このパラメータは設定メニューのプリンタで変更できます。

keywordキーワード | value値 | whether to save automatically 自動で保存するか
--- | --- | ---
prnauto | off | ✓ | not save automatically 自動で保存しない
on |  | save automatically 自動で保存する

### 2.105. prnbottommargin

Specify the bottom margin of printer paper. This parameter can be changed at Printer in the Config menu. プリンタ用紙の下マージンを指定します。 このパラメータは設定メニューのプリンタで変更できます。

keywordキーワード | value値 | bottom margin下マージン
--- | --- | ---
prnbottommargin | 0 |  | 0mm
: |  | :
11 | ✓ | 11mm
: |  | :

### 2.106. prndarkmode

Select the light or dark mode of the printer. In dark mode, the paper turns black, the black ink ribbon turns white, and the white ink ribbon turns black. Other colored ink ribbons remain the same. This parameter can be changed at Printer in the Config menu. プリンタのライトモードとダークモードを選択します。 ダークモードでは紙が黒くなり、黒色インクリボンが白色になり、白色インクリボンが黒色になります。 他の色のインクリボンは変わりません。 このパラメータは設定メニューのプリンタで変更できます。

keywordキーワード | value値 | mode モード
--- | --- | ---
prndarkmode | off | ✓ | light ライト
on |  | dark ダーク

### 2.107. prndipsw

Select the typeface after resetting the printer. This parameter can be changed at Printer in the Config menu. プリンタのリセット後の書体を選択します。 このパラメータは設定メニューのプリンタで変更できます。

keywordキーワード | value値 | typeface after resetting リセット後の書体
--- | --- | ---
prndipsw | 0 | ✓ | Mincho 明朝体
128 |  | Gothic ゴシック体

### 2.108. prnleftmargin

Specify the left margin of printer paper. This parameter can be changed at Printer in the Config menu. プリンタ用紙の左マージンを指定します。 このパラメータは設定メニューのプリンタで変更できます。

keywordキーワード | value値 | left margin左マージン
--- | --- | ---
prnleftmargin | 0 |  | 0mm
: |  | :
14 | ✓ | 14mm
: |  | :

### 2.109. prnonline

Select whether the printer is online. This parameter can be changed at Printer in the Config menu. プリンタがオンラインか選択します。 このパラメータは設定メニューのプリンタで変更できます。

keywordキーワード | value値 | printer プリンタ
--- | --- | ---
prnonline | off |  | offline オフライン
on | ✓ | online オンライン

### 2.110. prnorientation

Select printer paper orientation. This parameter can be changed at Printer in the Config menu. プリンタ用紙の方向を選択します。 このパラメータは設定メニューのプリンタで変更できます。

keywordキーワード | value値 | orientation 方向
--- | --- | ---
prnorientation | portrait | ✓ | portrait 縦長
landscape |  | landscape 横長

### 2.111. prnpath

Specifies the directory where printer output is saved. Default is printer. プリンタ出力の保存先ディレクトリを指定します。 デフォルトは printer です。

### 2.112. prnrightmargin

Specify the right margin of printer paper. This parameter can be changed at Printer in the Config menu. プリンタ用紙の右マージンを指定します。 このパラメータは設定メニューのプリンタで変更できます。

keywordキーワード | value値 | right margin右マージン
--- | --- | ---
prnrightmargin | 0 |  | 0mm
: |  | :
14 | ✓ | 14mm
: |  | :

### 2.113. prnrotation

Select printer paper rotation. This parameter can be changed at Printer in the Config menu. プリンタ用紙の回転を選択します。 このパラメータは設定メニューのプリンタで変更できます。

keywordキーワード | value値 | rotation 回転
--- | --- | ---
prnrotation | 0 | ✓ | 0°
1 |  | 90°to the right 右に 90°
2 |  | upside down 逆さ
3 |  | 90°to the left 左に 90°

### 2.114. prnscalefactor

Select printer display scale factor. This parameter can be changed at Printer in the Config menu. プリンタの表示倍率を選択します。 このパラメータは設定メニューのプリンタで変更できます。

keywordキーワード | value値 | display scale factor表示倍率
--- | --- | ---
prnscalefactor | -4 |  | 1/16
-3 |  | 1/8
-2 |  | 1/4
-1 |  | 1/2
0 | ✓ | 1
1 |  | 2
2 |  | 4
3 |  | 8
4 |  | 16

### 2.115. prnsinglecolor

Select printer single-color ink ribbon color. This parameter can be changed at Printer in the Config menu. プリンタの単色インクリボンの色を選択します。 このパラメータは設定メニューのプリンタで変更できます。

keywordキーワード | value値 | single-color ink ribbon color 単色インクリボンの色
--- | --- | ---
prnsinglecolor | 0 | ✓ | black 黒
1 |  | blue 青
2 |  | lime 緑
3 |  | cyan 水
4 |  | red 赤
5 |  | magenta 紫
6 |  | yellow 黄
7 |  | white 白

### 2.116. prnsize

Select printer paper size. This parameter can be changed at Printer in the Config menu. プリンタ用紙のサイズを選択します。 このパラメータは設定メニューのプリンタで変更できます。

keywordキーワード | value値 | printer paper size プリンタ用紙のサイズ
--- | --- | ---
prnsize | A3 |  | A3
A4 | ✓ | A4
A5 |  | A5
A6 |  | A6
B3 |  | B3
B4 |  | B4
B5 |  | B5
B6 |  | B6
Postcard |  | Japanese standard postcard size はがきサイズ

### 2.117. prntopmargin

Specifies the top margin of the printer paper. This parameter can be changed at Printer in the Config menu. プリンタ用紙の上マージンを指定します。 このパラメータは設定メニューのプリンタで変更できます。

keywordキーワード | value値 | top margin上マージン
--- | --- | ---
prntopmargin | 0 |  | 0mm
: |  | :
11 | ✓ | 11mm
: |  | :

### 2.118. r00bit0zero

Allows writing 0 to bit 0 of CRTC R00. This parameter can be changed in the modification menu. CRTC R00 のビット 0 に 0 を書き込めるようにします。 このパラメータは改造メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | bit 0 of CRTC R00CRTC R00 のビット 0
--- | --- | ---
r00bit0zero | off | ✓ | Fixed to 11 に固定する
on |  | Can write 00 を書き込める

### 2.119. ratio

Specify the load factor when arbitrary load factor is enabled. This parameter can be changed in the MPU menu. 任意の負荷率を有効にしたときの負荷率を指定します。 このパラメータはMPU メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | load factor負荷率
--- | --- | ---
ratio | 1 |  | 1%
: |  | :
100 | ✓ | 100%

### 2.120. refreshrate

Specify the host refresh rate. If not specified, DisplayMode.getRefreshRate() is used to try to get the refresh rate. If it is not specified and cannot be obtained, 59.94 Hz is used. ホストのリフレッシュレートを指定します。f 指定がないときは DisplayMode.getRefreshRate() を用いてリフレッシュレートの取得を試みます。 指定がなく取得もできなかったときは 59.94Hz を使用します。

This setting can be changed in the host refresh rate text field in the modification menu. この設定は改造メニューのホストのリフレッシュレートテキストフィールドで変更できます。

### 2.121. rejectfloat

Select whether to use FLOATn.X rejection when the FE function instruction is in effect. This parameter can be changed in the MPU menu. FE ファンクション命令が有効なときFLOATn.X の排除を使うか選択します。 このパラメータはMPU メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | FLOATn.X rejection FLOATn.X の排除
--- | --- | ---
rejectfloat | off | ✓ | not use 使わない
on |  | use 使う

### 2.122. rom

Specify the name of the entire 1MB ROM image file. There is no default value. 1MB の ROM の全体のイメージファイル名を指定します。 初期値はありません。

### 2.123. rom30

Specifies the name of the image file for the first 128KB or the entire 256KB of the IPLROM of the X68030. There is no default value. X68030 の IPLROM の前半 128KB または全体 256KB のイメージファイル名を指定します。 初期値はありません。

### 2.124. romdb

Select which mode to overwrite the ROM debugger start flag in SRAM when reset. リセットしたとき SRAM にある ROM デバッガ起動フラグにどのモードを上書きするか選択します。

This parameter can be changed in the ROM debugger start flag menu in the debug menu. このパラメータはデバッグメニューのROM デバッガ起動フラグメニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | which mode to overwrite どのモードを上書きするか
--- | --- | ---
romdb | none | ✓ | no overwrite 上書きしない
off |  | overwrite OFF OFF を上書きする
aux |  | overwrite AUX AUX を上書きする
con |  | overwrite CON when IPLROM 1.6, otherwise AUX IPLROM 1.6 のときは CON を、さもなくば AUX を上書きする

### 2.125. rotation

You can choose a screen rotation from no rotation (landscape), 90-degree rotation (portrait), 180-degree rotation, or 270-degree rotation. This parameter can be changed in the rotation menu in the display menu. 画面の回転を回転なし (横画面)、90 度回転 (縦画面)、180 度回転、270 度回転から選べます。 このパラメータは画面メニューの回転メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | screen rotation 画面の回転
--- | --- | ---
rotation | 0 | ✓ | no rotation (landscape) 回転なし (横画面)
1 |  | 90-degree rotation (portrait) 90 度回転 (縦画面)
2 |  | 180-degree rotation 180 度回転
3 |  | 270-degree rotation 270 度回転

### 2.126. rs232cconnection

URL encode the text of all items selected in the "Connection" section in the RS-232C and terminal. Concatenate them using "/" as a separator. RS-232C とターミナルの「接続」で選択されているすべての項目のテキストを URL エンコードします。 それらを「/」を区切りとして連結します。

### 2.127. saN (N=0-15)

Specify the image file name of the SASI hard disk to be inserted into SASI hard disk unit N. Adding :R to the end of the file name disables writing. This parameter can be changed in the SASI menu. SASI ハードディスクユニット N に挿入する SASI ハードディスクのイメージファイル名を指定します。 ファイル名の末尾に :R を付けると書き込み禁止になります。 このパラメータはSASI メニューで変更できます。

### 2.128. saappreboot

Select whether the "Reboot from it" button or the "Open" button should be assumed to be pressed when the file name is double-clicked in the Open SASI hard disk image files dialog. This setting can be changed using the radio buttons to the left of each button in the dialog. SASI ハードディスクのイメージファイルを開くダイアログでファイル名をダブルクリックしたとき「ここから再起動」ボタンと「開く」ボタンのどちらが押されたことにするか選択します。 この設定はダイアログの各ボタンの左にあるラジオボタンで変更できます。

keywordキーワード | value値 | button ボタン
--- | --- | ---
saappreboot | off | ✓ | Open 開く
on |  | Reboot from it ここから再起動

### 2.129. sahistoryN

History of files selected in the Open SASI hard disk image files dialog. SASI ハードディスクのイメージファイルを開くダイアログで選択されたファイルの履歴です。

### 2.130. sareadonly

Select whether to open the selected file in the Open SASI hard disk image files dialog with write-protection. This setting can be changed in the Read-only checkbox in the dialog. SASI ハードディスクのイメージファイルを開くダイアログで選択したファイルを書き込み禁止の状態で開くかどうか選択します。 この設定はダイアログの書き込み禁止チェックボックスで変更できます。

keywordキーワード | value値 | image files イメージファイル
--- | --- | ---
sareadonly | off | ✓ | read-write 読み書き可能
on |  | read-only 書き込み禁止

### 2.131. saveonexit

Select whether you want to save settings on exit. This parameter can be changed in the Configuration file menu. 終了時に設定を保存するか選択します。 このパラメータは設定ファイルメニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | settings 設定
--- | --- | ---
saveonexit | off |  | not save 保存しない
on | ✓ | save 保存する

### 2.132. scN (N=0-15)

Specify the image file name of the SCSI hard disk or CD-ROM to be inserted into SCSI hard disk unit N. Adding :R to the end of the file name disables writing. This parameter can be changed in the SCSI menu. SCSI ハードディスクユニット N に挿入する SCSI ハードディスクまたは CD-ROM のイメージファイル名を指定します。 ファイル名の末尾に :R を付けると書き込み禁止になります。 このパラメータはSCSI メニューで変更できます。

### 2.133. scaling

Select a screen scaling mode. This parameter can be changed in the display menu. 画面スケーリングモードを選択します。 このパラメータは画面メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | screen scaling mode 画面スケーリングモード
--- | --- | ---
scaling | fullscreen |  | full screen 全画面表示
maximized |  | maximized 最大化
fitinwindow | ✓ | fit in window ウインドウに合わせる
fixedscale |  | fixed scale 固定倍率

### 2.134. scanline

Selects a scanline effect. This parameter can be changed in the Scanline effect menu. 走査線エフェクトを選択します。 このパラメータは走査線エフェクトメニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | scanline effect 走査線エフェクト
--- | --- | ---
scanline | off |  | off なし
weak |  | weak 弱
medium | ✓ | medium 中
strong |  | strong 強
black |  | black 黒

### 2.135. scappreboot

Select whether the "Reboot from it" button or the "Open" button should be assumed to be pressed when the file name is double-clicked in the Open SCSI hard disk or CD-ROM image files dialog. This setting can be changed using the radio buttons to the left of each button in the dialog. SCSI ハードディスクまたは CD-ROM のイメージファイルを開くダイアログでファイル名をダブルクリックしたとき「ここから再起動」ボタンと「開く」ボタンのどちらが押されたことにするか選択します。 この設定はダイアログの各ボタンの左にあるラジオボタンで変更できます。

keywordキーワード | value値 | button ボタン
--- | --- | ---
scappreboot | off | ✓ | Open 開く
on |  | Reboot from it ここから再起動

### 2.136. sccfreq

Specify the SCC operation frequency. SCC の動作周波数を指定します。

keywordキーワード | value値 | operation frequency動作周波数
--- | --- | ---
sccfreq | 5000000 | ✓ | 5MHz
7372800 |  | 7.3728MHz

### 2.137. schistoryN

History of files selected in the Open SCSI hard disk or CD-ROM image files dialog. SCSI ハードディスクまたは CD-ROM のイメージファイルを開くダイアログで選択されたファイルの履歴です。

### 2.138. screadonly

Select whether to open the selected file in the Open SCSI hard disk or CD-ROM image files dialog with write-protection. This setting can be changed in the Read-only checkbox in the dialog. SCSI ハードディスクまたは CD-ROM のイメージファイルを開くダイアログで選択したファイルを書き込み禁止の状態で開くかどうか選択します。 この設定はダイアログの書き込み禁止チェックボックスで変更できます。

keywordキーワード | value値 | image files イメージファイル
--- | --- | ---
screadonly | off | ✓ | read-write 読み書き可能
on |  | read-only 書き込み禁止

### 2.139. scsiex

Select whether to use an expansion SCSI board. This parameter can be changed in the SCSI menu. 拡張 SCSI ボードを使うか選択します。 このパラメータはSCSI メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | expansion SCSI board 拡張 SCSI ボード
--- | --- | ---
scsiex | off | ✓ | not use 使わない
on |  | use 使う

### 2.140. scsiexrom

Specify the SCSIEXROM image file name. The file size is 8160 or 8192 bytes. If not specified, SCSIEXROM 16 is used. SCSIEXROM のイメージファイル名を指定します。 ファイルサイズは 8160 バイトまたは 8192 バイトです。 指定がなければ SCSIEXROM 16 を使用します。

### 2.141. scsiinrom

Specify the SCSIINROM image file name. The file size is 8KB. There is no default value. If not specified, SCSIINROM 16 is used. IPLROM 1.6 includes SCSIINROM 16. IPLROM 1.6 cannot be combined with any SCSIINROM other than SCSIINROM 16. SCSIINROM のイメージファイル名を指定します。 ファイルサイズは 8KB です。 初期値はありません。 指定がなければ SCSIINROM 16 を使用します。IPLROM 1.6 には SCSIINROM 16 が含まれています。IPLROM 1.6 と SCSIINROM 16 以外の SCSIINROM を組み合わせることはできません。

### 2.142. seamless

Select whether to use the seamless mouse mode. This parameter can be changed in the Input menu or with the F12 key. シームレスマウスモードを使うか選択します。 このパラメータは入力メニューまたは F12 キーで変更できます。

keywordキーワード | value値 | seamless mouse mode シームレスマウスモード
--- | --- | ---
seamless | off |  | not use 使わない
on | ✓ | use 使う

### 2.143. shiftf11key

See f11key etc..f11key などを参照。

### 2.144. shiftf12key

See f11key etc..f11key などを参照。

### 2.145. shiftwheel

See f11key etc..f11key などを参照。

### 2.146. shiftwheeldown

See f11key etc..f11key などを参照。

### 2.147. shiftwheelup

See f11key etc..f11key などを参照。

### 2.148. shiromadokunN (N=1-2)

Select a specification of Shiromadokun #1 and #2. This parameter can be changed at Joystick port settings in the Input menu. 白窓君 #1 と #2 の仕様を選択します。 このパラメータは入力メニューのジョイスティックポート設定で変更できます。

keywordキーワード | value値 | specification of Shiromadokun 白窓君の仕様
--- | --- | ---
shiromadokun1 | 0 | ✓ | Japanese specification 日本仕様
1 |  | European specification 欧州仕様
shiromadokun2 | 0 | ✓ | Japanese specification 日本仕様
1 |  | European specification 欧州仕様

### 2.149. sound

Select whether to output sound. This parameter can be changed in the Sound menu. 音声を出力するか選択します。 このパラメータは音声メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | sound 音声
--- | --- | ---
sound | off |  | not output 出力しない
on | ✓ | output 出力する

### 2.150. soundinterpolation

Select a sound interpolation algorithm. This parameter can be changed in the Sound interpolation menu. 音声補間アルゴリズムを選択します。 このパラメータは音声補間メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | sound interpolation algorithm 音声補間アルゴリズム
--- | --- | ---
soundinterpolation | thinning |  | thinning 間引き
linear | ✓ | linear interpolation 線形補間
constant-area |  | piecewise-constant-area interpolation 区分定数面積補間
linear-area |  | linear-area interpolation 線形面積補間

### 2.151. sphericalscrolling

The text screen will not collapse even if the scroll position in the x-direction of the text screen is outside the range of cylindrical scrolling. This setting can be changed using spherical scrolling of text screen checkbox in the modification menu. テキスト画面の X 方向のスクロール位置が円筒スクロールの範囲外でもテキスト画面が崩れなくなります。 この設定は改造メニューのテキスト画面の球面スクロールチェックボックスで変更できます。

keywordキーワード | value値 | text screen テキスト画面
--- | --- | ---
sphericalscrolling | off | ✓ | cylindrical scrolling 円筒スクロール
on |  | spherical scrolling 球面スクロール

### 2.152. spr512bg1

Enable BG1 displayed in 512x512. 512x512 で BG1 を表示を有効にします。

This parameter can be changed in the BG1 displayed in 512x512 checkbox in the modification menu. このパラメータは改造メニューの512x512 で BG1 を表示チェックボックスで変更できます。

keywordキーワード | value値 | BG1 displayed in 512x512 512x512 で BG1 を表示
--- | --- | ---
spr512bg1 | off | ✓ | disabled 無効
on |  | enabled 有効

### 2.153. spr768x512

Enable sprites displayed in 768x512. 768x512 でスプライトを表示を有効にします。

This parameter can be changed in the sprites displayed in 768x512 checkbox in the modification menu. このパラメータは改造メニューの768x512 でスプライトを表示チェックボックスで変更できます。

keywordキーワード | value値 | sprites displayed in 768x512 768x512 でスプライトを表示
--- | --- | ---
spr768x512 | off | ✓ | disabled 無効
on |  | enabled 有効

### 2.154. sprbank

Enable 4096 patterns. This parameter can be changed in the 4096 patterns checkbox in the modification menu. 4096 個のパターンを有効にします。 このパラメータは改造メニューの4096 個のパターンチェックボックスで変更できます。

keywordキーワード | value値 | 4096 patterns 4096 個のパターン
--- | --- | ---
sprbank | off | ✓ | disabled 無効
on |  | enabled 有効

### 2.155. sprfpm

Enables Full pattern memory. フルパターンメモリを有効にします。

keywordキーワード | value値 | full pattern memory フルパターンメモリ
--- | --- | ---
sprfpm | off | ✓ | disabled 無効
on |  | enabled 有効

### 2.156. sprras

Specifies the maximum number of sprites per raster. This parameter can be changed in the modification menu. ラスタあたりのスプライトの最大枚数を指定します。 このパラメータは改造メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | maximum number of sprites per raster ラスタあたりのスプライトの最大枚数
--- | --- | ---
sprras | 0 |  | 0 0 枚
: |  | :
32 | ✓ | 32 32 枚
: |  | :
256 |  | 256 256 枚

### 2.157. sprrcscroll

Enable row and column scroll. This parameter can be changed by the row and column scroll checkbox in the modification menu. 行スクロールと列スクロールを有効にします。 このパラメータは改造メニューの行スクロールと列スクロールチェックボックスで変更できます。

keywordキーワード | value値 | row and column scroll 行スクロールと列スクロール
--- | --- | ---
sprrcscroll | off | ✓ | disabled 無効
on |  | enabled 有効

### 2.158. spvbank

Select bank of the sprite pattern viewer. スプライトパターンビュアのバンクを選択します。

keywordキーワード | value値 | bankバンク
--- | --- | ---
spvbank | 0 | ✓ | 0
1 |  | 1
2 |  | 2
3 |  | 3
4 |  | 4
5 |  | 5
6 |  | 6
7 |  | 7
8 |  | 8
9 |  | 9
10 |  | 10
11 |  | 11
12 |  | 12
13 |  | 13
14 |  | 14
15 |  | 15
16 |  | 0-3
17 |  | 4-7
18 |  | 8-11
19 |  | 12-15
20 |  | 0-15

### 2.159. spvblock

Select block of the sprite pattern viewer. スプライトパターンビュアのブロックを選択します。

keywordキーワード | value値 | palette blockパレットブロック
--- | --- | ---
spvblock | -1 | ✓ | Auto自動
0 |  | 0
1 |  | 1
2 |  | 2
3 |  | 3
4 |  | 4
5 |  | 5
6 |  | 6
7 |  | 7
8 |  | 8
9 |  | 9
10 |  | 10
11 |  | 11
12 |  | 12
13 |  | 13
14 |  | 14
15 |  | 15

### 2.160. spvflip

Select flip of the sprite pattern viewer. スプライトパターンビュアの反転を選択します。

keywordキーワード | value値 | flip反転
--- | --- | ---
spvflip | -1 | ✓ | Auto自動
0 |  | -なし
1 |  | H左右
2 |  | V上下
3 |  | H&V上下左右

### 2.161. spvhex

Select Hex of the sprite pattern viewer. スプライトパターンビュアの Hex を選択します。

keywordキーワード | value値 | Hex
--- | --- | ---
spvhex | off | ✓ | decimal10 進数
on |  | hexadecimal16 進数

### 2.162. spvscale

Select scale of the sprite pattern viewer. スプライトパターンビュアの倍率を選択します。

keywordキーワード | value値 | scale倍率
--- | --- | ---
spvscale | 1 |  | 1
2 | ✓ | 2
4 |  | 4
8 |  | 8
16 |  | 16
32 |  | 32

### 2.163. spvsize

Select size of the sprite pattern viewer. スプライトパターンビュアのサイズを選択します。

keywordキーワード | value値 | sizeサイズ
--- | --- | ---
spvsize | -1 | ✓ | Auto自動
0 |  | 8x8
1 |  | 16x16

### 2.164. sram

Specifies the name of the battery-backed SRAM image file to be imported at startup. The file size is 16KB or 32KB or 64KB. There is no default value. The contents of the battery-backed SRAM are stored in the parameter sramdata, not in this file. 起動時にインポートするバッテリバックアップ SRAM のイメージファイル名を指定します。 ファイルサイズは 16KB または 32KB または 64KB です。 初期値はありません。 バッテリバックアップ SRAM の内容はこのファイルではなくパラメータ sramdataに保存されます。

### 2.165. srambuserror

Selects whether to warn or to make a bus error when writing to the battery-backed SRAM in the write-protected state. This parameter can be changed in the SRAM menu. 書き込みが禁止されている状態のバッテリバックアップ SRAM への書き込みを警告するかバスエラーにするか選択します。 このパラメータはSRAM メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | writing to battery-backed SRAM バッテリバックアップ SRAM への書き込み
--- | --- | ---
srambuserror | off | ✓ | warn 警告する
on |  | make a bus error バスエラーにする

### 2.166. sramdata

Contents of battery-backed SRAM converted to text by gzip+base64. gzip+base64 でテキストに変換されたバッテリバックアップ SRAM の内容です。

### 2.167. sramsize

Specify the size of battery-backed SRAM. This parameter can be changed in the SRAM menu. バッテリバックアップ SRAM のサイズを指定します。 このパラメータはSRAM メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | size of battery-backed SRAMバッテリバックアップ SRAM のサイズ
--- | --- | ---
sramsize | 16 | ✓ | 16KB
32 |  | 32KB
64 |  | 64KB

### 2.168. stereoscopic

Select whether to use stereoscopic viewing. This parameter can be changed in the Display menu. 立体視を使うか選択します。 このパラメータは画面メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | stereoscopic viewing 立体視
--- | --- | ---
stereoscopic | off | ✓ | not use 使わない
on |  | use 使う

### 2.169. stereoscopicmethod

Select the stereoscopic method. This parameter can be changed in the Stereoscopic settings menu. 立体視の方法を選択します。 このパラメータは立体視設定メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | stereoscopic method 立体視の方法
--- | --- | ---
stereoscopicmethod | nakedeyecrossing | ✓ | naked-eye crossing 裸眼交差法
nakedeyeparallel |  | naked-eye parallel 裸眼平行法
sidebyside |  | side-by-side サイドバイサイド
topandbottom |  | top-and-bottom トップアンドボトム

### 2.170. tcpiphost

Specifies the TCP/IP host. Default is 0.0.0.0. TCP/IP のホストを指定します。 デフォルトは 0.0.0.0 です。

### 2.171. tcpipport

Specifies the TCP/IP port number. The default is 54321. This parameter can be changed with the TCP/IP port spinner in the RS-232C and terminal window. TCP/IP のポート番号を指定します。 デフォルトは 54321 です。 このパラメータはRS-232C とターミナルウインドウの TCP/IP ポートスピナーで変更できます。

### 2.172. tcpiputf8

Selects whether to convert the character encoding, considering the AUX side as SJIS and the TCP/IP side as UTF-8. This parameter can be changed using the UTF-8 checkbox in the RS-232C and terminal window. AUX 側を SJIS、TCP/IP 側を UTF-8 と見なして文字コードを変換するか選択します。 このパラメータはRS-232C とターミナルウインドウの UTF-8 チェックボックスで変更できます。

### 2.173. terminalsettings

Concatenate character strings representing the setting values of the "Communication Settings" section in RS-232C and terminal with "/" as a separator. RS-232C とターミナルの「通信設定」の設定値を表す文字列を「/」を区切りとして連結します。

- BaudRateボーレート …75 150 300 600 1200 2400 4800 9600 19200 31250 38400
- DataBitsデータビット …B5 B6 B7 B8
- Parityパリティ …PN PO PE
- StopBitsストップビット …S1 S1.5 S2
- FlowControlフロー制御 …NONE XON RTS

### 2.174. textcopy

Enables enclose each time with mouse of text screen copy. This setting can be changed in the enclose each time with mouse checkbox in the text screen copy setting menu. テキスト画面コピーのマウスで都度囲むを有効にします。 この設定はテキスト画面コピー設定メニューのマウスで都度囲むチェックボックスで変更できます。

keywordキーワード | value値 | enclose each time with mouse マウスで都度囲む
--- | --- | ---
textcopy | off | ✓ | disabled 無効
on |  | enabled 有効

### 2.175. textcopyarea

Sets the area to be copied in text screen copy. This setting can be changed in the text screen copy setting menu. テキスト画面コピーでコピーする範囲を設定します。 この設定はテキスト画面コピー設定メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | area to be copied コピーする範囲
--- | --- | ---
textcopyarea | display | ✓ | Display area 表示領域
c_width |  | C_WIDTH
vram |  | Entire VRAM VRAM 全体
enclosed |  | Last enclosed area 最後に囲んだ範囲

### 2.176. usecanvas

Select whether to use a canvas for drawing. This parameter can be changed in the use canvas checkbox in the display menu. 描画にキャンバスを使うか選択します。 このパラメータは画面メニューのキャンバスを使うチェックボックスで変更できます。

keywordキーワード | value値 | canvas キャンバス
--- | --- | ---
usecanvas | off |  | not use 使わない
on | ✓ | use 使う

### 2.177. utf8warning

Select whether to use the UTF-8 warning. Enabling UTF-8 warning will report when the character encoding of a file opened in the host file system is UTF-8. This parameter can be changed in the HFS menu. UTF-8 警告を使うか選択します。UTF-8 警告を有効にするとホストファイルシステムで開こうとしたファイルの文字コードが UTF-8 のとき報告します。 このパラメータはHFS メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | UTF-8 warning UTF-8 警告
--- | --- | ---
utf8warning | off | ✓ | not use 使わない
on |  | use 使う

### 2.178. util

Select whether to use the fixed load factor mode. This parameter can be changed in the MPU menu. 負荷率固定モードを使うか選択します。 このパラメータはMPU メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | fixed load factor mode 負荷率固定モード
--- | --- | ---
util | off | ✓ | not use 使わない
on |  | use 使う

### 2.179. verbose

Select whether to use the verbose mode. 詳細モードを使うか選択します。

keywordキーワード | value値 | verbose mode 詳細モード
--- | --- | ---
verbose | off |  | not use 使わない
on | ✓ | use 使う

### 2.180. volume

Control sound volume. This parameter can be changed in the Sound menu. 音量を調整します。 このパラメータは音声メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | sound volume 音量
--- | --- | ---
volume | 0 |  | minimum 最小
: |  | :
20 | ✓ | default 標準
: |  | :
40 |  | maximum 最大

### 2.181. waitcycles

Select whether to insert wait cycles for main memory and I/O port accesses. This parameter can be changed in the MPU menu. メインメモリと I/O ポートのアクセスにウェイトサイクルを挿入するかどうか選択します。 このパラメータはMPU メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | wait cycles ウェイトサイクル
--- | --- | ---
waitcycles | off |  | not insert 挿入しない
on | ✓ | insert 挿入する

### 2.182. wheel

See f11key etc..f11key などを参照。

### 2.183. wheeldown

See f11key etc..f11key などを参照。

### 2.184. wheelup

See f11key etc..f11key などを参照。

### 2.185. x68000logo

Change the X68000 logo on the IPLROM 1.6 startup screen. Specify the file name of the TEXTPUT format data or the ROM image file name. The logo height is 16 dots, the standard width is 112 dots, and the upper limit is 208 dots. When the logo width is larger than the standard, the string "SERIES" will not be displayed. IPLROM 1.6 の起動画面の X68000 ロゴを変更します。TEXTPUT 形式のデータのファイル名または ROM イメージファイル名を指定します。 ロゴの高さは 16 ドット、幅は標準が 112 ドット、上限が 208 ドットです。 ロゴの幅が標準より大きいとき、文字列「SERIES」は表示されません。

### 2.186. xinput

Select whether to use XInput gamepads. This parameter can be changed in the joystick port settings window. XInput 方式のゲームパッドを使うか選択します。 このパラメータはジョイスティックポート設定ウインドウで変更できます。

keywordキーワード | value値 | XInput gamepad XInput 方式のゲームパット
--- | --- | ---
xinput | off | ✓ | not use 使わない
on |  | use 使う

### 2.187. xt3dipsw

Specify the address of the Xellent30 I/O port. This parameter can be changed in the Xellent30 menu. Xellent30 の I/O ポートのアドレスを指定します。 このパラメータはXellent30 メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | Xellent30 I/O portXellent30 の I/O ポート
--- | --- | ---
xt3dipsw | 0 |  | $00EC0000-$00EC3FFF
1 |  | $00EC4000-$00EC7FFF
2 |  | $00EC8000-$00ECBFFF
3 | ✓ | $00ECC000-$00ECFFFF

### 2.188. xt3memorydata

Contents of Xellent30's onboard SRAM converted to text by gzip+base64. gzip+base64 でテキストに変換された Xellent30 のオンボード SRAM の内容です。

### 2.189. xt3memorykb

Select the size of the Xellent30's onboard SRAM. This parameter can be changed in the Xellent30 menu. Xellent30 のオンボード SRAM のサイズを選択します。 このパラメータはXellent30 メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | onboard SRAMオンボード SRAM
--- | --- | ---
xt3memorykb | 256 | ✓ | 256KB
1024 |  | 1MB

### 2.190. xt3memorysave

Select whether the contents of the Xellent30's onboard SRAM should be saved at exit. This parameter can be changed in the Xellent30 menu. Xellent30 のオンボード SRAM の内容を終了時に保存するか選択します。 このパラメータはXellent30 メニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | onboard SRAM オンボード SRAM
--- | --- | ---
xt3memorysave | off | ✓ | not save 保存しない
on |  | save 保存する

### 2.191. xxxopen

Select whether or not to restore windows that were open at exit time at startup. This parameter can be changed with restore windows that were open checkbox. 終了時に開いていたウインドウを、起動時に復元するかどうか選択します。 このパラメータは開いていたウインドウを復元するチェックボックスで変更できます。

keywordキーワード | value値 | windows that were open開いていたウインドウ
--- | --- | ---
xxxopen | off |  | not restore復元しない
on | ✓ | restore復元する

### 2.192. zkeyboard

Select whether to connect to the Z keyboard. This parameter can be changed in the Z keyboard menu. Z キーボードに接続するか選択します。 このパラメータはZ キーボードメニューで変更できます。

keywordキーワード | value値 | Z keyboard Z キーボード
--- | --- | ---
zkeyboard | off | ✓ | not connect 接続しない
on |  | connect 接続する

### 2.193. zkeymap

These are the key assignments used on the Z keyboard. You can change the key assignments in the Key assignments window when connected to the Z keyboard. Z キーボードで使うキー割り当てです。Z キーボードに接続しているときキー割り当てウインドウで変更できます。

STUDIO KAMADA
Copyright © 1999-2026 Makoto Kamada