	.nlist
  .ifndef __dosconst_equ__
__dosconst_equ__	equ	1

;----------------------------------------------------------------
;
;	DOS定数
;
;----------------------------------------------------------------

;----------------------------------------------------------------
;	標準ハンドラ番号
;----------------------------------------------------------------
STDIN	equ	0	;標準入力
STDOUT	equ	1	;標準出力
STDERR	equ	2	;標準エラー入出力
STDAUX	equ	3	;標準シリアル入出力
STDPRN	equ	4	;標準プリンタ出力

;----------------------------------------------------------------
;	DOSコールエラー
;----------------------------------------------------------------
INVALID_FUNCTION	equ	-1	;無効なファンクションコード
FILE_NOT_FOUND		equ	-2	;ファイルが見つからない
DIRECTORY_NOT_FOUND	equ	-3	;ディレクトリが見つからない
TOO_MANY_HANDLES	equ	-4	;オープンしているファイルが多すぎる
NOT_A_FILE		equ	-5	;ディレクトリやボリュームラベルをアクセスしようとした
HANDLE_IS_NOT_OPENED	equ	-6	;指定したハンドラがオープンされていない
BROKEN_MEMORY_CHAIN	equ	-7	;メモリ管理領域が壊れている。実際に-7が返されることはない
NOT_ENOUGH_MEMORY	equ	-8	;メモリが足りない
INVALID_MEMORY_CHAIN	equ	-9	;無効なメモリ管理テーブルを指定した
INVALID_ENVIRONMENT	equ	-10	;不正な環境を指定した。実際に-10が返されることはない
ABNORMAL_X_FILE		equ	-11	;実行ファイルのフォーマットが異常
INVALID_ACCESS_MODE	equ	-12	;オープンのアクセスモードが異常
ILLEGAL_FILE_NAME	equ	-13	;ファイル名の指定が間違っている
INVALID_PARAMETER	equ	-14	;パラメータが無効
ILLEGAL_DRIVE_NUMBER	equ	-15	;ドライブの指定が間違っている
CURRENT_DIRECTORY	equ	-16	;カレントディレクトリを削除しようとした
CANNOT_IOCTRL		equ	-17	;_IOCTRLできないデバイス
NO_MORE_FILES		equ	-18	;該当するファイルがもうない。_FILES,_NFILES
READ_ONLY		equ	-19	;ファイルに書き込めない。主に属性R,Sのファイルに対する書き込みや削除
DIRECTORY_EXISTS	equ	-20	;同一名のディレクトリを作ろうとした
RM_NONEMPTY_DIRECTORY	equ	-21	;空でないディレクトリを削除しようとした
MV_NONEMPTY_DIRECTORY	equ	-22	;空でないディレクトリを移動しようとした
DISK_FULL		equ	-23	;ディスクフル
DIRECTORY_FULL		equ	-24	;ディレクトリフル
SEEK_OVER_EOF		equ	-25	;EOFを越えてシークしようとした
ALREADY_SUPERVISOR	equ	-26	;既にスーパーバイザ状態になっている
THREAD_EXISTS		equ	-27	;同じスレッド名が存在する
COMMUNICATION_FAILED	equ	-28	;スレッド間通信バッファに書き込めない。ビジーまたはオーバーフロー
TOO_MANY_THREADS	equ	-29	;これ以上バックグラウンドでスレッドを起動できない

NOT_ENOUGH_LOCK_AREA	equ	-32	;ロック領域が足りない
FILE_IS_LOCKED		equ	-33	;ロックされていてアクセスできない
OPENED_HANDLE_EXISTS	equ	-34	;指定のドライブはハンドラがオープンされている

FILE_EXISTS		equ	-80	;ファイルが存在している。_NEWFILE,_MAKETMP

;			$8200000?	メモリが完全に確保できない。下位4bitは不定
;			$81??????	メモリが確保できない。下位24bitは確保できる最大のサイズ

;----------------------------------------------------------------
;	デバイスエラー
;----------------------------------------------------------------
IGNORE			equ	$4000	;無視(I)
RETRY			equ	$2000	;再実行(R)
ABORT			equ	$1000	;中止(A)

INVALID_UNIT_NUMBER	equ	$0001	;無効なユニット番号を指定しました
INSERT_MEDIA		equ	$0002	;ディスクが入っていません、入れてください
UNKNOWN_COMMAND		equ	$0003	;デバイスドライバに無効なコマンドを指定しました
CRC_ERROR		equ	$0004	;ＣＲＣエラー
MANEGEMENT_AREA_BROKEN	equ	$0005	;ディスクの管理領域が破壊されています、使用不能です
SEEK_ERROR		equ	$0006	;シークエラー
INVALID_MEDIA		equ	$0007	;無効なメディアを使用しました
SECTOR_NOT_FOUND	equ	$0008	;セクタが見つかりません
PRINTER_NOT_CONNECTED	equ	$0009	;プリンタがつながっていません
WRITE_ERROR		equ	$000A	;書き込みエラー
READ_ERROR		equ	$000B	;読み込みエラー
MISCELLANEOUS_ERROR	equ	$000C	;エラーが発生しました
UNPROTECT_MEDIA		equ	$000D	;プロテクトをはずして、同じディスクを入れてください
CANNOT_WRITE		equ	$000E	;書き込み不可能です
FILE_SHARING_VIOLATION	equ	$000F	;ファイル共有違反です。現在使用できません。

;----------------------------------------------------------------
;	デバイスヘッダ
;----------------------------------------------------------------
	.offset	0
DH_NEXT:		.ds.l	1	;$0000	ネクストデバイスドライバハンドル。-1=終わり
DH_TYPE:		.ds.w	1	;$0004	デバイスタイプ
					;	bit15	0=ブロックデバイス,特殊デバイス
					;		1=キャラクタデバイス
					;	bit14	0=IOCTRL不可
					;		1=IOCTRL可
					;	bit13	0=通常のデバイスドライバ
					;			bit12	予約
					;		1=特殊デバイスドライバ
					;			bit12	0=通常のデバイスドライバ
					;				1=特殊ネットワークデバイスドライバ
					;	bit11-7	予約
					;	bit6	0=特殊コントロール不可
					;		1=特殊コントロール可
					;	bit5	0=COOKEDモード
					;		1=RAWモード
					;	bit4	0=通常のデバイスドライバ
					;		1=特殊デバイスドライバ
					;	bit3	1=CLOCK
					;	bit2	1=NUL
					;	bit1	1=標準出力
					;	bit0	1=標準入力
DH_STRATEGY:		.ds.l	1	;$0006	ストラテジルーチンのハンドル
DH_INTERRUPT:		.ds.l	1	;$000A	インタラプトルーチンのハンドル
DH_NAME:		.ds.b	8	;$000E	デバイス名
DH_SIZE:				;$0016	(22バイト)
	.text

;----------------------------------------------------------------
;	メモリ管理テーブル
;----------------------------------------------------------------
	.offset	0
MM_PREV:		.ds.l	1	;$0000	直前のメモリ管理テーブルのアドレス。0=先頭
MM_PARENT:		.ds.l	1	;$0004	このブロックを確保したプロセスのメモリ管理テーブルのアドレス
					;	最上位1バイトは
					;		$00=通常のメモリブロック
					;		$FD=_S_PROCESSによるサブのメモリ管理の親のメモリブロック
					;		$FF=常駐したプロセスのメモリブロック
MM_TAIL:		.ds.l	1	;$0008	使用している末尾アドレス+1
MM_NEXT:		.ds.l	1	;$000C	直後のメモリ管理テーブルのアドレス。0=末尾
MM_SIZE:				;$0010	(16バイト)
;以下はプロセス管理テーブル
MM_ENVIRONMENT:		.ds.l	1	;$0010	環境の領域のアドレス
MM_EXITVC:		.ds.l	1	;$0014	_EXITVCのベクタ。親の_EXECの直後
MM_CTRLVC:		.ds.l	1	;$0018	_CTRLVCのベクタ
MM_ERRJVC:		.ds.l	1	;$001C	_ERRJVCのベクタ
MM_COMMAND_LINE:	.ds.l	1	;$0020	コマンドラインのアドレス
MM_HANDLER_MAP:		.ds.b	12	;$0024	ハンドラの使用状況
MM_BSS:			.ds.l	1	;$0030	bssの先頭
MM_HEAP:		.ds.l	1	;$0034	ヒープの先頭
MM_STACK:		.ds.l	1	;$0038	スタックエリアの先頭
MM_USP:			.ds.l	1	;$003C	親のUSP
MM_SSP:			.ds.l	1	;$0040	親のSSP
MM_SR:			.ds.w	1	;$0044	親のSR
MM_ABORT_SR:		.ds.w	1	;$0046	アボート時のSR
MM_ABORT_SSP:		.ds.l	1	;$0048	アボート時のSSP
MM_TRAP10:		.ds.l	1	;$004C	TRAP#10のベクタ
MM_TRAP11:		.ds.l	1	;$0050	TRAP#11のベクタ
MM_TRAP12:		.ds.l	1	;$0054	TRAP#12のベクタ
MM_TRAP13:		.ds.l	1	;$0058	TRAP#13のベクタ
MM_TRAP14:		.ds.l	1	;$005C	TRAP#14のベクタ
MM_OS_FLAG:		.ds.l	1	;$0060	OSフラグ。-1=CONFIG.SYSのSHELLで起動,0=その他
MM_MODULE_NUMBER:	.ds.b	1	;$0064	モジュール番号
			.ds.b	3	;$0065	未定義
MM_CHILD_MEMORY:	.ds.l	1	;$0068	子プロセスのメモリ管理テーブル
			.ds.l	5	;$006C	予約
MM_PATH:		.ds.b	68	;$0080	実行ファイルのパス
MM_NAME:		.ds.b	24	;$00C4	実行ファイルのファイル名
			.ds.l	9	;$00DC	予約
MM_PROGRAM:				;$0100	プログラムの先頭
	.text

;----------------------------------------------------------------
;	プロセス管理テーブル
;----------------------------------------------------------------
	.offset	0
PM_ENVIRONMENT:		.ds.l	1	;$0000	環境の領域のアドレス
PM_EXITVC:		.ds.l	1	;$0004	_EXITVCのベクタ。親の_EXECの直後
PM_CTRLVC:		.ds.l	1	;$0008	_CTRLVCのベクタ
PM_ERRJVC:		.ds.l	1	;$000C	_ERRJVCのベクタ
PM_COMMAND_LINE:	.ds.l	1	;$0010	コマンドラインのアドレス
PM_HANDLER_MAP:		.ds.b	12	;$0014	ハンドラの使用状況
PM_BSS:			.ds.l	1	;$0020	bssの先頭
PM_HEAP:		.ds.l	1	;$0024	ヒープの先頭
PM_STACK:		.ds.l	1	;$0028	スタックエリアの先頭
PM_USP:			.ds.l	1	;$002C	親のUSP
PM_SSP:			.ds.l	1	;$0030	親のSSP
PM_SR:			.ds.w	1	;$0034	親のSR
PM_ABORT_SR:		.ds.w	1	;$0036	アボート時のSR
PM_ABORT_SSP:		.ds.l	1	;$0038	アボート時のSSP
PM_TRAP_10:		.ds.l	1	;$003C	TRAP#10のベクタ
PM_TRAP_11:		.ds.l	1	;$0040	TRAP#11のベクタ
PM_TRAP_12:		.ds.l	1	;$0044	TRAP#12のベクタ
PM_TRAP_13:		.ds.l	1	;$0048	TRAP#13のベクタ
PM_TRAP_14:		.ds.l	1	;$004C	TRAP#14のベクタ
PM_OS_FLAG:		.ds.l	1	;$0050	OSフラグ。-1=CONFIG.SYSのSHELLで起動,0=その他
PM_MODULE_NUMBER:	.ds.b	1	;$0054	モジュール番号
			.ds.b	3	;$0055	未定義
PM_CHILD_MEMORY:	.ds.l	1	;$0058	子プロセスのメモリ管理テーブル
			.ds.l	5	;$005C	予約
PM_PATH:		.ds.b	68	;$0070	実行ファイルのパス
PM_NAME:		.ds.b	24	;$00B4	実行ファイルのファイル名
			.ds.l	9	;$00CC	予約
PM_PROGRAM:				;$00F0	プログラムの先頭
	.text

;----------------------------------------------------------------
;	_NAMESTS形式のファイル名
;----------------------------------------------------------------
	.offset	0
NS_FLAG:		.ds.b	1	;$0000	フラグ
NS_DRIVE:		.ds.b	1	;$0001	内部ドライブ番号。0=A:
NS_PATH:		.ds.b	65	;$0002	パス。前後と区切りは$09または'\'
NS_NAME_1:		.ds.b	8	;$0043	ファイル名1。残りは' '
NS_EXT:			.ds.b	3	;$004B	拡張子。残りは' '
NS_NAME_2:		.ds.b	10	;$004E	ファイル名2。残りは0
NS_SIZE:				;$0056	(88バイト)
	.text

;----------------------------------------------------------------
;	_NAMECKのバッファ
;----------------------------------------------------------------
	.offset	0
NC_DRIVE:		.ds.b	2	;$0000	ドライブ名。'A:'
NC_PATH:		.ds.b	65	;$0002	パス。'/path/',0
NC_NAME:		.ds.b	19	;$0043	ファイル名。'name',0
NC_EXT:			.ds.b	5	;$0056	拡張子。'.ext',0
NC_SIZE_1:		.ds.b	1	;$005B	(91バイト)
NC_SIZE:				;$005C	(92バイト)
	.text

;----------------------------------------------------------------
;	_FILES/_NFILESのバッファ
;----------------------------------------------------------------
	.offset	0
FI_OS_ATTRIBUTE:	.ds.b	1	;$0000	検索する属性
FI_OS_DRIVE:		.ds.b	1	;$0001	検索する内部ドライブ番号。0=A:
FI_OS_SECTOR:		.ds.l	1	;$0002	エントリがあるセクタ番号
FI_OS_CONTINUOUS:	.ds.w	1	;$0006	連続しているセクタ数-1
FI_OS_OFFSET:		.ds.w	1	;$0008	セクタ先頭からのオフセット。-1=該当するファイルがもうない
FI_OS_NAME:		.ds.b	8	;$000A	検索するファイル名
FI_OS_EXT:		.ds.b	3	;$0012	検索する拡張子
FI_ATTRIBUTE:		.ds.b	1	;$0015	属性
FI_TIME:		.ds.w	1	;$0016	時刻
FI_DATE:		.ds.w	1	;$0018	日付
FI_LENGTH:		.ds.l	1	;$001A	ファイルサイズ
FI_NAME:		.ds.b	23	;$001E	ファイル名
FI_SIZE_1:		.ds.b	1	;$0035	(53バイト)
FI_SIZE:				;$0036	(54バイト)
	.offset	FI_SIZE_1
FI_LONG_NAMESTS:
FI_LONG_DRIVE:		.ds.b	2	;$0035	内部ドライブ名。'A:'
FI_LONG_PATH:		.ds.b	65	;$0037	パス。区切りは'\'
FI_LONG_NAME_1:		.ds.b	8	;$0078	ファイル名1。残りは' 'または'?'
FI_LONG_EXT:		.ds.b	3	;$0080	拡張子。残りは' 'または'?'
FI_LONG_NAME_2:		.ds.b	10	;$0083	ファイル名2。残りは0
FI_LONG_SIZE:				;$008D
	.text

;----------------------------------------------------------------
;	スレッド管理テーブル
;----------------------------------------------------------------
	.offset	0
TH_NEXT:		.ds.l	1	;$0000	次のスレッド管理テーブルのアドレス
TH_SLEEP_FLAG:		.ds.b	1	;$0004	スリープフラグ。-2=強制スリープ状態,-1=スリープ状態,0=実行中
TH_COUNT:		.ds.b	1	;$0005	カウンタ
TH_MAX_COUNT:		.ds.b	1	;$0006	最大カウント。優先レベル
TH_DOSCALL_NUMBER:	.ds.b	1	;$0007	レベル0で入ったDOSコールの番号
TH_PROCESS_MEMORY:	.ds.l	1	;$0008	実行中のプロセスのメモリ管理テーブル
TH_USP:			.ds.l	1	;$000C	USP
TH_D0:			.ds.l	1	;$0010	D0
TH_D1:			.ds.l	1	;$0014	D1
TH_D2:			.ds.l	1	;$0018	D2
TH_D3:			.ds.l	1	;$001C	D3
TH_D4:			.ds.l	1	;$0020	D4
TH_D5:			.ds.l	1	;$0024	D5
TH_D6:			.ds.l	1	;$0028	D6
TH_D7:			.ds.l	1	;$002C	D7
TH_A0:			.ds.l	1	;$0030	A0
TH_A1:			.ds.l	1	;$0034	A1
TH_A2:			.ds.l	1	;$0038	A2
TH_A3:			.ds.l	1	;$003C	A3
TH_A4:			.ds.l	1	;$0040	A4
TH_A5:			.ds.l	1	;$0044	A5
TH_A6:			.ds.l	1	;$0048	A6
TH_SR:			.ds.w	1	;$004C	SR
TH_PC:			.ds.l	1	;$004E	PC
TH_SSP:			.ds.l	1	;$0052	SSP
TH_DOSCALL_LEVEL:	.ds.w	1	;$0056	DOSコールのレベル
TH_DOSCALL_SP:		.ds.l	1	;$0058	DOSコールにレベル0で入ったときのSP
TH_SEND_BUFFER:		.ds.l	1	;$005C	スレッド間通信バッファのアドレス
TH_THREAD_NAME:		.ds.b	16	;$0060	スレッド名
TH_WAIT_TIME:		.ds.l	1	;$0070	ウェイトタイム
;	以下は_GET_PRでコピーされない
TH_MEMORY_START:	.ds.l	1	;$0074	_MALLOCできるメモリ空間の先頭アドレス
TH_MEMORY_END:		.ds.l	1	;$0078	_MALLOCできるメモリ空間の末尾アドレス+1
TH_SIZE:				;$007C	(124バイト)
	.text

;----------------------------------------------------------------
;	DOSコールにレベル0で入ったときのSSPからのオフセット
;----------------------------------------------------------------
	.offset	0
DOS_STACK_D1:		.ds.l	1	;$0000	D1
DOS_STACK_D2:		.ds.l	1	;$0004	D2
DOS_STACK_D3:		.ds.l	1	;$0008	D3
DOS_STACK_D4:		.ds.l	1	;$000C	D4
DOS_STACK_D5:		.ds.l	1	;$0010	D5
DOS_STACK_D6:		.ds.l	1	;$0014	D6
DOS_STACK_D7:		.ds.l	1	;$0018	D7
DOS_STACK_A0:		.ds.l	1	;$001C	A0
DOS_STACK_A1:		.ds.l	1	;$0020	A1
DOS_STACK_A2:		.ds.l	1	;$0024	A2
DOS_STACK_A3:		.ds.l	1	;$0028	A3
DOS_STACK_A4:		.ds.l	1	;$002C	A4
DOS_STACK_A5:		.ds.l	1	;$0030	A5
DOS_STACK_A6:		.ds.l	1	;$0034	A6
DOS_STACK_SR:		.ds.w	1	;$0038	SR
DOS_STACK_PC:		.ds.l	1	;$003A	PC
DOS_STACK_FORMAT:	.ds.w	1	;$003E	フォーマットとベクタオフセット
DOS_STACK_SSP:				;$0040	(DOSコールにレベル0で入る前のSSPの位置)
	.text

  .endif  ;__dosconst_equ__
	.list
