	.nlist
  .ifndef __spc_equ__
__spc_equ__	equ	1

;----------------------------------------------------------------
;
;	MB89352 SPC
;
;----------------------------------------------------------------

;ベースアドレス
SPC_IN_BASE		equ	$00E96020	;内蔵SPCベースアドレス
SPC_EX_BASE		equ	$00EA0000	;拡張SPCベースアドレス

;レジスタ

;Bus Device ID
;	自分のID
SPC_BDID		equ	$01

;SPC Control
;	RD|CR|DM|AE|PE|SE|RE|IE
SPC_SCTL		equ	$03
SPC_SCTL_RD_BIT		equ	 7
SPC_SCTL_RD		equ	%10000000	;Reset & Disable。1=ハードウェアリセット
SPC_SCTL_CR_BIT		equ	  6
SPC_SCTL_CR		equ	%01000000	;Control Reset。1=転送回路リセット
SPC_SCTL_DM_BIT		equ	   5
SPC_SCTL_DM		equ	%00100000	;Diag Mode。1=自己診断モード
SPC_SCTL_AE_BIT		equ	    4
SPC_SCTL_AE		equ	%00010000	;Arbitration Enable。0=アービトレーションフェーズなし(SASI),1=あり(SCSI)
SPC_SCTL_PE_BIT		equ	     3
SPC_SCTL_PE		equ	%00001000	;Parity Enable。1=入力データのパリティをチェックする。出力データは常にパリティが付く
SPC_SCTL_SE_BIT		equ	      2
SPC_SCTL_SE		equ	%00000100	;Select Enable。0=常にイニシエータ,1=セレクションフェーズが来たらターゲットになる
SPC_SCTL_RE_BIT		equ	       1
SPC_SCTL_RE		equ	%00000010	;Reselect Enable。1=リセレクションフェーズに応答する
SPC_SCTL_IE_BIT		equ	        0
SPC_SCTL_IE		equ	%00000001	;Interrupt Enable。0=割り込み禁止。禁止されていてもINTSは変化する。1=割り込み許可

;SPC Command
;	BR/SL/RA/SA/TR/TP/RR/SR|RO|IT|PT|-|TM
SPC_SCMD		equ	$05
SPC_SCMD_CC_BIT		equ	   5
SPC_SCMD_CC		equ	%11100000	;Command Code
SPC_SCMD_CC_BR		equ	%00000000	;  0=Bus Release。ターゲットのときバスフリーフェーズへ移行
SPC_SCMD_CC_SL		equ	%00100000	;  1=Select。セレクション/リセレクションを開始
SPC_SCMD_CC_RA		equ	%01000000	;  2=Reset ATN。ATNをクリア
SPC_SCMD_CC_SA		equ	%01100000	;  3=Set ATN。ATNをセット
SPC_SCMD_CC_TR		equ	%10000000	;  4=Transfer。転送開始
SPC_SCMD_CC_TP		equ	%10100000	;  5=Transfer Pause。転送中断
SPC_SCMD_CC_RR		equ	%11000000	;  6=Reset ACK/REQ。CPU転送のときACK/REQをクリア
SPC_SCMD_CC_SR		equ	%11100000	;  7=Set ACK/REQ。CPU転送のときACK/REQをセット
SPC_SCMD_RO_BIT		equ	    4
SPC_SCMD_RO		equ	%00010000	;RST Out。1=SCSIバスリセット
SPC_SCMD_IT_BIT		equ	     3
SPC_SCMD_IT		equ	%00001000	;Intercept Transfer。1=CPU転送時FIFOバッファの内容を保持
SPC_SCMD_PT_BIT		equ	      2
SPC_SCMD_PT		equ	%00000100	;Program Transfer
						;  0=自動転送
						;    DREQを使ってDREGでデータをやりとりする
						;  1=プログラム転送
						;    SCMDでACK/REQを操作してTEMPでデータをやりとりする
						;  X680x0ではPEDECがDREQを使ってDREGのDTACKを作っている
						;  プログラム転送のときDREGは常にバスエラーになる
SPC_SCMD_TM_BIT		equ	        0
SPC_SCMD_TM		equ	%00000001	;Termination Mode
						;  イニシエータのとき
						;    0=カウント0で終了する
						;    1=カウント0で終了しない(Padding)
						;  ターゲットのとき
						;    0=パリティエラーがあってもカウント0まで転送する
						;    1=パリティエラーがあると直ちに終了する

;Interrupt Sense
;	SL|RS|DC|CC|SR|TO|HE|RC
SPC_INTS		equ	$09
SPC_INTS_SL		equ	%10000000	;Selected。1=他のデバイスのセレクションフェーズで選択されてターゲットになった
SPC_INTS_RS		equ	%01000000	;Reselected。1=他のデバイスのリセレクションフェーズで選択されてイニシエータになった
SPC_INTS_DC_BIT		equ	5
SPC_INTS_DC		equ	%00100000	;Disconnected。1=バスフリーフェーズになった。バスを使うとき0に戻すこと
SPC_INTS_CC_BIT		equ	4
SPC_INTS_CC		equ	%00010000	;Command Complete。1=SelectやTransferなどのコマンドが終了した。ターゲットのときパリティエラーで停止した
SPC_INTS_SR_BIT		equ	3
SPC_INTS_SR		equ	%00001000	;Service Required。1=PCTLレジスタとバスのフェーズが一致しないんだけどどうにかして
SPC_INTS_TO		equ	%00000100	;Time Out
						;  1=セレクション/リセレクションに応答がない
						;    セレクションタイムアウトのときSELが1のままなのでTEMP=$00で復旧させる必要がある
SPC_INTS_HE		equ	%00000010	;SPC Hard Error。1=なんかエラーが出た。SERRを見てくれ
SPC_INTS_RC		equ	%00000001	;Reset Condition。1=SCSIバスがリセットされた(RST信号が1になった)

;(Read) Phase Sense
;	REQ|ACK|ATN|SEL|BSY|MSG|CD|IO
SPC_PSNS		equ	$0B
SPC_PSNS_REQ_BIT	equ	 7
SPC_PSNS_REQ		equ	%10000000	;REQ
SPC_PSNS_ACK_BIT	equ	  6
SPC_PSNS_ACK		equ	%01000000	;ACK
SPC_PSNS_ATN_BIT	equ	   5
SPC_PSNS_ATN		equ	%00100000	;ATN
SPC_PSNS_SEL_BIT	equ	    4
SPC_PSNS_SEL		equ	%00010000	;SEL。1=セレクションフェーズ
SPC_PSNS_BSY_BIT	equ	     3
SPC_PSNS_BSY		equ	%00001000	;BSY
SPC_PSNS_MSG_BIT	equ	      2
SPC_PSNS_MSG		equ	%00000100	;MSG
SPC_PSNS_CD_BIT		equ	       1
SPC_PSNS_CD		equ	%00000010	;C/D
SPC_PSNS_IO_BIT		equ	        0
SPC_PSNS_IO		equ	%00000001	;I/O

;(Write) SPC Diag Control
;	REQ|ACK|XFER|-|BSY|MSG|CD|IO
SPC_SDGC		equ	$0B
SPC_SDGC_REQ_BIT	equ	 7
SPC_SDGC_REQ		equ	%10000000	;Diag REQ
SPC_SDGC_ACK_BIT	equ	  6
SPC_SDGC_ACK		equ	%01000000	;Diag ACK
SPC_SDGC_XFER_BIT	equ	   5
SPC_SDGC_XFER		equ	%00100000	;Xfer Enable。1=CPU転送のときデータ転送割り込み許可
SPC_SDGC_BSY_BIT	equ	     3
SPC_SDGC_BSY		equ	%00001000	;Diag BSY
SPC_SDGC_MSG_BIT	equ	      2
SPC_SDGC_MSG		equ	%00000100	;Diag MSG
SPC_SDGC_CD_BIT		equ	       1
SPC_SDGC_CD		equ	%00000010	;Diag C/D
SPC_SDGC_IO_BIT		equ	        0
SPC_SDGC_IO		equ	%00000001	;Diag I/O

;SPC Status
;	INIT|TARG|BUSY|TRIP|SRIN|TC0|DF|DE
SPC_SSTS		equ	$0D
SPC_SSTS_INIT_BIT	equ	 7
SPC_SSTS_INIT		equ	%10000000	;Connected INIT。1=イニシエータ
SPC_SSTS_TARG_BIT	equ	  6
SPC_SSTS_TARG		equ	%01000000	;Connected TARG。1=ターゲット
SPC_SSTS_BUSY_BIT	equ	   5
SPC_SSTS_BUSY		equ	%00100000	;SPC Busy。1=コマンド実行中
SPC_SSTS_TRIP_BIT	equ	    4
SPC_SSTS_TRIP		equ	%00010000	;Transfer in Progress。1=DMA転送中
SPC_SSTS_SRIN_BIT	equ	     3
SPC_SSTS_SRIN		equ	%00001000	;SCSI Reset In。RST信号の状態
SPC_SSTS_TC0_BIT	equ	      2
SPC_SSTS_TC0		equ	%00000100	;TC=0。1=転送カウンタが0
SPC_SSTS_DF_BIT		equ	       1
SPC_SSTS_DF		equ	%00000010	;DREG status Full。1=8バイトのFIFOが一杯
SPC_SSTS_DE_BIT		equ	        0
SPC_SSTS_DE		equ	%00000001	;DREG status Empty。1=8バイトのFIFOが空

;SPC Error Status
;	DI|DO|XO|-|PE|-|ST|-
SPC_SERR		equ	$0F
SPC_SERR_DI_BIT		equ	 7
SPC_SERR_DI		equ	%10000000	;Data Error SCSI。1=入力データにパリティエラーがある
SPC_SERR_DO_BIT		equ	  6
SPC_SERR_DO		equ	%01000000	;Data Error SPC。1=出力データにパリティエラーがある
SPC_SERR_XO_BIT		equ	   5
SPC_SERR_XO		equ	%00100000	;Xfer Out。1=Xfer EnableのときData Request中
SPC_SERR_PE_BIT		equ	     3
SPC_SERR_PE		equ	%00001000	;TC Parity Error。1=転送カウンタにパリティエラーがある
SPC_SERR_ST_BIT		equ	       1
SPC_SERR_ST		equ	%00000010	;Short Transfer Period。1=REQ/ACKが速すぎてSPCが追従できない

;Phase Control
;	IE|----|DO/DI/CO/SI/-/-/MO/MI,bit0:S/R
SPC_PCTL		equ	$11
SPC_PCTL_IE_BIT		equ	 7
SPC_PCTL_IE		equ	%10000000	;Busfree INT Enable。1=バスフリーフェーズを検出したらDisconnected割り込みを要求する
SPC_PCTL_TP_BIT		equ	        0
SPC_PCTL_TP		equ	%00000111	;Transfer Phase。転送フェーズ
SPC_PCTL_MSG_BIT	equ	      2
SPC_PCTL_MSG		equ	%00000100	;MSG
SPC_PCTL_CD_BIT		equ	       1
SPC_PCTL_CD		equ	%00000010	;C/D
SPC_PCTL_IO_BIT		equ	        0
SPC_PCTL_IO		equ	%00000001	;I/O。0=Out,1=In
SPC_PCTL_SR_BIT		equ	        0
SPC_PCTL_SR		equ	%00000001	;Selectコマンドのセレクション/リセレクション選択
SPC_PCTL_SR_R		equ	%00000001	;  1=Selectコマンドはリセレクション
SPC_PCTL_SR_S		equ	%00000000	;  0=Selectコマンドはセレクション

;Modified Byte Counter
SPC_MBC			equ	$13

;Data Register
;  X680x0ではPEDECがDREQを使ってDREGのDTACKを作っている
;  DREG status FullのときDREGにライトするとバスエラーになる
;  DREG status EmptyのときDREGからリードするとバスエラーになる
;  プログラム転送のときDREGは常にバスエラーになる
SPC_DREG		equ	$15

;Temporary Register
SPC_TEMP		equ	$17

;Transfer Counter High
SPC_TCH			equ	$19

;Transfer Counter Mid
SPC_TCM			equ	$1B

;Transfer Counter Low
SPC_TCL			equ	$1D

;フェーズ
SPC_PHASE_MASK		equ	%00000111
SPC_DATAOUT_PHASE	equ	%00000000	;  0=Data Out Phase。データアウトフェーズ
SPC_DATAIN_PHASE	equ	%00000001	;  1=Data In Phase。データインフェーズ
SPC_CMDOUT_PHASE	equ	%00000010	;  2=Command Phase。コマンドアウトフェーズ
SPC_STSIN_PHASE		equ	%00000011	;  3=Status Phase。ステータスインフェーズ
SPC_MSGOUT_PHASE	equ	%00000110	;  6=Message Out Phase。メッセージアウトフェーズ
SPC_MSGIN_PHASE		equ	%00000111	;  7=Message In Phase。メッセージインフェーズ

;ROM起動ハンドル
SCSI_HANDLE_IN		equ	$00FC0000	;.l[8] 内蔵SCSI ROM起動ハンドル
SCSI_HANDLE_EX		equ	$00EA0020	;.l[8] 拡張SCSI ROM起動ハンドル

  .endif  ;__spc_equ__
	.list
