	.nlist
  .ifndef __mfp_equ__
__mfp_equ__	equ	1

;----------------------------------------------------------------
;
;	MC68901 MFP
;
;----------------------------------------------------------------

;GPIPデータレジスタ
;	HSYNC|RINT|-|VDISP|OPMIRQ|POWER|EXPWON|ALARM
MFP_GPDR		equ	$00E88001
MFP_G_HSYNC_BIT		equ	 7
MFP_G_HSYNC_MASK	equ	%10000000	;CRTC H-SYNC。0=水平バックポーチ／水平映像期間／水平フロントポーチ,1=水平同期パルス
MFP_G_RINT_BIT		equ	  6
MFP_G_RINT_MASK		equ	%01000000	;CRTC IRQ。0=指定されたラスタ,1=指定されたラスタではない
MFP_G_VDISP_BIT		equ	    4
MFP_G_VDISP_MASK	equ	%00010000	;CRTC V-DISP。0=垂直フロントポーチ／垂直同期パルス／垂直バックポーチ,1=垂直映像期間
MFP_G_OPMIRQ_BIT	equ	     3
MFP_G_OPMIRQ_MASK	equ	%00001000	;OPM IRQ。0=OPM割り込み要求あり
MFP_G_POWER_BIT		equ	      2
MFP_G_POWER_MASK	equ	%00000100	;POWER。0=POWERスイッチON
MFP_G_EXPWON_BIT	equ	       1
MFP_G_EXPWON_MASK	equ	%00000010	;EXPWON。0=EXPWONによる電源ON
MFP_G_ALARM_BIT		equ	        0
MFP_G_ALARM_MASK	equ	%00000001	;RTC ALARM。0=ALARMによる電源ON

;アクティブエッジレジスタ
;	HSYNC|RINT|-|VDISP|OPMIRQ|POWER|EXPWON|ALARM
;	1=0→1
MFP_AER			equ	$00E88003

;データディレクションレジスタ
;	HSYNC|RINT|-|VDISP|OPMIRQ|POWER|EXPWON|ALARM
;	1=出力
MFP_DDR			equ	$00E88005

;割り込みイネーブルレジスタA
;	HSYNC|RINT|TIMERA|FULL|RECEIVE|EMPTY|TRANSMIT|TIMERB
;	1=許可
;	0でIPRAも0に
MFP_IERA		equ	$00E88007
MFP_A_HSYNC_BIT		equ	 7
MFP_A_HSYNC_MASK	equ	%10000000
MFP_A_RINT_BIT		equ	  6
MFP_A_RINT_MASK		equ	%01000000
MFP_A_TIMERA_BIT	equ	   5
MFP_A_TIMERA_MASK	equ	%00100000
MFP_A_FULL_BIT		equ	    4
MFP_A_FULL_MASK		equ	%00010000
MFP_A_RECEIVE_BIT	equ	     3
MFP_A_RECEIVE_MASK	equ	%00001000
MFP_A_EMPTY_BIT		equ	      2
MFP_A_EMPTY_MASK	equ	%00000100
MFP_A_TRANSMIT_BIT	equ	       1
MFP_A_TRANSMIT_MASK	equ	%00000010
MFP_A_TIMERB_BIT	equ	        0
MFP_A_TIMERB_MASK	equ	%00000001

;割り込みイネーブルレジスタB
;	-|VDISP|TIMERC|TIMERD|OPMIRQ|POWER|EXPWON|ALARM
;	1=許可
;	0でIPRBも0に
MFP_IERB		equ	$00E88009
MFP_B_VDISP_BIT		equ	  6
MFP_B_VDISP_MASK	equ	%01000000
MFP_B_TIMERC_BIT	equ	   5
MFP_B_TIMERC_MASK	equ	%00100000
MFP_B_TIMERD_BIT	equ	    4
MFP_B_TIMERD_MASK	equ	%00010000
MFP_B_OPMIRQ_BIT	equ	     3
MFP_B_OPMIRQ_MASK	equ	%00001000
MFP_B_POWER_BIT		equ	      2
MFP_B_POWER_MASK	equ	%00000100
MFP_B_EXPWON_BIT	equ	       1
MFP_B_EXPWON_MASK	equ	%00000010
MFP_B_ALARM_BIT		equ	        0
MFP_B_ALARM_MASK	equ	%00000001

;割り込みペンディングレジスタA
;	HSYNC|RINT|TIMERA|FULL|RECEIVE|EMPTY|TRANSMIT|TIMERB
;	1=発生〜受付
;	該当ビットのみ0でクリア
MFP_IPRA		equ	$00E8800B

;割り込みペンディングレジスタB
;	-|VDISP|TIMERC|TIMERD|OPMIRQ|POWER|EXPWON|ALARM
;	1=発生〜受付
;	該当ビットのみ0でクリア
MFP_IPRB		equ	$00E8800D

;割り込みインサービスレジスタA
;	HSYNC|RINT|TIMERA|FULL|RECEIVE|EMPTY|TRANSMIT|TIMERB
;	1=受付〜終了
;	該当ビットのみ0でクリア
MFP_ISRA		equ	$00E8800F

;割り込みインサービスレジスタB
;	-|VDISP|TIMERC|TIMERD|OPMIRQ|POWER|EXPWON|ALARM
;	1=受付〜終了
;	該当ビットのみ0でクリア
MFP_ISRB		equ	$00E88011

;割り込みマスクレジスタA
;	HSYNC|RINT|TIMERA|FULL|RECEIVE|EMPTY|TRANSMIT|TIMERB
;	1=許可
MFP_IMRA		equ	$00E88013

;割り込みマスクレジスタB
;	-|VDISP|TIMERC|TIMERD|OPMIRQ|POWER|EXPWON|ALARM
;	1=許可
MFP_IMRB		equ	$00E88015

;ベクタレジスタ
;	ベクタ####|自動|---
MFP_VECTOR		equ	$00E88017

;タイマAコントロールレジスタ
;	---|リセットA|イベントA|プリスケールA###(停止/1/2.5/4/12.5/16/25/50us)
MFP_TACR		equ	$00E88019
MFP_STOP		equ	0	;停止
MFP_1US			equ	1	;1/4プリスケール 1MHz 1us
MFP_2_5US		equ	2	;1/10プリスケール 400kHz 2.5us
MFP_4US			equ	3	;1/16プリスケール 250kHz 4us
MFP_12_5US		equ	4	;1/50プリスケール 80kHz 12.5us
MFP_16US		equ	5	;1/64プリスケール 62.5kHz 16us
MFP_25US		equ	6	;1/100プリスケール 40kHz 25us
MFP_50US		equ	7	;1/200プリスケール 20kHz 50us
MFP_EVENT_MASK		equ	8	;Timer-Aイベントカウントモード
MFP_RESET_MASK		equ	16	;Timer-A／Timer-Bリセット

;タイマBコントロールレジスタ
;	---|リセットB|イベントB|プリスケールB###(停止/1/2.5/4/12.5/16/25/50us)
MFP_TBCR		equ	$00E8801B

;タイマC,Dコントロールレジスタ
;	-|プリスケールC###(停止/1/2.5/4/12.5/16/25/50us)|-|プリスケールD###)
MFP_TCDCR		equ	$00E8801D

;タイマAデータレジスタ
MFP_TADR		equ	$00E8801F

;タイマBデータレジスタ
MFP_TBDR		equ	$00E88021

;タイマCデータレジスタ
MFP_TCDR		equ	$00E88023

;タイマDデータレジスタ
MFP_TDDR		equ	$00E88025

;同期キャラクタレジスタ
MFP_SYNC_CHAR		equ	$00E88027

;USARTコントロールレジスタ
MFP_UCR			equ	$00E88029

;受信ステータスレジスタ
MFP_RSR			equ	$00E8802B

;送信ステータスレジスタ
;	バッファエンプティ|-------
MFP_TSR			equ	$00E8802D

;USARTデータレジスタ
MFP_UDR			equ	$00E8802F

;割り込みベクタ番号
MFP_ALARM_INTERRUPT	equ	$40	;B0 GPIP0 RTC ALARM
MFP_EXPWON_INTERRUPT	equ	$41	;B1 GPIP1 EXPWON
MFP_POWER_INTERRUPT	equ	$42	;B2 GPIP2 POWER
MFP_OPMIRQ_INTERRUPT	equ	$43	;B3 GPIP3 OPM IRQ
MFP_TIMERD_INTERRUPT	equ	$44	;B4 Timer-D バックグラウンドスレッド
MFP_TIMERC_INTERRUPT	equ	$45	;B5 Timer-C マウス処理／テキストカーソル／FDDモーターOFF／稼働時間計測
MFP_VDISP_INTERRUPT	equ	$46	;B6 GPIP4 CRTC V-DISP
					;B7 GPIP5 (RTC CLKOUT)
MFP_TIMERB_INTERRUPT	equ	$48	;A0 Timer-B キーボードシリアルクロック
MFP_TRANSMIT_INTERRUPT	equ	$49	;A1 キーボードシリアル出力エラー
MFP_EMPTY_INTERRUPT	equ	$4A	;A2 キーボードシリアル出力空
MFP_RECEIVE_INTERRUPT	equ	$4B	;A3 キーボードシリアル入力エラー
MFP_FULL_INTERRUPT	equ	$4C	;A4 キーボードシリアル入力あり
MFP_TIMERA_INTERRUPT	equ	$4D	;A5 Timer-A V-DISPイベントカウント
MFP_RINT_INTERRUPT	equ	$4E	;A6 GPIP6 CRTC IRQ
MFP_HSYNC_INTERRUPT	equ	$4F	;A7 GPIP7 CRTC H-SYNC

  .endif  ;__mfp_equ__
	.list
