Try to run the NetBSD/x68k NetBSD/x68k を動かしてみる- XEiJ - STUDIO KAMADA

### Table of contents 目次

1. 前置き
2. 060turboを準備する
3. CD-ROMを準備する
4. ハードディスクを準備する
5. インストールする
6. 起動してみる
7. X Window Systemを動かしてみる
8. 終了する

## 1. 前置き

XEiJ にはイーサネットボードがありません。 すなわち、XEiJ で NetBSD/x68k を動かしてもネットワークに繋がりません。 仮に実装済みの範囲に不具合がなかったとしても、できることは限られています。 これは「Human68k よりもエミュレーションの難易度が高い NetBSD/x68k が XEiJ でどこまで動くか試してみた」というだけの話です。

## 2. 060turbo を準備する

FC2 ピンをカットします。

1. MPU メニューにある FC2 ピンをカットするチェックボックスを ON にします。

060turbo モードに切り替えます。

1. MPU メニューの機種を変更してリセットメニューにある 060turbo (50MHz) をクリックします。

RS-232C を切断します。RS-232C に何か接続されていると login: プロンプトでキー入力が効かなくなります。

1. 設定メニューの RS-232C とターミナルで RS-232C とターミナルウインドウを開き、AUX に接続されているものがあれば切断します。

## 3. CD-ROM を準備する

インストール元の CD-ROM の ISO ファイルをダウンロードし、SCSI ID 1 に接続します。CD-ROM の ISO ファイル名は NetBSD-10.1-x68k.iso です。

1. NetBSD-10.1-x68k.iso(295,725,056 バイト) をダウンロードします。
2. ファイルメニューの SCSI メニューにある SCSI ID 1 の接続するボタンをクリックします。
3. ファイルメニューの SCSI メニューにある SCSI ID 1 の開くボタンをクリックします。
4. NetBSD-10.1-x68k.iso があるディレクトリを開きます。
5. NetBSD-10.1-x68k.iso を選択します。
6. 開くボタンをクリックします。

## 4. ハードディスクを準備する

インストール先のハードディスクのイメージファイルを作成し、SCSI ID 0 に接続します。 ハードディスクのイメージファイル名を NetBSD-10.1.hds とします。

1. ファイルメニューの SCSI メニューにある SCSI ID 0 の接続するボタンをクリックします。
2. ファイルメニューの SCSI メニューにある SCSI ハードディスクのイメージファイルの新規作成をクリックします。
3. イメージファイルを作成するディレクトリを開きます。
4. ファイル名に``NetBSD-10.1.hds``と入力します。
5. 容量 (MB) に``2000``と入力します。
6. セクタサイズは 512 バイトラジオボタンをクリックします。
7. 領域確保チェックボックスを OFF にします。
8. フォーマットを開始するボタンを押します。

フォーマットが終了すると NetBSD-10.1.hds を SCSI ID 0 に接続した状態になります。

## 5. インストールする

インストール先のハードディスクのイメージファイル NetBSD-10.1.hds を SCSI ID 0 に、インストール元の CD-ROM の ISO ファイル NetBSD-10.1-x68k.iso を SCSI ID 1 にそれぞれ接続した状態で、060turbo モードで、SCSI ID 1 から起動します。 コマンドラインは以下の通りです。 ファイルがある場所のディレクトリ名を適宜補ってください。

    >java -jar XEiJ.jar -boot=sc1 -cutfc2pin=on -model=060turbo -rs232cconnection=none -sc0=NetBSD-10.1.hds -sc1=NetBSD-10.1-x68k.iso

少しすると NetBSD-10.1 Install System のメニューが表示されます。

数秒後に`[ 6.2125030] entropy: best effort`という文字列がメニューに割り込んできます。

本来ならばメニューが表示される前に表示されるはずのメッセージが、メニューが表示された後にカーソル位置に表示されてしまうようです。 乱れているのは画面だけなので、↑キーと↓キーを押して`a: Install NetBSD to hard disk`が見えるようにして、それを選択します。

続行するか訊いてきます。 `b: Yes`を選択します。

インストール先は 1 つだけです。 `a: sd0 (2.0G, XEiJ Hard Disk)`を選択します。

パーティションの決め方のメニューが表示されます。 `a: Set sizes of NetBSD partitions`を選択します。

デフォルトのパーティションのサイズは、32MB が swap で、残りを / に割り当てるようです。 しかし、表示されている数字が間違っています。2000MB で作成したハードディスクは 32KB+2000MB=4096064 セクタなのに、32KB+4000MB=8192064 セクタだと思っているようです。 とりあえずこのまま`x: Go on. Free space 6959168 sec.`を選択します。

ここで各パーティションのセクタの範囲が自動で割り当てられるはずですが、おかしなことになっています。a は /、b は swap、c は Whole disk になるはずですが、a に unused という謎のパーティションが現れ、/ が d に追いやられています。 試しにこのまま`x: Partition sizes ok`を選択してみます。

案の定、unused と swap が重なっていると言われてしまいました。 仕方がないので`a: Re-edit`を選択してパーティションのセクタの範囲を編集します。

まず、unused を削除します。unused を開いて`l: Delete partition`を選択します。

/ も一旦削除します。/ を開いて`o: Delete partition`を選択します。 このとき書かれている内容をメモしておきます。

/ を作り直します。 `d: Add a partition`を選択します。

type を FFS にします。

start を 64 にします。

install と mount を Yes にします。

mount point に / を入力します。

`x: OK`を選択して内容を確認します。

なぜか / の Flag が IN でなく N になっています。install が No になってしまっているので再び Yes にします。

`x: Partition sizes ok`を選択して編集を終了します。

ハードディスクを書き換えてよいか訊いてきます。 `b: Yes`を選択します。

installboot が実行されます。Enter キーを押して続行します。

インストールの種類はフルインストールです。 `a: Full installation`を選択します。

インストール元は CD-ROM です。 `a: CD-ROM / DVD`を選択します。

圧縮されていたファイルが展開されてゆきます。1 時間半くらいかかります。

終わったら Enter キーを押します。

root のパスワードを訊いてきますが空のままにしておきます。Enter キーを押します。

設定を変更できますがそのままにしておきます。 `x: Finished configuring`を選択します。

インストールが終了しました。Enter キーを押すとメニューに戻ります。

早速、インストール先のハードディスクから起動してみましょう。

CD-ROM をイジェクトします。

1. ファイルメニューの SCSI メニューにある SCSI ID 1 のイジェクトするボタンをクリックします。

起動デバイスを SCSI ID 0 に変更します。

1. 設定メニューの起動デバイスメニューの SCSI メニューにある SCSI 0 ラジオボタンをクリックします。

再起動します。 `d: Reboot the computer`を選択します。

## 6. 起動してみる

インストールした直後は前述のように、さもなくば、インストール先のハードディスクのイメージファイル NetBSD-10.1.hds を SCSI ID 0 に接続した状態で、060turbo モードで、SCSI ID 0 から起動します。 コマンドラインは以下の通りです。 ファイルがある場所のディレクトリ名を適宜補ってください。

    >java -jar XEiJ.jar -boot=sc0 -cutfc2pin=on -model=060turbo -rs232cconnection=none -sc0=NetBSD-10.1.hds

初回は`Updating fontconfig cache:`のところでフォントの索引を作るため 10 分くらい待たされます。

ログインプロンプトが表示されたら root でログインします。

    login: root

## 7. X Window System を動かしてみる

初回はデフォルトの設定をコピーします。

    # cp /etc/X11/xinit/xinitrc ~/.xinitrc

X Window System を起動します。 マウスカーソルが表示されたら、F12 キーを押すかホイールクリックでエクスクルーシブマウスモードに切り替えて操作します。

    # xinit

xeyes が動くか確かめます。

    # xeyes &

背景で Quit を選択して X Window System を終了します。

## 8. 終了する

NetBSD を終了するときは最後に必ずシャットダウンしましょう。 シャットダウンせずに XEiJ を閉じると次回の起動に支障が生じる可能性があります。

    # shutdown -h now

`System halted. Hit any key to reboot.`と表示されるまで待ってから、XEiJ を終了します。

STUDIO KAMADA
Copyright © 1999-2026 Makoto Kamada