	.nlist
  .ifndef __scsicall_mac__
__scsicall_mac__	equ	1

	.include	iocscall.mac
	.nlist

;----------------------------------------------------------------
;
;	SCSIコール
;
;----------------------------------------------------------------

_S_RESET	equ	$00		;SPCの初期化とSCSIバスリセット
_S_SELECT	equ	$01		;アービトレーションフェーズとセレクションフェーズ(メッセージアウトフェーズなし)
_S_SELECTA	equ	$02		;アービトレーションフェーズとセレクションフェーズ(メッセージアウトフェーズあり)
_S_CMDOUT	equ	$03		;コマンドアウトフェーズ
_S_DATAIN	equ	$04		;データインフェーズ
_S_DATAOUT	equ	$05		;データアウトフェーズ
_S_STSIN	equ	$06		;ステータスインフェーズ
_S_MSGIN	equ	$07		;メッセージインフェーズ
_S_MSGOUT	equ	$08		;メッセージアウトフェーズ
_S_PHASE	equ	$09		;フェーズセンス
_S_LEVEL	equ	$0A		;バージョン
_S_DATAINI	equ	$0B		;データインフェーズ(ソフト転送)
_S_DATAOUTI	equ	$0C		;データアウトフェーズ(ソフト転送)
_S_MSGOUTEXT	equ	$0D		;拡張メッセージアウトフェーズ
;		equ	$0E
;		equ	$0F
;		equ	$10
;		equ	$11
;		equ	$12
;		equ	$13
;		equ	$14
;		equ	$15
;		equ	$16
;		equ	$17
;		equ	$18
;		equ	$19
;		equ	$1A
;		equ	$1B
;		equ	$1C
;		equ	$1D
;		equ	$1E
;		equ	$1F
_S_INQUIRY	equ	$20		;INQUIRYデータの要求
_S_READ		equ	$21		;読み込み
_S_WRITE	equ	$22		;書き出し
_S_FORMAT	equ	$23		;フォーマット
_S_TESTUNIT	equ	$24		;動作テスト
_S_READCAP	equ	$25		;容量確認
_S_READEXT	equ	$26		;拡張読み込み
_S_WRITEEXT	equ	$27		;拡張書き出し
_S_VERIFYEXT	equ	$28		;拡張ベリファイ
_S_MODESENSE	equ	$29		;モードセンス
_S_MODESELECT	equ	$2A		;モードセレクト
_S_REZEROUNIT	equ	$2B		;状態設定
_S_REQUEST	equ	$2C		;センスデータの要求
_S_SEEK		equ	$2D		;シーク
_S_READI	equ	$2E
_S_STARTSTOP	equ	$2F		;操作許可／操作禁止
_S_SEJECT	equ	$30
_S_REASSIGN	equ	$31		;再配置
_S_PAMEDIUM	equ	$32		;イジェクト許可／イジェクト禁止

_S_DSKINI	equ	$36		;Assign Drive(SASI)
_S_FORMATB	equ	$37		;Format Block(SASI)
_S_BADFMT	equ	$38		;Bad Track Format(SASI)
_S_ASSIGN	equ	$39		;Assign Track(SASI)

SCSI	.macro	num
	moveq.l	#num,d1
	IOCS	_SCSIDRV
	.endm

  .endif  ;__scsicall_mac__
	.list
